	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험예지훈련 리포트(01.25(일) / 구조3대 / 당번)

시트 번호	위험예지훈련 리포트(구조3대)		장 소	사무실
06
119안전센터명	구조대장	서 기	대 원
현장대응단(구조대)	소방장 정윤태	소방사 안정일	소방장 오규복 소방장 조규문 소방사 김종준 소방사 김성우 소방사 노승환

⑴ 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	안전 장비를 갖추지 않은 대원이 파열된 수관에 맞아 부상을 입는다.
2	○	방수압력이 낮아 급수작업이 제대로 이루어지지 않는다.
3	◎	방수압력이 적정압력을 넘어 수관이 터져 지나가던 대원이 부상을 입는다.
4	◎	복잡하게 연결되어 있는 수관에 대원이 걸려 넘어진다.
5	○	여러대에서 연장한 수관이 서로 꼬여 방수가 막힌다.
6
7
8

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	안전 장비를 갖추지 않은 대원이 파열된 수관에 맞아 부상을 입는다.	1. 교대점검시 안전장비의 상태를 철저히 점검한다.	※	◦ 평소 안전장비 점검을 철저히 하고, 현장활동시 필히 착용한다.
		2. 현장활동시 안전장구를 필히 착용한다.	※
		3. 급수 중인 수관의 근처에서 작업하지 않는다.
3	방수압력이 적정압력을 넘어 수관이 터져 지나가던 대원이 부상을 입는다.	1. 방수압력을 무리하게 올리지 말고 적정압력선을 유지한다.	※	◦ 적정 방수압을 유지하고, 카풀링의 연결을 정확히 한다.
		2. 수관의 암카풀링과 숫카풀링을 충분히 조여 연결부위가 터지지 않도록 한다.	※
		3. 평소 확인/점검을 통해 노후되거나 불량인 수관을 사용하지 않는다.
4	복잡하게 연결되어 있는 수관에 대원이 걸려 넘어진다.	1. 급수작업을 시작하기 전에 대원들에게 알린다.	※	◦작업전 주변에 알려 수관을 가로질러 이동하지 않도록 한다.
		2. 수관 전개시 다른 수관과 꼬이지 않도록 한다.
		3. 급수중인 수관을 가로질러 이동하지 않는다.	※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

담당자	안정일		지휘3팀장	신상돈		현장대응단장	01/26 조원호
협조자
시행	현장대응단-487	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(서울시 중구 무학동 43)	/
전화	02)2252-0693	/전송	02)2238-2119	/	2012111256@seoul.go.kr	/	대시민공개