투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	대방천복개구조물 관리방안 검토 요청

1. 우리 사업소에서 유지 관리중인 대방천복개구조물(1종 시설물)에 대한 정밀안전진단 용역 결과, 다음과 같이 평가되었기 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

2. 대방천복개구조물은 통과하중 DB-24로 관리하여 왔으나, 금회 진단시, 구조물 안전성 검토를 위해 철근 파취 및 실측 결과 설계하중이 DB-18로 평가되었으며, 본 구조물 실시설계시(1979.2.) 설계하중 또한 DB-18로 확인됨.

가. 시설물 현황

시설물명	규모	구조	준공년도	관리기준	설계기준
대방천복개구조물	폭 16~25m 연장 2,660m	라멘(3~4련) 박스(4~5련)	1988	DB-24	DB-18

나. 추진사항

1) 2014. 5. : 용역착수

2) 2014. 11~12. : 철근파취, 자문회의(2회) 실시 및 라멘(4련)구간 재하시험 시행

3) 2015. 1. : 건설기술심의 요청

다. 관리방안

제1안 : 현재 관리기준이 DB-24이므로 DB-24에 맞게 보강공사 필요

- 관리기준 DB-24로 적용시 안전등급이 『E등급』으로 평가되어 관리기준 유지를 위한 조속한 보강공사 필요(소요예산 27억원)

제2안 : 설계하중(DB-18)에 맞게 관리기준 하향 조정(DB-24 → DB-18)

- 설계하중 DB-18로 구조검토시 ‘내구성 증진을 위하여 일부의 보수가  필요한 상태’인 안전등급 『B등급』으로 평가되어 관리기준 하향 조정 및 차량통행제한 필요.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정성오		주무관	정규용		시설보수과장	이용재		남부도로사업소장	01/29 민승기
협조자
시행	시설보수과-309	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울시 영등포구 도림로 145(대림동)	/
전화	3284-5467	/전송	836-3093	/	somc0855@seoul.go.kr	/	대시민공개