투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(기술심사담당관)
(경유)
제목	교량형식 변경에 따른 공법선정 요청

1. 본부장 방침-토목부-23708(2014.12. 1.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 「월드컵대교 건설공사」와 관련 최근 방화대교 접속도로 전도사고 발생을 계기로 부반력에 대한 구조안정성을 확보하고 있는지를 검토, 대안을 마련하고 외부전문가 기술자문을 받은 바 있으나, 유사 대안공법 중 경제성이 있으면서도 안전한 교량 상부형식 선정이 필요한 실정으로

가. 당초 설계 : 부반력 받침 + 강박스 거더

나. 부반력 제어 공법

구 분	D C B (Double Composite Box)	P U S (Prestress concrete U-Shape Steel Girder)	S B arch (Steel Box arch concrete)	비고
공법개요	중앙부 개방형 U거더와 내측지점부 하부 압축 플랜지에 콘크리트 타설	고강도 콘크리트를 합성 부분 프리스트레스 도입	박스형과 I형이 결합된 강거더에 아치형태의 콘크리트 충진

다. 공법 선정시 중점 고려사항

- 곡선교 부반력 제어 효과를 포함한 구조안전성 확보 여부

- 곡선교의 경우 비틀림 강성이 교량의 구조거동에 가장 중요한 요소이므로 비틀림 강성이 우수한 공법

- 디자인심의결과를 수용하여야 하므로 기존과 같은 단면형상 유지 여부

- 시공성이 우수하고, 가설시 안전성 확보 공법

3. 시공사에서 제안한 부반력 제어 가능한 공법에 대하여 귀 부서에서 투명성과 공정성 확보를 위해 건설기술심의위원으로 평가단을 구성하여 적정 공법을 선정해 줄 것을 의뢰하오니 사업이 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장기철		토목총괄과장	서관석		토목부장	01/29 노우성
협조자	주무관	오열상
시행	토목부-1767	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2546	/전송	02)3708-2599	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개