문서번호	대기환경연구부-1227
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
안경수	조석주	어수미		01/30 정권
협 조
	총무팀장		손광언
	주무관		주우민

대기측정망 시설 보수공사 계획(2015)

2015. 1.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

대기측정망 시설 보수공사 계획(2015)

서울시 대기질 측정의 최적관리를 위하여 대기측정소 및 전광판 시설의 취약∙노후한 부분 보완 및 보수공사를 시행하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함

1				관련근거

○ 사업설명서(시의회제출용)-「초미세먼지 감축기반 조성」

○ 연구지원부-516(2015.1.13.)호-「연구원 시설물 안전점검 계획 통보」

2				취약∙노후 시설 현황

○ 대기측정소 구조별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	건축 년도	측정소	공사 예정내역
평지붕, 파라펫(난간) 샌드위치패널	1997	노원, 강북, 성북 금천, 궁동	환경개선, 시설보수, 배수관보수 및 수밀코킹 등
경사지붕,슬라브,경량철골 샌드위치패널	2003	마포, 종로	시설보수 등
컨테이너	2006	중랑	외벽사이딩보수, 수밀코킹, 시설물보수 등
평지붕, 조적조 철골콘크리트	1982 2009	서초, 관악산, 서대문	우수배수관로보수 및 수밀코킹, 시설보수 등
콘크리트슬라브	1997 2007	강서, 송파 광진	측정소 배치공간개선, 전기 및 시설보수 등
경량철골조 철재조립식판넬	2006 2012	용산 구로구	수밀코킹, 시설보수 등
하우징	1999 2006 2010	성동 중구, 영등포 양재, 공항로, 서울역	시설보수 등

○ 전광판 구조별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	설치 년도	전광판	공사 예정내역
폴타입(Pole type) 전광판	2007.02	구로, 면목, 불광	디스프레이콘트롤러 및 시설보수 등
폴타입(Pole type) 전광판	2009.03 (2008년분)	성수, 반포	메인 콘트롤러 및 시설보수 등
폴타입(Pole type) 전광판	2009.06	남가좌, 문래, 쌍문	디스프레이콘트롤러 및 시설보수 등

3				보수공사 방안

○ 대기측정소 시설 유지보수 방안

- 취약•노후 시설 환경개선 및 보수공사

: 노원, 강북, 금천, 궁동, 성북, 중랑, 마포, 종로, 중구, 서대문,              성동, 송파, 구로, 영등포, 서울역, 양재, 공항로 등

- 방수공사 : 서초, 관악산, 은평, 용산, 구로 등

- 측정소 배치공간개선 공사 : 강서,광진 등

○ 대기전광판 유지보수 방안

- 디스플레이 콘트롤러 교체 : 구로, 불광, 면목

- 메인 콘트롤러 보수 : 성수, 반포

- 디스플레이 콘트롤러 교체 : 쌍문, 남가좌, 문래

4				최적관리 지속방안

○ 지붕방수 정기적 시행으로 누수를 미연에 방지하여 대기측정망의 안정적운영

○ 취약•노후측정소 단계적인 리모델링으로 측정환경 최적유지 및 미관 개선

○ 벽체 노후화, 실내 마감재 부식, 단열재 지속적 보수

○ 대시민 대기환경정보의 원활한 제공을 위하여 기능저하 전광판 보수

5				예산 및 기타사항

○ 예산과목

- 기후환경본부 기후대기과, 기후변화 총괄대응, 질소산화물 저감촉진       및 대기오염측정기능 강화, 대기오염의 측정 및 관리, 대기오염측       정망 설치•운영, 시설비

○ 소요예산 : 금130,000,000원

- 측정소 유지보수 : 100,000,000원

- 전광판보수 : 30,000,000원

○ 효휼적인 대기측정망 관리 및 안전을 위하여 신속한 보수공사 시행

붙임 1. 대기측정소 시설물 안전점검 결과  1부.  끝.