문서번호	시설과-661
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	시설과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
문현수	김인규	강신재	01/30 고인석
협 조
	생산부장			박용철

2015년 설날대비 대형공사장 안전점검계획

2015. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

	2015년 설날대비 대형공사장 안전점검계획

우리민족 고유 명절인 설날을 맞아 본부에서 시행하는 대형공사장에 대한 사전 안전점검을 실시하여 안전사고 예방에 철저을 기하고자 함.

Ⅰ				추진개요
		c

관련근거

○ 기획담당관 – 459(2015.1.13.) 2015년 설날 종합대책 수립계획 통보

○ 기획예산과 – 587(2015.1.27.) 2015년 설날대비 상수도분야 대책 알림

– 추진기간 : 2015.2.12(목)~2.23(월) 12일간

※ 설날연휴 : 2015.2.18.(수) ~2.22(일) 5일간

점검대상

○ 본부 시행 3개 대형공사장 (시설과1, 고도정수반2)

구분	공사명	점검 부서	비고
1	중랑천 횡단 상수도관 이설공사	시설과
2	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	고도정수반
3	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사

점검기간 : 2015.  2. 2.(월) ~ 2. 13.(금)

Ⅱ				세부추진사항
		c

안전점검 실시 계획

○ 점검방법 : 합동 점검

- 본부 자체 점검반 : 시설안전부(시설과, 고도정수반)

- 외부전문가를 활용한 내실있는 점검

- 공사관리관 : 분야별 합동 점검

○ 점검반 편성

구분	공사명	본부점검자	외부전문가	점검일
1	중랑천 횡단 상수도관 이설공사	정연준(토목), 이호식(토목)	정병철 : 벽산엔지니어링㈜ 고문	2.10.
2	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	이용구(토목), 라승보(토목) 이승언(건축), 윤덕묵(전기) 박태원(기계)	김대호 : ㈜삼림엔지니어링 전무	2.11.
3	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사	송병욱(토목), 문정주(토목) 심찬석(건축), 박태식(전기) 유퉁희(기계)	이채규 : ㈜한국구조물안전연구원 대표	2.9.

※ 사정에 따라 점검 일정이 조정 될 수 있음.

중점 점검사항

○ 공사장 취약부분 안전관리상태 점검

- 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 현장 내 지하매설물 (가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 지반 연약화에 따른 가설재 지지 및 변형 여부

- 추락, 낙하등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간등 설치 상태

- 위험물 취급관리상태(유류, LPG 등)

- 비상시 작업장의 안전통로 확보 및 바닥 청결상태

- 공사장 환경정비, 적취물 및 포장복구 상태 등

- 각종 맨홀 주변 안전보호망 설치 상태, 사고 유발 가능성이 높은 맨홀에            대한 사전 예방 대책

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시공사에 즉시 지시하여 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지    않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항
		c

외부전문가 안전점검 수당 지급

○ 산출내역 : 247,000원/일․인 × 3팀 × 1인 =741,000원

※ 행정2부시장 방침 제49호

- 도시안전과-4450(2014.2.24.) 공사장 등 안전점검 강화를 위한 전문가 기동점검단 운영계획

- 2014년 엔지니어링 특급기술자 단가 적용

점검․정비결과 제출 : ’15. 2. 13.(목)까지

○ 대형공사장별 담당자는 점검 및 조치결과를 결재을 득한 후 수합담당에게 통보

○ 현재 추진 중인 “겨울철 대비 공사장 안전점검”과 연계하여 추진

※ 겨울철 안전점검 기간 : ’14. 11. 15. ~ 15. 3. 15. (4개월)

○ 점검 및 정비 결과는 시설과에서 수합 보고

○ 설날대비 비상연락망 정비

○ 설날 연휴 기간 순찰강화 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 쳬계 유지

붙임 : 공사장 안전관리 점검표 1부. 끝.