문서번호	급수운영과-1944
결재일자	2015.1.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		전결 01/30 조면행
협조

목동공동구내 상수도시설물 점검결과 보고 (2015. 1월 일상점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

목동공동구내 상수도시설물 점검결과 보고

목동공동구내 상수도시설물에 대한 일상점검(1월)을 실시하여 아래와 같이 점검결과를 보고 드림.

□ 상수도시설 현황

공동구	설치 (준공) 연도	상수도관로	밸브류 및 기타						비고
			계 (개소)	제수 밸브	공기 밸브	퇴수 밸브	신축관	S-게이트밸브
목 동	1987.12	D=80~800mm L= 9,535m	59	23	10	-	3	23

○ 주관로 : DICP, SP(D=600~800mm), L= 6.5㎞

○ 지  관 : DICP, SP(D=80~400mm),  L= 3.0㎞

○ 급수공급 지역 : 목1동 ~ 신정6동 아파트 및 대형빌딩

- 목동, 신정배수지에서 목동신시가지아파트 1단지 ~ 14단지 공급

○ 급수공급 세대 : 약 27,830세대

□ 점검개요

○ 점검대상 : 목동공동구내 상수도시설물(신트리공원~이대병원간)

○ 점검종류 : 일상점검(‘15. 1월)

○ 점 검 자 : 공동구담당(김남구)외 1명(윤광식)

○ 점검일자 : 2015. 1. 27 ~ 1. 29(기간중 2일)

○ 주요 점검내용

- 상수도관로의 도복장 상태, 녹발생 및 누수 여부 점검

- 상수도관 보호대 및 관받침 설치 상태

- 각종 밸브류 및 신축관 상태

- 관로개량 대상 및 분기부 밸브 유무

- GIS 속성 자료와 현장의 일치 여부

○ 점검방법 : 시설물의 손상이나 결함을 육안점검

□ 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비고
관로 안전상태 (지지상태)	전반적인 상태는 양호함	-
부속시설(밸브등) 이상유무	전반적인 상태는 이상없음	-
보온상태	해당 없음	-
누수여부	이상 없음	-
피복등 손상여부	주관로 및 지선관로 노후진행 (피복손상 및 녹발생)되고 있으나 전반적으로 문제점 없이 양호함	녹발생이 심한구간은 지속적인 확인하여 도장보수 에정임
기 타	특이사항 없음	-

따로붙임 : 목동공동구 상수도시설물 점검사진 1부.  끝.