문서번호	시설과-655
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
이상국	02/02 공헌구
협 조
	★주무관		유종태
	주무관		이강호

제3AF관 관람대안전난간시설개량공사 예비 준공검사 시행 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제3AF관 관람대안전난간시설개량공사

예비 준공검사 시행계획(안)

제3AF관 관람대안전난간시설개량공사에 대하여 예비 준공검사를 시행 코자 함

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 제3AF관 관람대안전난간시설개량공사

○ 공사기간 : 2014. 12. 03 ~ 2015. 02. 15

○ 시 공 자 : ㈜위브건설 대표 정 진 배

○ 도 급 비 : 64,709,980원

□ 공사내용

○ 기존 스테인레스관람대난간(일반계단형 난간 H=1.2m) 철거

○ 접합유리(규격:1.6mX1.5m) 설치 및 평철프레임 설치

○ 지지기둥인 H빔(100X100X6/8)설치후 에폭시페인트2회도장

○ 기존옹벽에 안전난간 설치를 위한 앙카플레이트설치

○ 적삼목설치을 위한 스테인레스파이프(ㅁ-40X40X2T)설치

○ 적삼목설치(H=0.75m)및기타부대시설공사 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 02. 04(수), 오전 11:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 동물복지과 : 유종태, 이종화, 김인식

- 시  설  과 : 이상국, 이강호, 정원호

Ⅳ		행정사항

□ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 보완 후  준공처리

별첨 : 예비준공검사 점검표 1부. 끝.