투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제 목	도시계획시설(하수도) 변경 결정 요청(신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사)

1. 시설계획과-13055(2013.12.9) 및 하천관리과-18935(2013.12.2)호와 관련입니다.

2. 서울특별시고시 제2013-441호(2013.12.19)로 도시계획시설(하수도)결정 및 지형도면 고시된 양천구 신월동 263번지 일대 신월빗물저류배수시설 등  방재시설 확충공사에 대하여 도시계획시설(하수도) 변경 결정을 요청하오니 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 도시계획시설(하수도)결정조서

구분	시설명	위 치		연장(m)	면적(m2)	최초 결정일	비고
		기 점	종 점
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	4,588	41,406	서고시 제2013-441 (2013.12.19)	하수저류시설 (도로,공원중복)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	4,616	51,777	-	하수저류시설 (도로,공원중복)

나. 도시계획시설(하수도)입체적 결정조서

구분	시설명	위 치		입체적결정 규모		최초 결정일	비 고
		기 점	종 점	높이 (해수면 기준)(m)	면적(㎡)
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -19.12 ~ -47.58 • 길이 : 4,588 • 폭 : 5.6 ~ 9.1	38,388	서고시 제2013-441 (2013.12.19)	수직구제외 (3,018m2)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -18.27 ~ -48.15 • 길이 : 4,616 • 폭 : 7.1 ~ 11.6	48,782	-	수직구제외 (2,995m2)

다. 변경사유

- 저류배수터널 시설규모 변경(D7.5→10.0m)

- 유도터널 시설규모 변경((D4.0→5.5m)

붙임   1. 사업설명서 1부.

2. 도시계획시설 변경 신청서 1부(별도 송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	02/04 임춘근
협조자
시행	방재시설부-1506	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개