문서번호	관리과-1157
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	관리과장			결재
박종석	장인환	02/05 이재성
협 조
	주무관		김영돈

운영관리 효율화 T/F팀 일지

일 시	2015년 2월 3일
장 소	T/F팀 사무실
참 석 자	슬러지재활용과장, T/F팀원(4), 중앙제어실 반장
운영결과	▢ 주요 추진 내용 ◦ 가변형 A2O 시설진단 및 개선방안(1차) 회의(오전) - 김지응주무관의 보고자료(슬러지재활용과-203호)로 회의 진행 - 총인 저감방안으로 운영중인 가변형 A2O시설의 문제점(8개) ① 공법전환(MLE→A2O)따른 산기관 축소운영으로 필요공기량 공급곤란 ② 통합반류수 및 하수 잉여오니를 병합처리하여 시스템내 T-P농도 상승 ③ 생물반응조의 무산소에 호기조 연결수로를 통하여 공기역류 유입 ④ 무산소조 내부반송오니 수로가 개방형이고, 낙차공이 낮아 공기 유입 ⑤ 혐기조의 외부반송오니 낙차공이 낮아 공기가 유입되어 혐기조건 형성 ⑥ 통합반류수 잉여오니량 설계기준 대비 20배 가량 과다발생 ⑦ 2처리장 생물반응조 12개지중 8개지의 유입게이트밸브 조정불가 ⑧ 1-1계열 2개지중 1개지 반송오니밸브 고장으로 적정 MLSS조정 곤란 ◦ 8개의 문제점을 분석하여 차후 대책 회의 ◦ 1처리장 3계열 초침 통합반류수에 투입중인 폴리테츠-S약품투입시설, 2계열 포기조 상태, 멤브레인 산기관, 종침 지하관량 순찰

일 시	2015년 2월 3일
장 소	T/F팀 사무실
참 석 자	슬러지재활용과장, T/F팀원(4), 중앙제어실 반장
운영결과	▢ 주요 추진 내용 ◦ 가변형 A2O 시설진단 및 개선방안(1차) 회의(오전) - 김지응주무관의 보고자료(슬러지재활용과-203호)로 회의 진행 - 총인 저감방안으로 운영중인 가변형 A2O시설의 문제점(8개) ① 공법전환(MLE→A2O)따른 산기관 축소운영으로 필요공기량 공급곤란 ② 통합반류수 및 하수 잉여오니를 병합처리하여 시스템내 T-P농도 상승 ③ 생물반응조의 무산소에 호기조 연결수로를 통하여 공기역류 유입 ④ 무산소조 내부반송오니 수로가 개방형이고, 낙차공이 낮아 공기 유입 ⑤ 혐기조의 외부반송오니 낙차공이 낮아 공기가 유입되어 혐기조건 형성 ⑥ 통합반류수 잉여오니량 설계기준 대비 20배 가량 과다발생 ⑦ 2처리장 생물반응조 12개지중 8개지의 유입게이트밸브 조정불가 ⑧ 1-1계열 2개지중 1개지 반송오니밸브 고장으로 적정 MLSS조정 곤란 ◦ 8개의 문제점을 분석하여 차후 대책 회의 ◦ 1처리장 3계열 초침 통합반류수에 투입중인 폴리테츠-S약품투입시설, 2계열 포기조 상태, 멤브레인 산기관, 종침 지하관량 순찰

일 시	2015년 2월 3일
장 소	T/F팀 사무실
참 석 자	슬러지재활용과장, T/F팀원(4), 중앙제어실 반장
운영결과	▢ 주요 추진 내용 ◦ 가변형 A2O 시설진단 및 개선방안(1차) 회의(오전) - 김지응주무관의 보고자료(슬러지재활용과-203호)로 회의 진행 - 총인 저감방안으로 운영중인 가변형 A2O시설의 문제점(8개) ① 공법전환(MLE→A2O)따른 산기관 축소운영으로 필요공기량 공급곤란 ② 통합반류수 및 하수 잉여오니를 병합처리하여 시스템내 T-P농도 상승 ③ 생물반응조의 무산소에 호기조 연결수로를 통하여 공기역류 유입 ④ 무산소조 내부반송오니 수로가 개방형이고, 낙차공이 낮아 공기 유입 ⑤ 혐기조의 외부반송오니 낙차공이 낮아 공기가 유입되어 혐기조건 형성 ⑥ 통합반류수 잉여오니량 설계기준 대비 20배 가량 과다발생 ⑦ 2처리장 생물반응조 12개지중 8개지의 유입게이트밸브 조정불가 ⑧ 1-1계열 2개지중 1개지 반송오니밸브 고장으로 적정 MLSS조정 곤란 ◦ 8개의 문제점을 분석하여 차후 대책 회의 ◦ 1처리장 3계열 초침 통합반류수에 투입중인 폴리테츠-S약품투입시설, 2계열 포기조 상태, 멤브레인 산기관, 종침 지하관량 순찰