문서번호	정수시설과-431
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정인영		윤종민	02/09 이성재
협 조
	주무관			최양교

『현안과제 도출 및 실행력 확보와 토론문화 정착을 위한』

2015 상반기 아리수테크노피아

학습동아리 액션미팅 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

우리 센터 희망서울 학습동아리 아리수테크노피아  하반기 결산 및 격의없는 토론으로 현안문제에 대한 해결방안을 모색하고자 액션미팅을 실시한 결과 보고임.

1	실시개요

일  시 : 2015. 2. 6 ~ 2. 7 (1박2일)

장  소 : 경기도 양평 환화콘도

참석자 : 아리수테크노피아 회원 14명

- 회원중 개인사정 및 현안업무 처리를 위하여 4명 불참

진행자(Facilitator) : 정인영(동아리 총무)

의사결정자(Sponsor) : 윤종민(동아리 고문)

주요 행사내용

- 2014년 하반기 아리수테크노피아  활동성과 고찰

- 소통을 통한 문제해결 및 실천계획 수립능력 배양

- 2015년 상반기 실행할 신규과제 발굴을 위한 토론

- 직무발명 개발 계획 및 업무개선 사례 발표

- 단합과 공동체의식 고취를 위한 테마별 문화활동 실시

2	액션미팅 결과

건 명	토론 주제	발표자	Sponsor 의사결정	비 고
상반기 신규과제	이동 자흡식 부유물제거기 개발 제품 지속 보완	정인영	채 택
직무발명 개발계획	악취 제거 및 유지관리성 용이성 확보를 위한 슬라이딩 경량덮게 개발 계획	김종수	채 택
직무발명 개발계획	부력식 비행접시 거품제거기 개발 계획	정인영	채 택

3	행 정 사 항

참석자 학습시간 인정 : 6시간

채택된 안건에 대해서 세부실행계획을 수립 시행

따로붙임 : 1. 참석자 명단 1부.

2. 액션미팅 활동사진 1부.

3. 신규과제 발굴 및 실행 1부.

4. 업무개선 및 직무발명 개발계획 #1 1부.

5. 업무개선 및 직무발명 개발계획 #2  1부.  끝.

첨부 #1

동아리 액션미팅 참석자 명단

연번	소 속	성 명	직 위	비 고
1	정수시설과	윤종민	고문	과장
2	정수시설과	최양교	회장
3	정수시설과	곽희영	회원
4	정수시설과	변병수	회원
5	정수시설과	서광호	회원
6	정수시설과	정춘영	회원
7	정수시설과	최병일	회원
8	정수시설과	정인영	총무
9	정수시설과	김종수	회원
10	정수시설과	서기덕	회원
11	정수시설과	유태원	회원
12	정수시설과	곽용찬	회원
13	정수시설과	장현순	회원
14	정수시설과	이숙주	회원

첨부 #2

< 액션미팅 활동사진 >

동아리 활성화 방안 모색을 위한 특강(고문 윤종민)	동아리연혁 및 목적, 회원구성현황 보고(회장 최양교)
2014년 하반기 아리수테크노피아 활동성과 고찰 (회장 최양교)	상반기 실행 예정과제에 대한 발표(총무 정인영)
직무발명 개발 계획 발표(김종수)	경청하고 있는 회원들

상반기 실행 예정과제에 대한 실행방법 토론	스폰서(동아리 고문) 의사 결정
토론 후 단체사진	건강 및 화합을 위한 족구시합
액션미팅 도착 후 (양평한화콘도 정문에서.. )

첨부 #3

상반기 수행할 신규과제 발굴 및 실행

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

주 제

이동 자흡식 부유물제거기 개발 제품 지속 보완

□ 개발제품 현황

○ 현황 및 실태

- 정수처리 공정중 응집 침전지상에 부유성 조류가 대량으로 번식하여          맛, 냄새 유발 및 탁도 저하 등 수질 악화와 미관저해 등을 초래함

- 고정형 깔대기 형식의 스컴제거기로 제거하고 있으나 효율적 제거 곤란

․넓은 면적에 거쳐 부유물이 부상되는데도 기존 고정식 제거방식으로는

일정구역만 한정적으로 제거

․실시간 수위 변동에 따른 연속적 대응이 어려움 ⇒ 처리수의 과다 유실

․이물질 협착 등에 의한 센서 오작동으로 자동 제거기의 기능을 상실함

○ 개선방안

- 기존 고정식 부유물방식의 제거율 한계 및 다량의 처리수 손실 요인을          해결하고자 부유물 발생지점에 직접 이동하여 스컴을 흡입 및 필터링

처리하는 방식으로 개선

☞ 기존 고정식제거․배출 방식 ⇒ 개선 이동식 흡입․필터링 방식

□ 추진실적

○ 2014.08 : 자체설계 및 세부 고안도면 작성

○ 2014.09 : 실행계획서 작성

○ 2014.09 : 시제품 제작(전문업체에 의뢰)

○ 2014.11 : 공무원 직무발명 신고(조직담당관)

○ 2014.11.24.~  : 시제품 시범설치 및 시운전

□ 시운전 실시결과 1차 성능개선 사항

○ 펌프의 흡입유량을 높여 부유물 제거효율을 높임

☞ 기존 : 4.2ℓ/min →  변경 : 36ℓ/min (약 9배 효율 증대)

○ 자흡식 부유물제거장치 운전속도를 낮추어 안정적인 운행 및 부유물      제거가 원활하도록 함

☞  기존 주행속도 : 1m/min → 변경 주행속도 0.5m/min

○ 주행 및 펌프 운전을 24시간 타이머로 제어

☞ 기존 : 주행 24시간 타이머 제어, 펌프 : 트윈타이머 제어

→ 변경 : 주행 및 펌프 - 24시간 타이머 제어

□ 시운전 실시결과 2차 성능개선(예정)

○ 펌프의 흡입유량 확대에 다른 쏠라 용량 확대

☞ 기존 : 12w →  변경 : 36w (약 3배 용량 확대)

○ 원활한 스컴제거를 위한 흡입방법 개선

☞  입으로 배출, 스크린방향 볼록

→ 꼬리로 배출, 스크린 방향 오목, 벨마우스 설치

○ 기타 시운전 실시 후 문제점 개선

□ 향후 추진계획

○ 2015. 01 : 1차 성능개선 시설보완

○ 2015. 04 : 시범설치 운영결과 2차 성능보완 분석

○ 2015. 06 : 성능확보 시 확대 설치 및 타 정수장 횡단 전개

□ 기대효과

○ 효율적인 부유물(스컴,거품) 제거로 수질 대폭개선

○ 안정적인 아리수 생산공급에 기여

○ 물 소비 및 재처리 비용이 없어 운영 및 유지관리비용 대폭 절감

○ 배출수처리장 부하 감소로 인한 운영경비 절감

○ 안정적인 아리수 생산공급에 기여

첨부 #4

업무개선 및 직무발명 개발 계획 #1

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

건 명

악취제거 및 유지관리성 용이성 확보를 위한 슬라이딩 경량덮개 제품 개발 계획

문 제 점

○ 정수센터내 주요처리 공정중 도수로에 유입되는 물에는 약품과의 반응으로 악취 및

거품이 발생되는데  악취는 기존 시설물의 부식을 발생시키며, 거품은 외관상 깨끗한

정수장의 이미지를 악화시키고 있는 실정이며 이에 천막 또는 고정식 덮개를 설치하고

있는 실정임

○ 또한, 점검을 하기위한 맨홀설치시 그레이팅 또는 강판으로 제작하여 설치하고 있으나

점검시 열고 닫을때 두명이상이 필요함으로 원활한 개폐로 인한 점검이 어려운 실정임

○ 뚝도정수장센터 내 점검 맨홀

개선방안

○ 상기와 같은 문제점을 해결하고자 개구부 수로에 발생되는 악취를 차단시켜 기존 시설물의

악취로 인한 부식발생을 억제하고, 쾌적한 주위환경이 이루어지게 하며, 유사시 쉽게 개폐

하여 청소 및 점검이 가능한 구조로 제작하여 유지보수가 쉽도록 한 슬라이딩형 경량덮개로

개선하고자 함.

○ 개선도면

○ 슬라이딩형 경량 덮개 조립도

제품 설명

○ 본 제품은 수로에 발생되는 악취를 차단하고 청소 및 점검시 개폐가 용이하도록 하고 상         부의 협소한 공간에도 설치가 가능하도록 하는데 있어서, 크게 고정식 덮개와 이동식 덮         개의 이중분할형 구조로 되어있으며, 고정식 덮개는 수로 측면상부에 양단의 베이스판이         설치되며 베이스판 후단부에 형강류의 고정프레임이 횡형으로 다수의 사각프레임 틀 형         상으로 고정되며 다수의 평판프레임과 평판카바가 각각 조립되어 베이스프레임 사각틀에         삽입되며 이때 베이스프레임은 평판프레임이 앉혀질 수 있도록 하부 테두리가 돌출되는         구조를 가지며, 이동식 덮개는 양단의 베이스판 위에 설치된 레일 위를 구동하는 구조로         활꼴형태 또는 평편형태의 프레임과 카바가 상부에 조립되며 악취의 밀폐를 위하여 프레         임 전면, 측면 및 후면에는 합성고무재질의 마감판이 조립되어 이동식 덮개를 완전밀폐         시키는 구조이며,  이동식 프레임 하부 양 측면에 구동바퀴가 설치되어 레일 위를 이동         하며, 이동을 쉽게하기 위하여 프레임 중앙 또는 양측면 후단에 너트를 고정시켜 스핀들         이 삽입되며, 스핀들 끝단에 일축으로 연결된 부싱 및 핸들이 연결되어 핸들의 회전운동         으로 이동식 프레임이 수평 운전되어 이동식 덮개의 이동이 원활한 구조를 갖는 슬라이         딩형 경량 덮개임

○ 본 제품의 구동바퀴는 레일위에서 이탈되지 않도록 중앙에서 대각으로 홈이 파진 형태를         갖도록 하며, 레일은 하부에서 윗면이 좁아져 구동바퀴와 레일의 접촉면을 최소화하여         마찰로 인한 부하가 발생되지 않도록 한 슬라이딩형 경량 덮개임

○ 본 제품은 본 제품은  발명에서 레일 위 이동을 쉽게 하기 위하여 이동식 프레임 중앙         또는 양측면 후단에 너트를 고정시켜 스핀들이 삽입되며, 스핀들 끝단에 일축으로 연결         된 부싱 및 핸들이 연결되어 핸들의 회전운동으로 이동식 프레임이 수평 운전되며 부싱         은 고정브라켓에 취부되어 스핀들이 부싱홈에 끼워져 회전운동만 가능토록 하여 이동식         프레임의 이동이 원활하도록 하였으며 또한 핸들에 동력을 연결하여 열림,닫힘이 이루어         질 수 있도록 전동개폐가 가능한 슬라이딩형 경량 덮개임

○ 본 제품에서 이동식 프레임 카바에 태양전지판을 장착하여 스핀들에 연결된 모터가 태양         광을 동력으로 태양전지판에 흡수된 전력이 배터리에 충전되어 이를 동력원으로 열림,닫         힘이 전동걔폐가 이루어지는 슬라이딩형 경량덮개임

시범설치 계획

○ 위    치 : 3정수지 유입밸브실 출입덮개 외 1개소

○ 설치개요 : 경량덮개 설치 2개소(, 송수펌프동 앞 흡수정)

-  3정수지 유입밸브실 출입덮개 : 9㎡(1.5m*6m)

-  송수펌프동 앞 흡수정 출입덮개 : 6㎡(1.5m*4m)

○ 소요예산 : 10백만원

○ 현장사진

3정수지 유입밸브실(전경)	덮개 사진

송수펌프동 앞 흡수정 (전경)	덮개 사진

향후 추진계획

○ 2015.03 : 자체설계 및 세부 고안도면 작성

○ 2015.04 : 실행계획서 작성

○ 2015.05 : 시제품 제작(전문업체에 의뢰)

○ 2015.06 : 공무원 직무발명 신고(조직담당관)

○ 2015.06 : 시제품 시범설치

첨부 #5

업무개선 및 직무발명 개발 계획 #2

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

건 명

부력식 비행접시 거품제거기 제품 개발 계획

문 제 점

○ 정수센터내 주요처리 공정중 응집수로에 유입되는 물에는 약품과의 반응으로 부유물

거품이 발생되는데 거품은 외관상 깨끗한 정수장의 이미지를 악화시키고 있는 실정이며

이에 거품 및 부유물을 제거하기 위해 고정형 부유물 제거 및 인력으로 제거하고

있는 실정임

○ 2게열 응집수로 부유물 사진(2015.2.6일 촬영)

개선방안

○ 상기와 같은 문제점을 해결하고자 수로에 고정형 악취방지기를 설치하였으나, 수로의 전후        단의 말단부분은 물의 흐름이 적어 부유물제거기 설치주변만 제거되는 현상이 발생되어 인        력으로 제거하는 실정임으로 이를 보완하기 위하여 부유물제거기를 부력식 이동형으로 제작        (비행접시 모양)하여 인건비 절감 및 효과적인 부유물제거가 이루어지도록 함

○ 재질은 스테인리스이며

- 동력은 자체(쏠라) or  전기동력

- 흡입된 거품을 자체정화(훨터 내장) or 배관을 통하여 배출수처리장으로 보내는 방법

- 내부의 거품흡입 장치를 밸브 or 펌프

- 상기 3가지 사항은 현재 구상중에 있음

시범설치 계획

○ 위    치 : 2계열 응집수로 2개소

○ 소요예산 : 5백만원

향후 추진계획

○ 2015.05 : 자체설계 및 세부 고안도면 작성

○ 2015.07 : 실행계획서 작성

○ 2015.08 : 시제품 제작(전문업체에 의뢰)

○ 2015.09 : 공무원 직무발명 신고(조직담당관)

○ 2015.09 : 시제품 시범설치