문서번호	도시철도설비부-1314
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
김흥정	김형기	정찬웅	김준기		02/09 천석현
협 조
	★건축부장			김우성
	설비부장			박기형
	도시철도건축부장			이병석

공공시설물 친환경 에너지 절감 추진 계획

2015. 1

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 √□
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 √□
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □√
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □√
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 √□ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 √□
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 √□
	●	기업	:	유 □	(		)		무 √□
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 √□
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 √□
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □√
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

공공시설물 친환경 에너지 절약 추진계획

신·재생에너지 및 LED조명 확대 보급을 통해 공공부문 에너지 절약과

재생에너지(8개) : 자연에너지를 재생 새로운 에너지로 변환(태양열, 태양광, 바이오, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물)

신에너지(3개) : 기존 에너지를 가스, 액체 연료로 변환(연료전지, 석탄액화가스화, 수소에너지)

서울형 저탄소 녹색성장 기반조성

15년 목표 ⇒ 절감량 : 10,948 Mwh/년,  절감금액 : 1,335백만원

★ 일반가정 36,476가구가 한달간 사용할수 있는 전력량임.

Ⅰ		관련근거 및 배경

관련근거

❍ 에너지이용 합리화법 제8조 및 같은 법 시행령 제15조

❍ 신재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령 (공공건축물 공급 의무비율)

❍ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

❍ 서울시「공공건축물 에너지절감 최적화 기술심의 기준」

추진배경

❍ 에너지 자립도시 서울 지향

- 성공적인 원전 1단계 사업과 함께『원전하나즐이기 2단계』연속 시행

❍ 서울시 공공시설에 획기적인 에너지 실행대책 마련 필요

- 2015년 시장님 업무보고 후속 조치(시행 계획 수립)

★ 국가별 신재생에너지 절감 정책

미 국		▷ 2025년 전력의 25%를 재생에너지로 공급 - 오바마정부 발표사항
일 본		▷ 2020년까지 신·재생에너지 공급 비율 20% 목표 - 전력회사의 주택용 태양광발전 잉여전력 매입 의무화 시행
한 국 (공공+민간)		▷ 신·재생에너지 보급률 2035년에 11% 달성 - 제4차 신재생에너지 기본계획(안)

※ 도기본 공공건축물 신·재생에너지 비중 [15년 ⇒ 18% 목표]

Ⅱ		추진목표 및 전략

목표 및 전략

신·재생에너지 확대 보급	○ 신·재생에너지 확대 보급으로 정부 의무 비율보다 3% 상향 조정 - 정부 기준 : ’15년 15% ⇒ ‘17년 21% ☞ 본부 목표 :‘15년 18% ⇒‘17년24%
LED 조명 보급 100% 조기 달성	○ 공공건축물 : 정부기준 2년 단축 - 정부 기준 : ‘15년 60% ⇒ 17년 100% ☞ 본부 목표 : ‘15년100%
친환경 에너지 확대 적용	○ 기획·설계 단계부터 에너지 확대 적용 - 회생전력 및 에너지관리시스템 추진 전동차 제동시 견인 전동기가 발전기화 되어 직류전기를 발생시켜 저장하고, 저장된 전기를 재사용하는 장치 지하철 조명,냉난방,공조 등에 대하여 사용량을 비교·분석하는 자가진단형 시스템(EMS : Energy Management System) - 녹색건축 최우수 등급 설계 적용 녹색건축은 토지이용 및 교통, 에너지, 환경관리, 생태환경, 실내환경 등을 평가, 건강하고 쾌적한 생활을 할수 있는 건물

‘15년 에너지원별 적용 계획 (도시기반시설본부)

구 분		절감량 (Mwh/년)	절감금액 (백만원/년)	온실가스 (TCO2)
합 계		10,948	1,335	4,945
신·재생에너지	지 열	1,229	150	555
	태양광	737	90	333
	태양열	63	8	28
친환경 LED	LED조명	3,774	460	1,705
회생전력 (전동차)	에너지 재사용	4,053	493	1,831
에너지관리시스템	전력사용량 분석	1,092	134	493

※ 총 14개 사업 ( 시설국 9건 / 도철국 5건 )

Ⅲ		세부 추진계획

1. 신·재생에너지(지열,태양광,태양열)– 정부기준 보다 3% 상향

	추진목표

❍ 신·재생에너지 보급 계획 : 매년 1~2% 확대

- 정부기준 : ‘13년 11%,   ’15년 15%,   16년 18%   ‘17년 21% 보급

‘15년목표

18%

‘16년 목표

21%

‘17년 목표

24%

【 도기본 신·재생에너지 보급률 달성 목표 】

	추진방향

❍ 공공건축물(업무용 공간), 지하철 역사 열에너지를 지열로 대체

- 업무용 공간의 냉·난방, 급탕 등을 지열로 대체

❍ 협소한 도심권에서 한계를 극복하기 위한 지열 공법 다각화 방안 모색

- 지열 시공방법, 설치위치 등 확대를 위한 다양한 방법 모색

❍ 건축물 창호, 벽면, 지하철 기지창 등 태양광·태양열 발전 설치 공간 확대

- 시설물 기능을 저해하지 않은 범위내에서 설치할 수 있는 공간 최대 활용

※ 현재 진행 중인 사업은 예산 미확보로 목표(18%) 달성에 한계 있으나 신규         사업은 계획 단계에서부터 예산 반영하여 목표 달성

	추진계획

1. 지열 시스템

❍ 건물 내부 지하주차장 적극 활용(수직밀폐형), 건물 신축시 기초파일   활용

❍ 지열시스템 확대를 위해 수직형, 수평형, 개방형 등 적용 다양화

★ 지중 열교환(지열배관) → 냉난방 열원생산(히트펌프) → 냉난방 공급

냉 방 운 전	난 방 운 전

※ 지열시스템 1공당 열생산 능력(1RT = 3,024 Kcal/hr = 3.51 KW)

냉동톤(RT : Refrigerating Ton) : 0℃의 물 1ton을 24시간에 0℃ 얼음으로 만드는데 필요한 열량

❍ ‘15년 지열 적용계획 (세부사항 : 별첨)

에너지원	사 업 명	절감량 (Mwh/년)	절감금액 (억원)	온실가스 (TCO2)
지 열	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 외9건	1,229	149.6	554.7

2. 태양광 및 태양열

- 건물 옥상이용 고정식 태양광과 더불어 창호 이용 태양광

- 차량기지 및 정거장 등 태양광·태양열 설치로 발전량 극대화

- 공원내 파고라 지붕, 태양광 가로등 적용 등

태 양 광	태 양 열

❍ ‘15년 태양광·태양열 적용 계획 (세부사항 : 별첨)

에너지원	사 업 명	절감량 (Mwh/년)	절감금액 (억원)	온실가스 (TCO2)
합 계		800.8	97.5	360.5
태양광	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 외8건	737.5	89.9	332.5
태양열	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 외5건	63.3	7.6	28

2. LED 조명 보급 100% 조기 달성 - 2년 단축

【 정부 : 17년 100%  /  서울시 : 15년 100%(신규사업)】

	추진목표

❍ 공공시설의 에너지 절감을 위한 LED 조명 보급 계획

60% ‘15년 목표 100% 정부기준	30% ‘15년 목표 100% 정부기준
【 공공 건축물 】	【 도로조명시설(가로등 ,보안등)】

	추진방향

❍ 공공건축물, 지하철 역사 LED 조명 100% 반영 추진

- 정부기준 대비 2년 단축하여 ‘15년부터 모든 공공건축물에 LED 반영 추진

❍ 도로조명시설(터널, 지하차도) LED 조명 100% 반영 추진

- 정부기준 30%를 넘어 ‘15년부터 모든 터널, 지하차도에 LED 반영 추진

※ 현재 진행 중인 사업은 LED 교체(추가) 예산 미확보로 100% 반영 한계,

예산 확보 상황에 따라 탄력적 운영, 신규 사업은 계획 단계에서부터 예산 반영

	추진계획

❍ LED 확대 보급

- 공공청사 및 복지시설 LED교체 적극 추진 및 국비 최대 확보

- LED 선도적인 보급으로 가격인하 유도

- 대규모 공공 LED 사업으로 시장 견인 및 산업기술 발전에 기여

❍ ‘15년 LED조명 적용 계획 (세부사항 : 별첨)

에너지원	사업명	절감량 (Mwh/년)	절감금액 (백만원)	온실가스 (TCO2)
LED 조명	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 외11건	3,774	459.9	1,704

3. 친환경 에너지 확대 적용

	추진목표

❍ 기획 및 설계단계부터 공공시설물 에너지절감 검토 반영

≪전동차 회생전력, 에너지관리시스템, 녹색건축 최우수 등급 등 설계 적용≫

	추진방향

1. 회생전력 에너지저장창지

❍ 전동차 제동시 발생되는 회생전력 재사용 확대 설치

- 변전소에 에너지저장 장치를 설치하여, 회생전력를 전동차 재사용

❍ ‘15년 회생전력 적용 계획 (세부사항 : 별첨)

장비명	사업명	절감량 (Mwh/년)	절감금액 (백만원)	온실가스 (TCO2)
회생전력	9호선2단계 외3건	4,053	493	1,828

2.에너지관리시스템 (EMS)

❍ 에너지관리시스템(EMS) 구축으로 전력량 모니터링 분석 및 관리

- 공공시설물 사용전력를 부하별(냉난방, 조명 등)로 분석하여 낭비요인 발굴

❍ ‘15년 에너지관리시스템 적용 계획 (세부사항 : 별첨)

장비명	사업명	절감량 (Mwh/년)	절감금액 (백만원)	온실가스 (TCO2)
에너지 관리시스템	9호선2단계 외1건	1,092	104	492

3. 공공건축 에너지 절감 설계 의무화

❍ 녹색건축 최우수(그린1등급) 등급 적용

- 3,000㎡ 이상 최우수(그린 1등급) 80점 이상 취득

- 공공건축물 최우선 단열성능 강화(에너지 효율 1등급)

Ⅳ		기대효과 및 행정사항

기대효과

❍ 신･재생에너지 및 친환경 LED조명 보급 확대를 통한 공공부문

에너지 절약 극대화  ( 년간 절감량 : 10,948 Mwh/년 )

❍ 서울시 원전하나줄이기 2단계 성공적 목표 달성에 기여

❍ 도시철도 및 경전철분야 에너지 비용절감으로 경영합리화 도모

행정사항

❍ 기획 및 설계 단계부터 신재생, 친환경에너지 등 검토하여 예산반영

≪신·재생에너지 확대, LED 조명, 회생전력. 에너지효율 1등급≫

❍ 사업추진 부서별 년2회 에너지 절감 실적 분석 및 관리

❍ 분야별(기능별) 실행계획은 해당 부서에 별도 세부계획수립 후 시행

따로붙임 : 1. 에너지원별 세부추진 내용  6부.

2. 신청사 에너지 절감 시공 사례 및 태양광 종류 각 1부. 끝.