문서번호	도로보수과-1397
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
윤옥진		김권일	02/10 조병준
협조

2015년 불량맨홀 조사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

도로보수과

2015년 불량맨홀 조사계획

우리사업소 관할 시도상에 산재되어 있는 불량맨홀 전수조사를 실시하여 적기에 보수완료 함으로서 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

※ 근 거 : 도로상 맨홀정비 및 관리지침

		목적

시도(차도)상에 설치되어 있는 각종 맨홀 중에서 뚜껑면과 그 주변의 도로 포장면이 높이가 일치하지 않거나 도로의 덧씌우기, 확포장 등의 공사로 높이조정이 필요한 경우 이를 정비하여 포장면에 대한 평탄성을 유지함으로서 안전하고 쾌적한 통행여건이 이루어 질 수 있도록 도로환경을 조성하는데 목적이 있음

		맨홀현황

❍ 설치현황

구 분		총계	강서구	양천구	영등포구	구로구	비고
총계		10,207	2,702	2,639	2,357	2,509
맨홀종류	상수도	2,750	789	650	516	795
	하수도	3,042	782	900	761	599
	통신	2,380	594	604	622	560
	전기	961	319	145	259	238
	도시가스	616	132	173	100	211
	지역난방	89	5	70	8	6
	기타	369	81	97	91	100

❍ 연도별 보수현황

(단위 : 백만원)

연도별	보수수량(개소)			금 액	비 고
	계	주 간	야 간
계	1,560	767	793	1,291
2013년	881	509	372	695
2014년	679	258	421	596

		세부 시행계획

❍ 조사일정

- ‘15.02.13 : 전수조사 계획 통보(사업소→맨홀관리기관)

- ‘15.03.20~30 : 1차 합동 전수조사 및 관리기관 협의

- ‘15.05.20~30 : 2차 합동 전수조사 및 관리기관 협의

- ‘15.08.20~30 : 3차 합동 전수조사 및 관리기관 협의

- ‘15.11.20~30 : 4차 합동 전수조사 및 관리기관 협의

※ 도로관리청의 정비 요청한 사항에 대하여 맨홀관리기관 회신이 없을시 도로관리청 보수 계획에 승낙한 것으로 본다

❍ 조사방법

- 싸인보드카, 줄자, 스타프, 조사양식 및 필기구등 사전준비

- 맨홀관리기관 합동 도보조사

- 합동조사시 발견치 못한 긴급한 복구가 필요한 맨홀은 즉시 안전시설을 설치하고 정비공사를 시행(맨홀 관리기관에 입회토록 요청)

- 도로 포장공사로 맨홀 정비가 필요한 사항은 맨홀관리기관에 선 통보

❍ 맨홀 정비대상 선정

[A 급] : 뚜껑의 진동·소음이 없고 노면과 뚜껑면이 완벽하게 일치된 맨홀

[B 급] : 뚜껑의 진동·소음이 없고 노면과 뚜껑면이 완벽하게 일치되지는 않으나 안전사고 발생위험이 없다고 판단되는 맨홀

[C 급] : 뚜껑의 진동·소음이 있거나 돌출, 침하등(B급이상) 맨홀상태 불량으로 통행에 지장을 주고 있어 년내 정비하여야 할 대상으로 판단되는 맨홀

[D 급] : 교통사고 위험 등으로 정비가 시급한 맨홀

[E 급] : 덧씌우기, 보도정비, 재포장, 굴착공사 등의 각종 도로공사 구간에 설치되어 있어 정비되어야 할(높이조정 등) 맨홀

❍ 시행주체

- 맨홀관리기관 : 맨홀 뚜껑면과 도로 포장면이 일치하지 않을 경우 맨홀

- 도로관리청 : 맨홀 뚜껑면과 도로 포장면이 일치하지 않을 경우 맨홀관리기관의 비용부담으로 도로관리청이 정비

- 유형별 주체

도 로 관 리청	특 별 시 도								구 도
	일반도로				자동차전용도로
	아스팔트 포장도로		보 도		아스팔트 포장도로		보 도
	유형Ⅰ	유형Ⅱ	유형Ⅰ	유형Ⅱ	유형Ⅰ	유형Ⅱ	유형Ⅰ	유형Ⅱ	유형Ⅰ	유형Ⅱ
도로사업소	○	○
자치구			○	○			○	○	○	○
서울특별시 시설관리공단					○	○

		기타유의사항

❍ 도로관리청이 맨홀뚜껑의 높이조정 공사를 시행하는 경우에는  완벽한 시공이 되도록 반드시 입회하여 감독하고 도로순찰 등 사후관리를 철저히 하여 하자발생시 즉시 정비토록 조치

❍ 도로관리청에서는 덧씌우기 등 향후 도로공사로 맨홀높이의 조정이 예상되는 구간에 대하여는 맨홀관리기관이 맨홀을 신설 또는 정비할 경우 맨홀 뚜껑받이를 높이조절형으로 설치하도록 조건부여 등 향후 맨홀뚜껑의 높이조정이 용이하도록 조치

따로붙임 : 맨홀 점검표 1부(양식)  끝.