출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	02/10 어수미

	명에 의하여 2015. 2. 9(월) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 9.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 2. 9(월)  10:00 ~ 17:30

건    명

출장결과보고(석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 성북구 길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 재개발 관련 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
길음2재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	길음동 498번지 일대	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기배출구 1지점	1,210ℓ
		거주자 주거지역 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 8개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 길음동 481-51 건물 천장텍스 해체·제거 중이었으며.

- 해체건물 내에 거주자는 없었고, 외부 폐기물보관 및 반출은 없었음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경 1	사업장 전경 2	사업장 전경 3
부지경계선 1 (길음동 479-3 앞)	부지경계선 2 (길음동 503-211 앞)	부지경계선 3 (길음동 499-78 앞)
부지경계선 4 (길음동 478-4 앞)	위생설비입구 (길음동 481-51 좌측)	음압기배출구 (길음동 481-51 우측)
거주자 주거지역 1 (길음동 481-152 앞)	거주자 주거지역 2 (길음동 481-146 앞)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보