문서번호	도시철도토목부-1942
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
문병종		방영복	전결 02/12 한동근
협조
	주무관		임양수

본선터널 중앙 배수로 맨홀 돌출부 높이 조정 검토보고

(918공구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.02

서울특별시도시기반시설본부

도시철도토목부

본선터널 중앙배수로 맨홀 돌출부 높이 조정 검토보고

(918공구)

서울지하철 9호선 3단계 918공구 책임감리원으로부터 제출된  본선터널 중앙배수로 맨홀 돌출부 높이 조정 승인 요청에 대한 검토 보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

○ 공사기간 : 2010.02.19. ~ 2016.02.17

○ 공사규모 : 연장 1,290m(정거장 1개소210m, 터널 498m, 개착 582m)

○ 공사금액 : 140,389백만원(7차 21,500백만원)

○ 시 공 사 : SK건설(주0 외4개사

○ 감 리 사 : 서영엔지니어링(주)

□ 중앙배수로 맨홀 현황

○ 수    량 : 19개소(1터널 12, 2터널 7)

- 917공구와 연결된 위치에 맨홀 1개소 추가 시공 필요

○ 맨홀규격 및 돌출 사유

- 당초설계 : 1,600×1,200×2,300mm(인버트위 돌출300mm)

- 규격조정 : 1,600×1,100×2,100mm(인버트위 돌출100mm)

▸도시철도계획부-41호(2014.03.14.)

- 맨홀설치간격 : C.T.C 30m

- 돌출사유 : 도상 청소수(오수)를 지하수와 분리 집수 처리

(실시설계보고서 9-11-3(4)(배수설계개선)

□ 돌출 시공시 문제점

○ 궤도 도상 분리현상 발생

○ 집수정까지 배수유도 처리에 따른 물  고임 등으로 배수처리가 원활하지 못함

○ 궤도 시공시 안전사고 발생 예상

○ 청소수 소량 발생

□ 노선별 복선 터널 중앙배수 맨홀 시공 현황

○ 9호선 1단계 및 3호선 연장

- 상,하선 터널 중앙부 콘크리트 전면타설(100mm) - 중앙맨홀 높이(100mm)와 배수면을 동일하게 타설하여 맨홀로 배수 유도 처리

○ 9호선 2단계

- 상,하선 터널 중앙부 콘크리트 전면 미타설 - 지하수와 청소수를 분리하여 정거장 집수정 으로 유도 배수 처리	【 토목 실시설계보고서 】

□ 복선 터널 지하수 ․ 청소수 등 처리현황

구분	복선 터널부 배수맨홀 궤도시공 연계관련			비고
	9호선1단계	3호선연장	9호선2단계
배수처리 현황	중앙맨홀 유도	중앙맨홀 유도	분리배수개념으로 집수정 유도
중앙맨홀 턱 높이	100mm	100mm	100～200mm
궤도시공 연계여부	맨홀상부까지 전면 C’onc타설		-

□ 검토의견 및 조치 계획

본선터널에서 발생된 청소수가 소량이고 궤도시공시 안전사고 등을 미연에 방지하기위하여 중앙배수로 맨홀을 돌출되지 않게 인버트 면과 수평이 되도록 개선 코자하며  인접공구(917공구)와 연결된 위치에 맨홀 1개소를 추가 시공코자 함.

- 맨홀 규격 및 수량 : 1,600mm×1,100mm×2,000mm, 20개소

- 맨홀설치 간격 : C.T.C 30m. 끝.