내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방차 충전장치(수구)사용에 관한 안전사고 방지 철저 알림

1. 최근 ○○소방서에서 옥내전원 이용 소방차 배터리 충전 중 수구장치 고장으로 전선이 차량에 연결된 상태로 출동하다 차량을 통제하던 직원 다리에 감겨 부상을 입은 안전사고가 발생하였습니다

2. 이에 따라 관서장은 예방점검 등 안전을 최우선으로 확보한 후 현장대응을 할 수 있도록 차량관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 예방을 위한 수구 중점 확인 대상

1) 수구장치를 장착한 모든 차량

↳ 수구(袖口, Plug socket) 자동 작동 여부(수동사용시 안전확보여부)

	《 외부전원 수구(플러그)장치란? 》
☞ 외부 옥내전원 수구(袖口, Plug socket) 장치 * 차고에서 소방차량 대기중 배터리 충전을 위한 장치로, 평소 220V 옥내전원으로 충전 중 차량시동(on)시 수구 소켓플러그가 자동으로 이탈되는 방식
☞ 소방차량 충전장치 필요성 * 소방차는 경광등, 싸이렌, 무전기, MDT, 블랙박스 등 전기제품을 많이 사용 함 ↳ 알터네이터(발전기)에서 전력을 생산하여 밧데리에 자동 충전되고 있으나 부족시 외부 옥내전원을 이용한 배터리 충전이 필요함

나. 충전장치 사용여부 판단

1) 운전원이 점검하여 배터리 충전이 필요할 때만 충전장치 사용

2) 부득이 수동으로 사용시 수구로 부터 30cm 이내에 분리형 코드 설치하여 사용

3) 커넥터 탈착확인 안전문구 차량 부착 또는 충전시 전선을 운전석 문짝에 걸어둘 것(안전사고 재발 방지)

3. 행정사항 : 관서장은 사고위험에 대한 모든 가능성을 대비하여 점검하시기 바라며,  향후 사고가 발생하지 않도록 소방차량 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개소방서),서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대)
★담당자	김인철		장비관리팀장	代최규태		안전지원과장	02/12 진준호
협조자
시행	안전지원과-3198	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울시 서초구 서초동 남부순환로 340길(서초동 391번지)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2106-3721	/전송	02-2106-3707	/	fire52m@seoul.go.kr	/	대시민공개