함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	덕타일 주철직관 관종(두께) 결정시 유의사항 알림

1. 계획설계과-6513(2010.12.2.)호와 관련입니다.

2. 상수도자재 품질향상계획에 따라 2011년 부터 상수도시설기준이나 특별한 현장여건을 제외하고 구경 300㎜ 이하 덕타일 주철직관의 경우 관종 결정시 3종관을 사용토록 하였으나, 일부 직원의 업무미숙으로 2종관을 구매하는 사례가 있어 재강조 지시하니 2015년 배급수관 정비공사 설계 및 자재구매 등에 참고하기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,상수시설,수도자재관리센터소장
주무관	이동욱		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	02/12 강신재
협조자
시행	누수방지과-1225	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개