문서번호	고도정수반-907
결재일자	2015.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
문정주	김인규	전결 02/12 강신재

설날 대비 대형 공사장 안전점검 결과 보고

(구의, 뚝도 고도정수처리 시설공사 현장)

2015. 2. 12.

상수도사업본부

(고도정수반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

설날 대비 대형공사장 안전점검 결과 보고

(구의, 뚝도 고도정수처리 시설공사 현장)

설날 대비 대형 공사장에 대한 안전점검 및 조치 결과를 보고 드림.

[시설과-661(’15.1.30.)호 관련]

□ 점검개요

❍ 점검일자 : '15. 2. 9. ~ 2.11.

❍ 점검대상 : 고도정수처리 시설공사 2개 현장

❍ 점 검 자 : 외부전문가, 본부 공사관리관․시설과 직원

❍ 주요 점검사항 (※겨울철 대비 안전점검과 연계 시행)

- 공사장 절‧성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 여부

- 현장 내 지하매설물 (가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

- 위험물 취급관리 상태(유류, LPG 등)

- 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간 등 설치 상태

- 중장비 안전관리 상태

- 비상시 작업장의 안전통로 확보 및 바닥 청결상태

□ 점검결과 및 조치결과

❍ 총괄 현황 (※총 7건 / 지적 5건, 권고 2건)

공 사 명	지적건수 (권고)	점검일	점검자
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	2 (1)	‘15.2.9.	김대호(삼림엔지니어링 전무) 송병욱(토목6),심찬석(건축6) 유통희(기계6),박택식(전기7),문정주(토목7)
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	3 (1)	‘15.2.11.	이채규(한국구조물안전연구원 대표) 이용구(토목6),윤덕묵(전기6) 이승원(건축7),박태원(기계7),라승보(토목7)

❍ 공사장별 점검 주요사진(※지적사항은 별도 붙임)

뚝도
구의

❍ 공사장별 지적 및 권고사항 ⇒ 조치완료(2.12.현재)

공 사 명	내 용
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	설 연휴 기간 중 공사 임의 시행방지를 위해 작업계획 구분 필요(권고)
	활성탄흡착지동 작업장 내 전기시설 정리 정돈 필요
	세륜시설 옆 사면보호 천막 고정 필요
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	구배가 급한 절□성토 사면은 천막 등으로 보호 필요
	경사도로 빗물집중 배수방지를 위한 중간 배수PIT 추가 필요성 검토(권고)
	활성탄 흡착지 측면 방치된 그레이팅 자재 안전보호 필요
	관리본관 주변에 산재된 자재, 모래 등 정리 필요

□ 향후계획

❍ 겨울철 및 해빙기 대비 안전점검 계획과 연계 지속 관리

- 겨울철 대비 점검 : '14.11.15. ~ '15. 3.15. (월 1회)

- 해빙기 대비 점검 : '15. 2.15. ~ '15. 3.31. (기간중 2회)

붙임 : 현장별 안전점검 지적사항 및 조치결과(제출양식) 각 1부.  끝.