문서번호	시설관리과-1131
결재일자	2015.2.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		한명석	02/16 강신재
협조
	주무관		성기옥

상수도 시설물(밸브) GIS 입력 결과 보고

2015. 2.

상수도사업본부

(시설관리과)

상수도 시설물(밸브) GIS 입력 결과 보고

상수도 GIS상 미 입력된 배수지·가압장 구내 밸브 및 위치가 상이한 시설물(가압장·증압장)에 대한 입력 결과(수정 포함)를 보고 드림.

※관련대호 : 시설관리과-236(‘15.1.12.) 『GIS상 미입력 상수도 시설물(구내밸브) 등재 계획』

Ⅰ		현 황

❍ 시설물 속성 입력대상 : 63개소(시설물 총 300개소 중)

- 사업소별

시설물	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	비 고
계	63	13	9	15	8	12	4	2
배수지	21	3	2	6	4	2	2	2
가압장	8	2	1	3	0	2	0	0
증압장	34	8	6	6	4	8	2	0

- 수정내용별

시설물	계	밸브미입력	퇴수밸브누락	속성누락	시설물위치상이	비 고
계	63	40	8	2	13
배수지	21	12	8	-	1
가압장	8	7	-	-	1
증압장	34	21	-	2	11

❍ 입력방법 : 수정 대상 시설물 현장조사 후 결과를 GIS에 속성 입력 및 수정

- 현장조사 : 각 사업소 기전팀 배수지·가압장 담당자

- 속성입력 : GIS 편집원

❍ 정비기간 : ‘15. 1. 12. ~ 2. 6.

- 현장조사 : ‘15. 1. 12. ~ 1. 31.

- 속성입력 : ‘15. 2. 1. ~ 2. 6.

Ⅱ		조치결과

❍ 입력대상 63개소 시설물 중 62개소 조치완료(1개소 해당없음, ‘15년 폐쇄예정(응암3증압장)]

사업소명	적출내용	조치대상 시설물			조치결과	비고
		배수지	가압장	증압장
합계	63	21	8	34
중부	밸브미입력	경내, 정릉2	평창1, 북악	남산1, 남산2, 연화봉, 석관, 서경, 성북1	입력완료
	퇴수밸브누락	성북2저구		장충, 무악2	입력완료
서부	밸브미입력	노고산, 와우산	와우산	성산1, 성산2, 약수사, 정원1, 정원2	입력완료
	속성 미입력			응암3	미입력	2015년 폐쇄예정
동부	밸브미입력	용마, 용마소, 금호, 아차산소, 신내	대현산(배),용마(배) 아차산(배)	옥수, 응봉, 응봉2, 경희, 마장	입력완료
	퇴수밸브누락	응봉			입력완료
	속성 미입력			망우	입력완료
북부	밸브미입력	수유1		삼각산	입력완료
	퇴수밸브누락	4.19, 번동소, 상계2			입력완료
	시설물위치상이			벽산, 삼각산, 수유	입력완료
강서	퇴수밸브누락	성아, 신정			입력완료
남부	밸브미입력	신림2, 신림9	대방(배)	봉천9, 봉현, 신림2, 달마사	입력완료
	시설물위치상이		봉천11(배)	신림10, 사당3, 사당5, 신대방	입력완료
강남	퇴수밸브누락	반포, 서초			입력완료
	시설물위치상이			구룡, 형촌	입력완료

Ⅲ		향후계획

❍ 시설물(배수지․가압장․증압장) 신설 및 변동사항 발생시 GIS 등록여부 확인 및 관리

붙임 : 상수도시설물(구내밸브) 조치결과 및 수정도면 1부.  끝.