문서번호	지리정보과-928
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	지리정보과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
장기덕	정윤홍	강신재		02/16 고인석
협 조	누수방지과장		김영삼
	주무관		김영혁
	주무관		이순미
	주무관		강설영
	주무관		신정민

아파트 단지 내 GIS구축 및 누수복구 지원 서비스계획

2015. 2.

상수도사업본부

(지리정보과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

아파트 단지 내 GIS구축 및 누수복구 지원 서비스계획

아파트 단지 내 매설된 상수도관을 우리본부에서 구축한 지리정보 시스템에 입력하여 체계적으로 관리하여 누수발생시 신속하게 복구할 수 있도록 지원 서비스를 제공 하고자 보고 드림.

1		추진배경

□ 아파트 관리사무실에서 관리해 오던 아파트 단지 내 상수도 배관        현황을 서울시 지리정보시스템에 입력하여 체계적으로 관리

□ 단지 내 누수가 발생할 경우, 신속하게 복구 할 수 있도록 기술 및

업체 지원 서비스 등으로 시민 불편사항 최소화

	최근 아파트 내 단수 발생사례
- ’11. 11월 송파구 올림픽 선수촌 아파트 2,942세대 단수 발생(47시간) - ’14. 05월 동작구 건영아파트 800세대 단수 발생(48시간) - ’14. 12월 서대문구 홍제원 현대아파트 940세대 단수 발생(35시간)

2		추진방향

1. 아파트 단지 내 상수도 매설배관 GIS 구축 관리

2. 누수발생시 누수복구업체 지원 서비스 등

3. 공용배관이 비 내식성관일 경우 옥내 급수관 교체지원 컨설팅

□

선제적 대응으로 인한

시민편익 증대 및 상수도 신뢰성 향상

3		추진계획

□ 흐름도(Process)

<GIS 아파트 단지 내 매설배관 구축 시스템>

아파트 단지내 매설배관 GIS구축		단지내 누수시 기술복구 및 업체지원 서비스		비내식성관 옥내배관 컨설팅 지원		누수복구 및 컨설팅 지원결과 통보
<지리정보과, 사업소>		<누수방지과, 사업소>		<급수설비과, 사업소>		<사업소>

□ 추진절차 및 부서

❍ 추진절차

계획수립 및 통보	⇒	관리사무소및 구청 협조 요청	⇒	자료수집 및 DB구축	⇒	프로그램 개발	⇒	프로그램 테스트 및 사용법 작성	⇒	프로그램 개발 완료
2.28.까지		3월		3.~9월		4.~9월		10.~11월		12월

❍ 추진부서

- 계획 수립 및 통보 : 지리정보과 → 누수방지과, 수도사업소

- 자료 협조요청 :  지리정보과 → 아파트 관리사무소, 구청

- 자료수집 및 DB구축 : 수도사업소

4		세부 추진계획

□ 아파트 단지 내 상수도 매설배관 GIS구축 관리

❍ 관리사무소 및 각 구청(건축과 등)에 GIS 구축할 수 있는 자료 협조요청       : 3월(지리정보과 → 아파트 관리사무소, 구청)

❍ 준공예정된 아파트 및 재개발, 재건축 협의시 단지내 상수도관 도면파일

제출토록 협의시 의무사항 기재 요청[아파트 사업장, 구청(재건축,재개발과)] : 3월

(지리정보과 → 아파트 사업장, 구청)

- 기존 아파트 : 도면을 스캔작업하여 파일로 전환하여 관리

- 신규 아파트 : 준공시 도면을 파일로 제출(CAD)받아 관리

❍ 아파트 단지 DB 구축 자료 대상 확정 : 4월(지리정보과)

- 공동주택(관리사무소 없는 단지) GIS구축 제외 : 다세대 주택 등

❍ 아파트 단지 DB 구축 자료 수집 및 입력 :  3. ~ 9월(1차) (사업소)

’16.1. ~ 9월(2차) (사업소)

❍ 아파트 단지 내 매설배관 GIS 프로그램 개발 : 4. ~ 9월(지리정보과)

- 배관 및 속성자료 등 프로그램 입력 : 10월 ~ 11월(사업소)

· 대상 선정 및 입력 시행(연차별)

구 분	계	’15년	’16년	비 고
아파트 단지	4,181	785	3,396	’15년:94년 이전 준공아파트 ’16년:94년 이후 준공아파트
프로그램 입력	4,181	785	3,396

□ 공용배관이 비내식성관일 경우 옥내배관 교체지원 컨설팅(사업소)

❍ 옥내배관 교체 지원결과 도면제출 : 수도사업소→지리정보과

□ 누수발생시 복구 서비스 지원(협조 : 누수방지과)

❍ 비상연락망(관리사무소)에 누수담당자 및 긴급 복구업체 기재

- 누수발생으로 인한 관리사무소 요청시 기술지원 및 복구 업체 연결

❍ 단지내 누수 등 긴급사항 발생시 신속한 처리방법 제시

․단지내 배관자료 정보 및 누수관련 기술, 복구업체 서비스

❍ 단지 내 배관보수 및 교체 등 공사계획 수립시 기술 제공

5		행정사항

□ 부서별 추진사항

<지리정보과>

1. 방침수립 후 사업소 시달 :                            ’15. 2월

2. 관리사무소, 구청, 아파트 사업장 등에 협조공문 발송 : ’15. 3월

3. GIS구축 아파트 대상 확정 :                          ’15. 4월

4. GIS 프로그램 개발 :                                 ’15. 4.~9월

<누수방지과>

1. 자체계획 수립하여 시행

<사 업 소>

1. 자체계획 수립 결과보고 :                             ’15. 3월

2. 구청, 관리사무소 등 자료 수집 :                      ’15. 3.~9월

· 상수도 배관 : 도면(문서) → 스캔,  도면(파일) → 파일

3. GIS에 조사 자료 입력(1차) :                         ’15.3.~9월

GIS에 조사 자료 입력(2차) :                          ’16.3.~9월

4. 아파트 공용배관 교체공사 지원결과 제출 :             ’15.3월 ~

· 교체공사 후 도면(문서 or 파일)

끝.