문서번호	계량기검정과-469
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		양춘배	02/16 권영찬
협조	주무관		김덕유
	주무관		김영록

2015년

계량기 검정설비 교정검사 실시 계획

2015. 2.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

2015년 계량기 검정설비 교정검사 실시 계획

고도의 정밀성과 법적 성능요건이 필수적인 계량기 및 택시미터 검정 업무용 측정기기에 대하여 관계법령에서 정하는 검정기관의 정밀도검사와 교정검사를 차질 없이 수검하여 검정성능의 보장 및 법적 신뢰성을 확보하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 택시미터 기준기 :「자동차관리법」시행규칙 제68조(정밀도 검사의 대상 기준 등)

○ 계량기 기준기 :「계량에 관한 법률」시행령 제33조(교정대상의 측정기기 등)

[별표 18] 교정대상 측정기기 및 교정주기

Ⅱ		교정검사 대상장비 현황

(※세부내역 : 별첨 참조)

○ 보유장비 : 저울분동 외 6종 90점

(단위 :대(조))

품 명	택시미터		수도 계량기		저울 분동	주유기 기준탱크	LPG미터 부액계	탱크로리 기준탱크
	정 치 검사기	주 행 검사기	100ℓ미만	100ℓ이상
수 량	7	18	8	7	32	5	7	6
교 정 주 기	3년	1년	2년	3년	2년	2년	5년	2년
검 정 기 관	□	□	□	□	□	□	□	□

[범례] □ 한국산업기술시험원, □교통안전공단, □교정기관

○ 2015년 교정검사 대상 : 3종 38점

- 택시미터 주행검사기    : 18점

- 주유기 기준부피탱크    :  5점

- 수도미터 기준부피탱크  : 15점

Ⅲ		교정검사 수검계획

○ 대     상 : 택시미터 주행검사기외 2종 38점

○ 추진 기간 : ‘15. 2월~12월

○ 교정검정기관

- 주유기 및 수도미터 기준부피탱크 : 공인기관(교정기관)

- 택시미터 주행검사기 : 교통안전공단

○ 소요 예산  : 12,620천원

- 예산과목: 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질 시험, 시험 연구비.

Ⅳ		2015년 택시미터 및 계량기 교정검사 대상

연번	용 도	장비명	규격	기물번호	수량 (점)	유효기간 만료
1	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1404	10	‘15. 7.
2	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	08-01	8	‘15. 4.
3	주유기	기준탱크	10리터	3-045	1	‘15.12.
4	주유기	기준탱크	20리터	06-32,06-31,95-16	3	‘15.12.
5	주유기	기준탱크	100리터	2005-4	1	‘15.12.
6	수도미터	기준탱크	20리터	9709-1,2	2	‘15. 6.
7	수도미터	기준탱크	50리터	9709-3,4,5	3	‘15. 6.
8	수도미터	기준탱크	100리터	9709-6,7,8	3	‘15. 6.
9	수도미터	기준탱크	200리터	7804,90-11,12,13,9	5	‘15. 6.
10	수도미터	기준탱크	1,000리터	89-004	1	‘15. 6.
11	수도미터	기준탱크	10,000리터	9709-10	1	‘15.12.
합계					38

Ⅴ		기대 효과

○ 계량기 검정업무의 법적 신뢰성 확보

○ 검정결과의 정확성 도모로 계량질서 확립

○ 검정설비의 철저한 유지관리로 측정 기능 및 수명 연장

<첨부> : 택시미터 및 계량기 검정 기준기 보유현황 1부. 끝.

(별첨)

택시미터 및 계량기 검정 기준기 보유현황

연번	용 도	측정기기	규 격	기물번호	수량
1	저울	기준정량증추	100g ~ 5kg	7601	1
2	저울	기준정량증추	100g ~ 5kg	7703	1
3	저울	분동(육면체)	1000kg	02-1	1
4	저울	분동(육면체)	1000kg	02-6	1
5	저울	분동(육면체)	500kg	02-1,2,6,8	4
6	저울	분동(육면체)	500kg	02-9, 10	2
7	저울	분동(육면체)	20kg	87-3006,3026,3028~29,3031~34,	10
8	저울	분동(육면체)	20kg	3036~41,3043~45, 3047~50	10
9	저울	기준분동(1급)	1mg ~ 10kg	10-01	1
10	저울	기준분동(1급)	1mg ~ 10kg	10-02	1
11	LPG미터	기준비중 부액계	0.500-0.650g/㎤	169	1
12	LPG미터	기준비중 부액계	0.500-0.650g/㎤	202	1
13	LPG미터	기준유리제 온도계	-56 ~ 0℃	4137	1
14	LPG미터	기준유리제 온도계	0 ~ 50℃	YI83220	1
15	LPG미터	기준유리제 온도계	0 ~ 50℃	YI93075	1
16	LPG미터	전기식 지시저울	0.1g ~ 30kg	03902302	1
17	LPG미터	전기식 지시저울	1g ~ 60kg	F9660525	1
18	주유기	기준탱크	100리터	2005-4	1
19	주유기	기준탱크	10리터	3-045	1
20	주유기	기준탱크	20리터	06-32	1
21	주유기	기준탱크	20리터	06-31	1
22	주유기	기준탱크	20리터	95-16	1
23	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0002	1
24	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0003	1

연번	용도	장비명	규격	기물번호	수량
25	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0005	1
26	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0006	1
27	택시미터	정치검사기	CT-V	10-0001	1
28	택시미터	정치검사기	CT-V	10-0002	1
29	택시미터	정치검사기	CT-V	10-0004	1
30	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1404	1
31	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1403	1
32	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1405	1
33	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1406	1
34	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1407	1
35	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1408	1
36	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1409	1
37	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1410	1
38	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1411	1
39	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	1412	1
40	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-100	1
41	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-101	1
42	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-102	1
43	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-103	1
44	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-001	1
45	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-002	1
46	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-003	1
47	택시미터	주행검사기	CT- Ⅱ	08-004	1
48	탱크로리	기준탱크	400리터	7717	1
49	탱크로리	기준탱크	400리터	7718	1

연번	용 도	장비명	규 격	기물번호	수량
50	탱크로리	기준탱크	1,000리터	81-02	1
51	탱크로리	기준탱크	1,000리터	81-03	1
52	탱크로리	기준탱크	4,000리터	88-02	1
53	탱크로리	기준탱크	100리터	93-6	1
54	수도미터	기준탱크	20리터	9709-1	1
55	수도미터	기준탱크	20리터	9709-2	1
56	수도미터	기준탱크	50리터	9709-3	1
57	수도미터	기준탱크	50리터	9709-4	1
58	수도미터	기준탱크	50리터	9709-5	1
59	수도미터	기준탱크	100리터	9709-6	1
60	수도미터	기준탱크	100리터	9709-7	1
61	수도미터	기준탱크	100리터	9709-8	1
62	수도미터	기준탱크	200리터	7804	1
63	수도미터	기준탱크	200리터	9709-9	1
64	수도미터	기준탱크	200리터	90-11	1
65	수도미터	기준탱크	200리터	90-12	1
66	수도미터	기준탱크	200리터	90-13	1
67	수도미터	기준탱크	1,000리터	89-004	1
68	수도미터	기준탱크	10,000리터	9709-10	1