문서번호	급수운영과-2853
보존기간	년
결재일자	2015.2.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		급수운영과장
구자광		02/17 김수영
협조

설연휴대비 시설물점검보고서(2015.02.17)

북부수도사업소

급수운영과

2014 년 02 월 17 일  (화) 요일          날씨 : 흐림 2~5℃

￭ 순 찰 자 : 구자광

￭ 순찰코스:1차코스(사업소-덕릉로-월계배수지-★마들로(29~40)-월계로-하계역-노원로-공릉배수지-중계가압장

-당고개역-상계2배수지-상계가압장-한글비석로-★동일로-★녹천교하부(28)-사업소)                       3차코스(사업소-우이천길-쌍문1가압장-쌍문2가압장-도봉로-방학사거리-마들로 -도봉산시계

-도봉로-노원교(횡단관로)-★동부간선도로(1~27)-노해로-★녹천교(28)-사업소)

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명				적출내용			조치내용
매설관로			송배수관		2200~100		1차코스				※설연휴대비특별점검 시설물파손,단차,누수등점검			특이사항없음
매설관로			송배수관		2000~100		3차코스				“			특이사항없음
※구분:매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로. ★누수취약관로(단일배관,전식취약관,하천횡단관로,간선도로곡관부)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브실(개소)
				계		제수변			공기변	퇴수변		기타	계	구형		원형	중형		소형
점검		금 일		0									0
		누 계		17		12			1	1		3	17	3		12	2
적출		금 일		0									0
		누 계		1		1							3	1		1	1
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분(수계)			용 량(톤)		적출 내용				처리 내용				비 고
월계배수지					구의정수장			100,000		※설연휴대비 특별점검 옹벽,절개지,사면,배수로,보안-잠금장치,관랑실,항출입구등..				특이사항없음
공릉배수지					강북정수장			170,000		“				“
상계2배수지					공릉배수지			1,400		“				“
중계,상계 가압장					공릉배수지					※설연휴대비 특별점검 구조물,배수구,보안-잠금장치, 누수,울타리,옹벽등...				“
쌍문1,2 가압장					월계배수지					“				“
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치				공사내용	시공사 (연락처)			적출내용		조치내용
순찰	우이경전철				쌍문동 507-4				개착터파기	대우건설(990-9201)			300mm 노출배관		매달기,보온상태,누수등 특이사항없음.
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					고무링교체: 0 건 (누계 : 1 건 )
기타	□

끝.