문서번호	도시공간개선단-1671
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제52호

				시 민
주무관	정책운영팀장	도시공간개선단장		행정2부시장
김영무	김진용	한병용		02/17 이건기
협 조

「2015년 제5차」

서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2015. 2.

도시공간개선단

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도시디자인조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

제5차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2015. 2. 11.(수) 14 : 30

❍ 심 의 장 소 : 신청사 2층 공용회의실

❍ 참  석  자 : 총 9인

도로계획과장, 김영섭, 권영숙, 고도재, 이창수, 유송영, 김선영, 김홍상, 윤명오

❍ 신청안건(총8건)                                                               (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
8	8	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 6, 유보 1, 부결 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
1-1	동부간선도로 확장구간 (제3공구) 방음벽	도시기반시설본부 (토목부)	•방음벽	재심의	부결
1-2	서울제물포 터널	도시기반시설본부 (토목부)	•터널, 개구부 6개소 및 환기구 2개소	재심의	조건부동의 (디자인 개선안 별도)
1-3	양재지하차도	도로계획과	•지하차도(L=1.16km) 및 부대시설	재심의	유보
1-4	마곡광장	SH공사	•광장 및 부대시설 (캐노피, 자전거주차장 등)	심의	조건부동의
1-5	서울항동 공동주택지구 차도교 및 부대시설	SH공사	•차도교 2개소, •철도교 •방음벽 등	심의	조건부동의
1-6	고덕 주공7단지 가로시설물	강동구 (주택재건축과)	•보도포장(1,883m) •자전거도로 휀스 •볼라드 등	심의	조건부동의
1-7	정릉 10구역 재개발아파트 가로시설물	성북구 (도시디자인과)	•보도포장 •차량보행자 휀스 등	심의	조건부동의
1-8	신당역(6호선) 지하철 환기구	중구 (도시디자인과)	•지하철 환기구(35㎡)	심의	조건부동의

붙임 : 제5차 서울시민디자인위원회 심의자료 각 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 2. 11(수). 14:30 ~ 18:10
심의대상	방음벽
안 건 명	동부간선도로 확장구간(제3공구) 방음벽
심의번호	5-1	심의결과	부결
【 의결 내용 】 ○ 동부간선도로 확장구간(제3공구) 방음벽은 기 서울시민디자인위원회 심의결과를 이행하여 주시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 2. 11(수). 14:30 ~ 18:10
심의대상	터널, 개구부 6개소 및 환기구 2개소
안 건 명	서울제물포 터널
심의번호	5-2	심의결과	조건부동의(디자인 개선안 별도)
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 방재 및 교통부분은 공공디자인에 앞서 시민의 안전을 바탕으로 하는 매우 중요한 부분이므로 관련 전문가(방재부분 서울시립대 윤명오 교수, 교통부분 명지대 김홍상 교수)의 검토의견 조치결과를 제출하여 주시고, - 방재 및 교통계획 기술수준 확보 등을 위하여 검토의견을 첨부하여 지방건설심의위원회 등 관련 위원회의 심의(자문) 받기를 권고합니다. · 미세 물분무 소화설비(Water mist system)를 검토해 주시기 바람. · 터널에 진입한 차량은 출구까지 정체 없이 통과 될 수 있는 기본 원칙을 지켜주시고, 터널 내부 정체 및 사고발생시 진입방지를 위한 시설을 검토해 주시기 바람 - 공공디자인 부분은 심의자료가 불충분함으로 보완하여 다시 심의 신청하여 주시기 바람. · 보행자 육교는 일체형 구조 등을 검토하여 경량한 보행자 육교로 검토해 주시기 바람 · 종점 진출입구는 중압감을 감소시킬 수 있도록 수목차폐 등을 고려한 시각적인 처리방법을 검토해 주시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 1. 28(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	지하차도(L=1.16km) 및 부대시설
안 건 명	양재지하차도
심의번호	5-3	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 교통분야 검토의견에 대한 조치결과가 불분명 하므로 다시 심의키로 ‘유보’ 의결함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 1. 28(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	광장 및 부대시설(캐노피, 자전거주차장 등)
안 건 명	마곡광장
심의번호	5-4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 주진입 계단(계단 및 스탠드-1)의 폭 3m 이상부분은 이용자의 안전을 고려 헨드레일 설치하여 주시고 하단부분은 사용인원 증가시 안전을 고려한 계획을 검토 해 주시기 바람 - 주진입 계단(계단 및 스탠드-1)의 중간 스텐드에 식재는 수목의 흉고직경과 계단폭원 및 토심을 고려하여 식재가 가능한 계획을 검토해 주시기 바람 - 보도 강조블럭과 기본블럭의 명도차가 조화가 될 수 있도록 계획하여 주시기 바람 - 난간 간격은 어린이의 추락방지를 위하여 10cm 이하로 하시기 바람 - 지하철 연결 캐노피-1, -2 상부 천창은 지면 위로 돌출되지 않도록(돌출부분 삭제) 해 주시기 바람 - 주변 버스 및 택시 승강장 연결동선을 고려한 식재를 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 1. 28(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	차도교 2개소, 철도교, 방음벽 등
안 건 명	서울항동 공동주택지구 차도교 및 부대시설
심의번호	5-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 차도교 1, 2 및 철도교 목재 루버는 삭제하여 주시기 바람 - 교명주 디자인은 김선영위원의 자문 후 시행하시기 바람. - 방음벽 설치는 삭제해 주시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 1. 28(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	보도포장(1,883m), 자전거도로 휀스, 볼라드 등
안 건 명	고덕 주공7단지 가로시설물
심의번호	5-6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 식수대의 폭원은 최소 1.5m 이상을 확보해 주시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 1. 28(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	보도포장, 차량보행자 휀스 등
안 건 명	정릉10구역 재개발아파트 가로시설물
심의번호	5-7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 우수공공디자인 휀스를 사용하여 주시고, 무단횡단 방지를 위해 세로형으로 해 주시기 바람 - 보차도 경계석은 외측이 바깥쪽으로 경사지게 하고 모서리를 라운딩 처리하시기 바람. - 보차도 경계석이 어긋나지 않도록 경계석끼리 촉이음 하시기 바람 - 자동차 바퀴의 하중 등에 파손되지 않도록 측구 내부에 지름 13mm 이상의 철근을 배근하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 1. 28(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	지하철 환기구(35㎡)
안 건 명	신당역(6호선) 지하철 환기구
심의번호	5-8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 보행공간 2.1m 부분 바닥 마감재는 전체 공개공지와 통일되도록 해 주시기 바람 - 환기구의 높이는 2.1m 이상으로 하부까지 유리로 설치해 주시고, 가각 부분은 보행자의 안전을 위한 조치를 해 주시기 바람 끝.