문서번호	물재생계획과-2242
결재일자	2015.2.23.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장		물순환기획관
조순연	이승원	최진석		02/23 김학진
협 조
	주무관		홍광호

2014년 하수도관리전산시스템 유지보수 ․ 기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선

준공검사 결과보고

2015. 2.

도시안전본부

(물재생계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	하수도법 시행규칙	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『2014년 하수도관리전산시스템 유지보수·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』

준 공 검 사  결 과 보 고

2014년 『하수도관리 전산시스템 유지보수 및 GIS DB 정확도 개선』사업이 완료되어 과업내용서의 이행여부 및 요구사항 구현여부 등에 대한 준공 검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		검사개요

기    간 : 2014.2.13 ~ 2.16(2일간)

대    상 : 하수도관리전산시스템 (응용 S/W 4종, GIS S/W, GIS DB)

내    용 : 시스템 유지보수, 기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선

방    법 : 각 검사 내용별(준공검사점검표) 성과 확인

검 사 자 : 시설5급 이승원, 전산8급 조순연

(수위정보관리시스템 분야 : 전산7급 곽민철, 하수 GIS 정확도 분야 : 토목7급 홍광호)

Ⅱ		검사결과

성과물 검수

구 분(내역)	규 격	수 량	검사일	검사자	확인(비고)
◦ 용역완료보고서 - 분석 및 설계 보고서 포함	A4	10부	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연	적합
◦ 운영자매뉴얼 - 하수도관리조회시스템 - 수위정보관리시스템	A4	5부 5부
◦ 유지관리지침서	A4	55부
◦ 사용자매뉴얼 - 하수도관리조회시스템 - 하수도관리편집시스템 - 물재생센터관리시스템 - 수위정보관리시스템	A4	40부 5부 15부 10부
◦ 성과품 CD - 설치 CD(조회시스템) - 각종 보고서 및 산출물CD ※ 과업수행 중 협의 결과 등	1식 1식	25EA 1EA

◦ 측량성과 - 보조기준점 측량 성과 및 보고서 - 시설물 및 현황보완측량 성과 및 측량원시데이타(CD)	A4 DWG	1권 1식	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연	적합
◦ 조사결과 - 하수시설물 조사도면 - 하수시설물 조사야장 - 하수시설물 속성대장 조서	A1	각1식
◦ 전산편집 결과 - 하수시설물 정위치 편집성과 - 하수시설물 도면제작 파일 - 하수시설물 성과관리 파일 - 하수시설물 속성대장 파일	DWG	각1식
◦ 구조화 편집 성과 - 하수시설물 구조화편집 파일	SHP	1식
◦ 출력결과 - 하수시설물도 출력도면(1/1000)	A1	1식
◦ 보고서 - GIS DB 정확도 개선 완료보고서 및 요약서	A4	10부
◦ 기타자료 - 기타 수집자료	MPEG	1식

과업지시사항 체크리스트

구분	항목명	검 사 내 역	검사일	검사자	확인(비고)
유지보수	정기점검	◦ GIS S/W 전반에 대한 예방점검 여부 ◦ 시스템 정상작동 여부에 대한 정기점검(월1회)	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연	적합
	점검/장애 조치결과	◦ 점검결과 작성 및 제출 ◦ 점검결과에 대하여 즉시 조치 및 조치결과 제출
	수시점검	◦ 시스템의 정상운영 및 유지관리차원 수시점검 ◦ 시스템변경사항에 대한 요구 반영
	프로그램 수정/보완	◦ 기능오류 및 사용자요구 반영 여부 ◦ 업무처리절차 및 법령개정 사항 반영 ◦ 타 시스템으로 자료변환 및 연동기술 지원
	안정화 대책	◦ 시스템 안정화 대책
수위정보관리시스템	수위정보 관리시스템	◦ 수위계 대장관리, 수위계 그룹관리, 수위계측정보관리 (일, 월, 년, 시간별 자료 생성 등) ◦ 수위 모니터링관리(전지역, 개별, 그룹별 정보) ◦ 침수지역분석관리(과거 침수지역 로딩, 침수지역내 건물, 지번, 하수시설물 추출 등)	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연, 곽민철	적합 (이상사항 발견못함)
	자동문자 시스템 연계기능	◦ SMS 대상자관리 기능 ◦ 발송 Rule 관리 기능 ◦ 장애 등 발송관리 기능

수위정보관리시스템	지도표출 기본기능	◦ 지도 보기 기능(확대, 축소, 이동, 거리/ 면적 측정 등) ◦ 시설물 검색, 조회 및 찾기 기능 ◦ 연결시설물 정보관리 기능 (처리구역, 배수구역, 맨홀 등 대장 조회, 검색 등)	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연, 곽민철	적합 (이상사항 발견못함)
	수위 및 강우 분석관리	◦ 수위 및 강우분석관리 기능 ◦ 강우 및 수위 계측정보 조회, 수위 및 강우 최대값 검색, 시간대별 수위 및 강우검색
	타부서와의 관련시스템 연계기능	◦ 정보화 기획단(열린데이터광장) 수위데이터 대시민 서비스 제공을 위한 연계
모바일 현장운영시스템	장비납품	◦ 모바일현장운영시스템의 납품 여부	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연	납품완료

구분	항목명	검 사 내 역	검사일	검사자	확인(비고)
GIS DB 정확도 개선	절대측량 (277km)	◦ 하수관거종합정비사업이 완료된 배수분구 중 공공측량성과심사를 받지 않은 관거에 대한 절대(좌표)측량 시행여부	′15.2.13～ 2.16	이승원,조순연, 홍광호	적합 (이상사항 발견못함)
	현황조사 (300km), 탐사 (32km)	◦하수시설물현황조사(하수관거, 맨홀, 물받이, 횡단하수거, 하수연결관, 우수토실, 토구, 횡단하수거, 침사지, 역사이펀, 오수중계펌프장 포함)/탐사 조사 도면과 야장 적정여부
	정위치편집 (277km)	◦맨홀, 하수관거 등 하수시설물의 수평위치 및 입력의 적정여부 ◦관로의 연결 상태 적정여부 ◦기존 하수관망도와 인접 및 분류의 적정여부
	구조화편집 (277km)	◦맨홀, 하수관거 등 하수시설물의 도형자료의 토폴로지를 생성하고 속성자료의 적정여부
	성과심사 (277km)	◦사업물량에 대한 공공측량 성과심사 취득 여부
	서버탑재 (277km)	◦하수도관리전산시스템 하수시설물 GIS DB 서버 로딩 여부 ◦서버 탑재후 시스템 정상 운영 여부

Ⅲ		향후 계획

하수도관리전산시스템 사용자매뉴얼 및 유지관리지침서 자치구 송부

붙임 : 1. 준공검사 세부내역서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.