문서번호	시설보수과-628
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		남부도로사업소장
고흥일	정규용	이용재		02/25 민승기
협 조
	기전과장		유재옥
	도로보수과장		김승태

‘15년 도로시설물 청결대책 추진계획

2015.  2

남부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 도로시설물 청결대책 추진계획

매연, 먼지, 눈 등으로 오염된 도로상의 각종 시설물에 대하여 세척 및 청소를 연중 실시하여 깨끗하고 청결한 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ ‘15년 도로시설물 청결대책 추진계획 (도로관리과-2553 : ’15.2.17)

Ⅱ		추진방향

○ 오염된 도로시설물에 대하여 세척, 청소를 연중 시행함으로써 항상 깨끗하고 청결한 시설물 상태 유지

○ 도로시설물 청결대책 시행으로 시민고객에게 안전하고 깨끗한 도로 환경 제공

○ 봄 ․ 가을맞이 환경정비와 병행 실시 사업효과 극대화

Ⅲ		세척대상현황

○ 도로시설물 : 39개소

계	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
39	16	8	6	9

▶ 한강상교량, 1종교량, 고가차도 → 서울시 교량안전과 세척

▶ 자동차전용도로상 시설물 전체  → 서울시 시설관리공단 세척

○ 도로부속물 : 5종

구분	충격흡수시설 (개)	중앙분리대 (m)	방호울타리 (m)	방음벽 (㎡)	터널등 (개)	비 고
계	169	7,608	2,804	2,164	5,156

○ 교통안전시설물 : 6종

구분	교통안전표지 (개소)	신호기기 (개소)	갈매기표지 (개소)	도로반사경 (개소)	무단횡단방지 시설(m)	시선유도봉 (개소)
계	12,570	8,720	475	53	1,190	608

Ⅳ		세 척 기 준

○ 시설물별 세척기준

구 분	세척기준	비고
터널, 지하차도	연 9회
교량, 고가, 복개도로	연 4회
충격흡수시설, 중앙분리대, 가로등주, 시선유도봉	연 6회
보행자 및 차량방호울타리, 갈매기표지, 방음벽, 도로반사경, 안전표지,무단횡단방지시설	연 4회
신호기기, 교통신호제어기, 신호등주	연 2회

Ⅴ		세부추진계획

□ 추진기간 : ‘15. 3. 1 ~ ’15. 10. 30

【 중점 추진 기간 】

▶ 봄  맞 이 환경정비 : ‘15. 3. 1 ~ ’15. 4. 30

▶ 가을맞이 환경정비 : ‘15. 9. 1 ~ ’15. 9. 30

□ 용역업체와 직영반 시설물 구분하여 세척 시행

○ 용역업체 시행 : 17개 시설물 (고가2, 터널6, 지하차도9)

․ 제한속도 60km/hr 미만 도로라도 과속이 우려되고, 사고 우려가 많은 곳 용역업체 전담 시행

․ 고가차도 : 2개 (수출의다리, 주흥교고가)

․ 터널, 지하차도 : 15개 전체

○ 직영시행 : 22개 시설물 (교량16, 고가차도6)

․ 차량 통행이 비교적 많지 않고 사고우려가 적은 곳

․ 시설보수과, 도로보수과 공무직 12명 통합 투입으로 작업효과 증대

□ 세척용역 시행

○ 2015년 도로시설물 세척용역(연간단가) : 시설보수과

․ 터널  및  지하차도 전체, 고가차도(주흥교, 수출의다리고가)

○ 교통안전표지, 신호기기 경정비용역 세척 시행 : 기전과

○ 지하차도, 터널 등 기전시설물유지보수(연간단가) 포함 세척 : 기전과

□ 사업소 보유 다목적세척차 지원 (조정원 포함) : 기전과

○ 교량, 고가차도, 터널, 지하차도 및 직영반 세척 작업 시 지원

□ 안전시설 설치 철저

○ 세척작업 시점부에 싸인보드카(1~2대) 및 안내간판 설치 철저

안전 시설 설치 철저

일반

도로

대기차량

다목적차량

작업차량

싸인보드카1~2대

세척작업중

부도로사업소

50m이상

완충구간

(20m이상)

완화구간

(80m이상)

주의구간

(150m이상)

작업구간

(50m이내)

100m이상

터널ㆍ지하차도

100m이상 50m이상

세척작업중

부도로사업소

완충구간

완화구간

작업차량

싸인보드카

지하차도, 터널구간

싸인보드카

작업구간

주의구간

□ 시설물 세척 계획

○ 대상시설물 4월 30일 까지 전부 1회 세척 완료 (평가대비)

○ 시설물별 세척주기에 따라 예산범위 내에서 용역, 직영 구분 세척 시행

○ 도로 중앙에 설치된 시설물(중분대, 시선유도봉, 등) 우선 시행

○ 기온 저하 시 시설물 세척 작업 후 노면 결빙되지 않도록 주의

Ⅴ		행정사항

○ 기전과 도로시설물 청결대책 자체계획 수립 시행

○ 직영반 합동 세척 실시로 도로보수과는 월별 실적만 제출

- 합동 세척 일정을 도로보수과, 시설보수과 협의 추진

○ 부서별 추진실적을 수합하여 서울시 도로관리과 제출

- 월간보고 : 익월 3일까지

○ 시설물 청결대책 추진실적에 따라 도로사업소 평가 및 인센티브 평가자료에 반영됨으로 도로시설물 청결대책 추진에 적극 참여

붙임 : 관련공문(도로관리과) 1부. 끝.