문서번호	운영기획과-2759
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	구의야구공원관리팀장	운영기획과장		체육시설관리사업소장
신건조	김훈익	김남대		03/02 이구석
협 조

2015 구의야구공원

봄맞이 환경정비 추진 계획

2015. 3.

체육시설관리사업소

(구의야구공원관리팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

	2015 구의야구공원 봄맞이 환경정비 추진 계획

새봄을 맞이하여 겨우내 쌓였던 오물과 공사 잔재 등 야구장 주변 환경을 정비하여 쾌적한 환경을 조성하고자 함

Ⅰ	시설개요

○ 위   치 : 서울시 광진구 워커힐로 57-30(구의동 164-5외 3필지)

○ 시설현황

- 부지면적 : 29,036㎡(야구장 17,330, 공원부지 11,453, 주차장 253)

- 건물면적 : 335.84㎡(사무실 271.28, 덕아웃 64.56)

구 조	용 도	면 적(㎡)				준공일	비 고
		계	사무실(1층)	사무실(2층)	덕아웃
일반철골 구 조	운동시설 (야구장)	335.84	140.24	131.04	64.56	’08.4.30	야구장 1면

※ 기   타 : 자재창고 및 서고(컨테이너4동), 체육시설 4종

○ 직원현황 : 총8명(행정1, 전기1, 통신2, 행정(전담직위)1, 사무1, 위생1, 시설관리1)

Ⅱ	추진방향

○ 정비를 통하여 안전사고 예방과 깨끗한 이미지 제고

○ 전직원이 참여하는 환경정비 실시

Ⅲ	추진개요

○ 구의야구공원 모든 시설물을 자체 점검하여 정비대상 선정

- 청소분야 : 공공시설물, 화장실 등 편의시설 청소 및 위생상태

- 녹지분야 : 녹지대 낙엽 및 오물제거 등 정비상태

- 시설분야 : 진행 중인 공사현장 안전상태, 안내판 정비상태

○ 조치계획

- 선정된 정비대상은 환경정비 기간 중 조치, 예산 및 기간이 수반되는 사항 1건은 자체 계획 수립 후 별도 처리

Ⅳ	세부추진 계획

○ 정비기간 : 2015. 3. 2 ~ 3. 6

○ 청소인원 : 12 명(직원 8명, 기간제근로자 3명, 공무직 1명)

○ 청소대상 : 관리동 및 야구장 주변, 진입로 및 주차장, 야구공원 등

○ 정비방법

- 청소, 도색 및 시설물 정비

- 장비 및 소모품 등 재고 확인 및 정리정돈

○ 정비사항 : 15 건

① 관리동 외벽 물청소

② 진입로 및 주차장 주변 청소

③ 야외 장기 적치물 정리 및 반출

④ 관리동 주변 전선정리

⑤ 사무실 환경개선(캐비넷 보관장소 위치조정 및 사무실 정리 등)

⑥ 야구장 외야 그물망 담뱃불 구멍 5개소 조치

⑦ 1·3루 측 소변기 가림막 교체

⑧ 펌프실 압력스위치 교체

⑨ 야구장과 정수장 경계지역 환경정비

⑩ 각종 공사잔재 배출

⑪ 컨테이너 2개동 주변 흙바닥 정비

- 시멘트 포장 → 90m×20m×7㎝

⑫ 컨테이너 내 물품정리용 앵글 조립 설치

- 설치규모 → 300㎝×50㎝×3단×2개소

⑬ 컨테이너 반입 시 굴취한 철쭉 250본 이식

⑭ 배수로 내 오물 제거작업

- 90m×60㎝×2열

⑮ 덕아웃 외부 인조잔디(계약 외 물량) 평탄

※ 1·3루 측 및 외부 관람석 오일스테인 도색은 별도 시행

Ⅴ	행정사항

○ 수거된 각종 이물질 등은 분리수거 후 폐기 처리

○ 봄맞이 환경정비 결과보고