문서번호	도로보수과-815
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	03/02 국중진
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-상수2

2015. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 행당1동142-1
	성 명	동부수도사업소(시설관리과)(김용섭)
굴착 위치		용두동 34-7(동대문구청 교차로) ~ 용두동 34-7(용두공원
굴착 목적		용두역주변 송배수관정비공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.73	200.0	346.0	관리청복구 상수도공사 규격(900mm) 총연장:L=250m중 200m신청 50m추후 도로사업소 협의후 굴착신청예정
	아스팔트	1.73	200.0	346.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 고산자로(고산자교앞∼동대문구청사거리)
조사자 의견	홈플러스옆(L=50m: ) 도로사업소 추후 협의후 굴착예정(굴착통제:2012년 포장) 2. 굴착고에 따른 다짐철저 및 아스팔트 10계명 준수 철저 3.굴착선형유지 및 다짐(30㎝마다 층다짐 실시) 철저히 할 것 (되메우기 토사 및 혼합기층제 포설시) 4. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장복구실시. 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것.

2015. 03. 03

보 고 자  실무관 정 원 근