투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(대규모 콘크리트 공사시 사전점검 규모 조정에 따른 협조요청)

1.업무지시현장 :  경전철 우이~신설  2공구 건설공사 두산건설 주식회사, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 주식회사 대우건설, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 고려개발(주), 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 주식회사 평화엔지니어링, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 (주)건화, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 (주)건화, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 동부엔지니어링 주식회사, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 (주)도화엔지니어링, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 홍용종합건설(주), 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 (주)동일기술공사, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 (주)유신, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 주식회사 유탑엔지니어링건축사사무소, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 (주)포스코건설

2.작 성 일 자 : 2015-03-02

3.지 시 내 용

가. 안전관리과-1270(2015.2.24.)호와 관련입니다.

나. 상기 대호로 대규모 콘크리트 공사시 사전점검 규모가 조정되어 아래와 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바라며 자세한 사항은 첨부 공문을 숙지하여 주시기 바랍니다.

□ 변경내용

항 목	기 존	변 경	비고
대규모 콘크리트 공사 범위	1일 타설량이 500㎥ 이상이면서 층고 높이가 4.2m이상인 슬라브 거푸집동바리 공사	1일 타설량이 300㎥ 이상이면서 층고 높이가 4.2m이상인 슬라브 거푸집동바리 공사
점검시기	1) 최초 타설 전 2) 콘크리트 타설구간 공정 진행중 공사관리부서에서 필요시 1회	1) 최초 타설 전 2) 콘크리트 타설구간 공정 진행중 공사관리부서에서 필요시 1회(유사 단면은 2회부터 자체 점검, 상이 단면은 점검 요청)

항 목	기 존	변 경	비고
최초 타설전 사전검토에 필요한 사항	1) 거푸집동바리 현황표 2) 구조검토서 3) 부재성능 시험서 (공사관리부서 관리사항) 4) 동바리조립도 가) 종·횡단면도 : 수평·수직재, 사재 설치상세도 나) 수직재 최상단 및 최하단 수평재 배치상세도 다) 동바리의 상부 U-헤드 상세도 라) 하부기초 상세도 마) 강관비계 연결이음 상세도	좌 동

끝.

본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여 대상 현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박노성			경전철계획과장					代김정수					도시철도사업부장					03/03 이은상
협조자				경전철1과장						박동룡					경전철2과장							최광무
시행			도시철도사업부-1785									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플에이스 9층															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02-772-7160						/전송			02-772-7305					/	p12345@seoul.go.kr												/	대시민공개