문서번호	물재생시설과-2828
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	03/04 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			김윤수

2015년 1월 물재생센터 운영현황

2015.3.3.(화)

물순환기획관

(물재생시설과)

2015년 1월 물재생시설 운영현황

우리시 물재생시설 4개소의 2015년 1월 운영현황을 분석하여 맑은물 재생업무의 효율향상을 위한 개선방안 강구에 활용코자함

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2015.1월 하수처리량은 1일 평균 373만m3로 시설용량 대비75%를 가동하였음

- 센터별 가동률(%) : 서남 85 > 탄천 79 > 중랑 73 > 난지 54

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159 주2)	86	90	163 주3)
`15.1월	일평균	372.9	116.7	46.9	70.7	138.6
	가동률	74.9%	73.4%	54.5%	78.6%	85.0%
	1차 처리량	2.0	1.7	0.0	0.1	0.2
	2차 처리량	370.9	115.0	46.9	70.6	138.4

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'16.12)

-  생물여과공법, 시설집약화, 지하화 및 상부 주민친화공간 조성

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`14년												`15년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
강수량	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9	11.3
처리량	380.5	379.5	383.8	394.4	400.7	432.7	451.0	449.7	428.6	409.0	408.3	368.8	372.9
중랑	122.8	116.7	120.0	122.3	125.3	136.8	146.0	139.6	139.4	130.6	134.8	123.5	116.7
난지	49.4	48.6	48.5	49.9	51.7	56.8	60.5	61.7	57.8	52.8	51.8	49.4	46.9
탄천	62.7	69.4	70.7	73.6	74.4	79.4	78.2	80.7	75.7	73.7	73.1	71.6	70.7
서남	145.7	144.8	144.6	148.5	149.3	159.8	166.3	167.7	155.9	151.9	148.6	148.6	138.6

‣ 2015년 1월 강수량 11.3mm는 최근 5년간 1월 강수량 평균 16.0mm의 71% 수준임

최근 5년간 1월 강수량 평균	`10.1	`11.1	`12.1	`13.1	`14.1
16.0 mm	29.3	8.9	6.7	22.1	13.0

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`14.12월	유 입	185.0	90.6	118.7	42.565	4.066	76,098
		방류수	8.3	8.7	4.4	13.768	1.277	709
	`15.1월	유 입	208.2	103.2	115.1	42.2	5.5	57,645
		방류수	10.0	11.3	4.4	16.1	1.2	488
난 지	`14.12월	유 입	140.3	63.7	102.9	40.455	4.015	162,697
		방류수	7.1	8.9	2.9	14.871	0.630	771
	`15.1월	유 입	169.4	73.8	118.3	42.4	4.2	127,048
		방류수	7.7	9.4	4.4	15.8	0.6	907
탄 천	`14.12월	유 입	126.2	63.7	123.2	36.227	3.646	103,419
		방류수	6.3	9.3	3.8	12.136	0.329	986
	`15.1월	유 입	127.5	65.1	112.6	36.2	3.5	90,968
		방류수	5.0	11.5	3.2	11.4	0.8	946
서 남	`14.12월	유 입	122.3	62.7	112.1	31.615	3.309	127,129
		방류수	9.1	10.0	5.4	15.570	0.848	805
	`15.1월	유 입	127.0	62.5	111.2	35.7	3.6	142,581
		방류수	9.4	11.3	5.7	17.8	0.7	1,003

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간		유예기간
	중랑	난지	서남	탄천
사 유	'14.1.19일 T-P	'14.10.11일 T-P	'13.4.1일 T-P	'14.1.27일 T-P
적용기간	'14.1.19 ~ `15.12.31	'14.10.11 ~ '15.10.10	'13.5.21 ~ '15.5.31	`14.12.29 ~`15.3.10
조 건	시설개선	시설개선	T-P 1.0mg/L이하 (12~3월 1.4이하)	T-P 1.374mg/L이하

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`14년												`15년
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
강수량		13.0	39.2	7.2	89.4	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9	11.3
중랑	유입	167.3	181.8	188.3	180.6	170.6	157.3	134.8	137.8	135.5	143.9	176.1	185.0	208.2
	방류	6.6	6.8	6.9	6.2	6.0	7.2	7.6	6.6	6.2	6.8	7.5	8.3	10.0
난지	유입	149.8	171.5	181.5	196.5	158.5	144.8	131.7	100.8	124.7	130.4	144.8	140.3	169.4
	방류	6.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.1	5.9	6.8	7.1	7.1	7.7
탄천	유입	136.7	139.0	146.8	146.3	124.6	111.0	107.8	103.7	101.8	118.5	112.5	126.2	127.5
	방류	7.9	7.7	7.7	7.3	6.9	5.6	5.4	4.1	5.9	5.8	6.0	6.3	5.0
서남	유입	138.8	138.8	137.4	136.3	138.8	127.1	120.6	111.5	115.5	114.4	116.8	122.3	127.0
	방류	4.8	6.1	7.7	8.2	9.4	8.9	7.8	7.5	8.0	6.9	8.8	9.1	9.4

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및 침출수 반입

(단위 : ㎥/월, ㎥/일)

구 분		`14.1월		`15.1월
		월간	일평균	월간	일평균
총 괄	하 수	6,821,899	220,061	6,351,577	204,890
	침 출 수	57,094	1,868	66,135	2,133
	음 폐 수	25,096	810	19,949	644
중랑	하수 (의정부시)	31,258	1,008	24,213	781
	침출수 (성동구)	55	2	55	2
	음폐수 (강동, 도봉)	7,227	233	7,078	228
난 지	하수 (고양시)	356,594	11,503	356,266	11,492
	침출수 (월드컵공원)	48,705	1,571	62,162	2,005
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	15,478	499	9,553	308
탄 천	하수 (과천, 하남)	1,521,787	49,090	1,469,872	47,415
	침출수 (서초, 하남)	2,833	91	406	13
서 남	하수 (광명)	4,912,260	158,460	4,501,226	145,201
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	6,311	204	3,511	113
	음폐수 (강남 등 13개구)	2,391	77	3,319	107

‣ 2015년 1월 타 도시 및 자치구에서 유입(반입)되는 하수, 침출수,   음폐수는 1일 평균 207,666㎥이며, 그 중 경기도 하수 204,890㎥(98.66%), 침출수 2,133㎥(1.03%), 음폐수 644㎥(0.31%)임

‣ 2015년 1월 기준 1일 평균 유입량은 전년도 1월에 비하여 전체적으로 15,072㎥가 줄었고(-6.9%), 세부적으로는 하수량 15,172㎥ 감소, 침출수는 266㎥ 증가, 음폐수는 166㎥ 감소되었음

- 경기도 도시별 하수 유입량은 광명 14만5천㎥ > 하남 4만6천㎥ > 고양 1만1천㎥ > 기타 도시(과천, 의정부) 순임

※ `14.1월(1일 평균) 대비 경기도 하수유입량 변화

□  의정부  :  ▵ 22% 감소(1008→781㎥/일)

□  광명    : ▵ 8% 감소(158.4천→145.2천㎥/일)

□  하남    : ▵ 4% 감소(48.1천→46.3천㎥/일)

□  고양    :  변화없음(11.5천→11.5천㎥/일)

□  과천     :  17% 증가(944→1,102㎥/일)

- 음폐수 반입량(㎥/일)은 서대문구 188> 강동구 156> 노원구 86> 도봉구 72> 고양시 60> 순이며, 기타 자치구에서는 20㎥/일 이하 반입

- 침출수 반입량(㎥/일)은 평균 2,133이며, 월드컵공원 2,005(94%), 수도권매립지 132(5%)가 대부분을 차지하고 있음

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`15.1월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`14.12월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 %)
총 계	67,695	370.9	18.3	71,329	▵3,634	▵5.1%
중 랑	11,742	115.0	10.2	11,960	▵218	▵1.8%
난 지	4,287	46.9	9.1	4,852	▵565	▵11.6%
탄 천	22,790	70.6	32.3	23,718	▵928	▵3.9%
서 남	28,876	138.4	20.9	30,799	▵1,923	▵6.2%

‣ 총인처리를 위한 응집약품 사용량은 전월 대비 5.1% 감소

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량은 평균 18.3g/㎥임

- 센터별(g/㎥) : 탄천 32.3 > 서남 20.9 > 중랑 10.2 > 난지 9.1

※ 센터별 사용약품 : PAC(중랑, 탄천, 서남), PAHCS 및 폴리테츠(난지)

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		2014.12월		2015.1월		전월대비 증감 (일평균)
		일평균	월간	일평균	월간
총 계	케익량	1,747	54,168	1,825	56,565	78
	약품량	4,566	141,542	4,598	142,552	32
중 랑	케익량	540	16,751	581	18,000	41
	함수율		78.2%		79.1%
	약품량	865	26,830	943	29,240	78
	주입률		0.736%		0.778%
난 지	케익량	358	11,089	400	12,411	42
	함수율		76.8%		78.1%
	약품량	620	19,220	701	21,740	81
	주입률		0.745%		0.799%
탄 천	케익량	339	10,518	305	9,466	▵34
	함수율		78.6%		78.6%
	약품량	1,945	60,280	1,652	51,210	▵293
	주입률		1.152%		1.087%
서 남	케익량	510	15,810	538	16,688	28
	함수율		79.2%		79.3%
	약품량	1,136	35,212	1,032	40,362	▵104
	주입률		1.069%		1.169%

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 중랑 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 증가

- 유입수 BOD(185→208mg/L)는 증가하고, SS(119→115mg/L)와2차 처리량(121만→115만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 인출량(16만6천→17만5천㎥)을 늘리고, 약품주입률(0.736 →0.778%)과 함수율(78.2→79.1%)을 조정한 결과 케익발생량은  전월보다 41톤/일(540→581) 증가함

‣ 난지 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 증가

- 유입수 BOD(140→169mg/L)와 SS(103→118mg/L)는 증가하고 2차 처리량(59.4만→46.9만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 인출량(8만8천→10만㎥)과 약품주입률(0.745→0.799%)을 조정하고 함수율(76.8→78.1%)로 조정한 결과 케익발생량은 전월보다 42톤/일(358→400) 증가하였음

‣ 탄천 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 유지

- 유입수 BOD(126→127mg/L)는 증가하고, SS(123→113mg/L)는 감소하였으며, 2차 처리량(71만→71만㎥/일)은 변화없음

- 소화조 인출량(7만4천→8만6천㎥)은 늘었으나, 약품주입률(1.152 →1.087%)을 조정하고 함수율(78.6→78.6%)을 유지시킨 결과 케익발생량은 전월보다 34톤/일(339→305) 감소하였음

‣ 서남 : 전월대비 약품주입률 증가, 함수율 유지

- 유입수 BOD(122→127mg/L), SS(112→111mg/L)는 약간   상승하였고, 2차 처리량(141만→138만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 슬러지 인출량(10만9천→12만4천㎥)을 줄이고 약품주입률(1.106→1.169%)과 케익함수율(79.2→79.3%)을 조정한 결과 케익발생량은 전월보다 28톤/일(510→538톤/일) 증가하였음

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수			분뇨
		소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
계	1,856	1,837	1,828	9	19	0	19
중 랑	591	585	581	4	6	0	6
난 지	412	405	404	1	7		7
탄 천	306	306	305	1	0
서 남	547	541	538	3	6		6

‣ 전년 1월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 82톤/일(1,774→1,856) 증가

- 하수폐기물 79톤/일 증가, 분뇨폐기물 3톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 난지 112> 중랑 4> ⇔ 탄천–8> 서남 -26

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 74톤/일(1,782→1,856) 증가

- 하수폐기물 76톤/일 증가, 분뇨폐기물 -2톤/일 감소

- 센터별 증감(톤/일) : 난지 46 > 중랑 38 > 서남 26  ⇔ 난지 –36

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
계	1,842	944	31	912	1	898	622	276
중 랑	559	269	0	269		290	290
난 지	375	97	17	80		278	124	154
탄 천	346	138		137	1	208	208
서 남	562	440	14	426	0	122		122

‣ 전년 1월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 107톤/일(1,735→1,842) 증가

- 외부처리 : -133톤/일 감소 (서남 56⇔ 중랑 -36> 탄천–39 > 난지 -114

․매립 10(21→31), 고형화–144(1,056→912), 재활용 1(0→1)

- 자체처리 : 240톤/일 증가(난지 137> 탄천 106> 중랑 26 ⇔ 서남–29)

․건조 257(365→622), 소각 -17(293→276)

‣ 전월 대비 4개센터 처리량 93톤/일 증가(1,749→1,842)

- 외부처리 : 63톤/일 증가(탄천 53> 난지 14> 서남 11 ⇔  중랑 –15)

․ 매립 -1(31→32), 고형화 67(845⇥912), 재활용 -3(4→1)

- 자체처리 : 30톤/일 증가(탄천 37> 서남 3> 난지 0 ⇔  중랑 -10)

․ 건조 21(601→622), 소각 9(267→276)

‣ 2015.1월의 발생량 대비 처리량 비율은 전월(96%) 대비 1%p   감소한 95%임

- 처리율 : 탄천 113% > 서남 103% > 중랑 95% > 난지 91%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월에 비해 9.5% 증가   (20만2천→22만8천N㎥/일)하였음

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2014.12월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	223,885	202,597
중랑	#고도	790	5.71	87.2	58.7[50]	2.74	73.8	790	23,954	24,138
	# 3,4	5,510	4.30	79.0	47.2[50]	2.50	66.5	4,874	70,945	65,336
난 지	# 1	2,556	3.09	76.4	42.2[40]	2.49	65.2	2,600	24,680	21,876
	# 2	864	4.52	72.2	39.1[40]	3.02	61.3	638	15,619	18,450
탄 천		2,765	3.40	75.2	50.9[30]	2.72	59.8	2,765	17,291	17,711
서 남	# 1	2,059	5.11	79.9	60.5[30.6]	3.04	61.1	1,827	36,371	25,676
	# 2	2,204	4.94	75.5	51.5[30.6]	3.08	59.9	2,204	35,025	29,410

‣ 소화율 변화

- 전월대비 상승 : 중랑고도, 중랑#3,4, 난지#1, 탄천, 서남#1,#2

- 전월대비 하락 : 난지 #1

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 50.0→58.7	#1 48.3→42.2	47.0→50.9	#1 56.0→60.5
#3,4 44.9→47.2	#2 38.1→39.1		#2 42.3→51.5

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			6,955,003	2,956,466	1,249,247	536,021	2,213,269
	사용량		5,772,364	2,025,219	1,092,957	536,021	2,118,167
	사용내역	가온보일러	1,198,264	748,537		14,510	435,217
		가스발전기	1,966,228		202345	134176	1,629,707
		건조보일러	2,110,116	1,276,682	446099	387,335
		소각장 보조보일러	47,688		39461		8,227
		Bio Gas	34,314				34,314
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	415,754		405,052		10,702
기타(잉여)			1,182,639	931,247	156,290		95,102

<소화가스 사용비율> - 2015.1월 -

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ `15.1월 평균 처리량은 전월보다 658톤/일(11,608→10,950톤/일) 줄어 5.7% 감소하였음

• 중랑 –92톤/일, 난지 -276톤/일, 서남 -291톤/일

구 분		시설용량	처리량(톤/일)		증감
			`14.12월	`15.1월
총 계	소 계	10,500	11,608	10,950	▵5.7%	(▵658톤)
	정화조		11,556	10,916
	분 뇨		52	34
중 랑	소 계	4,000	3,826	3,734	▵2.4%	(▵92톤)
	정화조		3,810	3,718
	분 뇨		15	16
난 지	소 계	4,500	4,403	4,127	▵6.3%	(▵276톤)
	정화조		4,392	4,119
	분 뇨		11	9
서 남	소 계	2,000	3,380	3,089	▵8.6%	(▵291톤)
	정화조		3,354	3,080
	분 뇨		25	9

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`14.1~12월)		433,098	154,323	64,633	70,233	143,909
`15.1월	계	38,098	13,648	5,550	6,924	11,976
	한전	37051	13,617	5,543	6,613	11,278
	자체발전 (비율%)	1,047	31	7	311	698
		(2.7%)	(0.3%)	(0.1%)	(4.5%)	(5.8%)

물재생센터 협조사항

각종 사업예산 적기 발주 및 연내 사업완료 강조

▸ 2015년 회계연도부터 예산집행이 12월에 마감되는 점을 고려하여 각종 사업을 적기에 발주하는 등 적극적으로 집행하여   사고이월이나 불용액이 발생되지 않도록 하기 바람

물재생센터 악취저감 활동 전개

‣ 악취방지시설의 적정 가동 및 자체 순찰활동을 강화하고, 봄맞이 환경정비와 병행하여 악취발생원의 틈새 차단을 적극적으로  시행하기 바람

해빙기 수질관리 대책강구

‣ 겨울철 동안 응결 또는 정체되었던 각종 퇴적물이 다량 유입되는  등 유입수질의 악화가 예상되는 점을 고려하여 수질변화에 적절하게 대응할 수 있도록 하수처리공정 및 방류수 수질관리에   철저를 기하기 바람

자체 슬러지케익 처리시설 최적 가동상태 유지

‣ 수도권매립지 반입관리 강화에 따라 슬러지 처리에 어려움이 가중되고 있는 여건에서 슬러지발생량이 대폭 증가하는 해빙기를 맞이하게 되었음을 고려하여 자체 처리시설(건조, 소각)의 유지관리에 최선을 다하여 최적의 상태로 가동하기 바람

슬러지 탈수약품 주입률 적정관리 추진

▸ 슬러지 탈수약품 구입을 위해 사용되는 예산 비중이 과중한 점을 고려하여 주기적인 응집시험(jar-test)을 통한 적정주입률 설정 등 탈수약품의 효율적인 사용방안을 시행하기 바람.  끝.