문서번호	시설보수과-1084
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
나철흠		박용선	03/05 송상영
협조

(헌릉로 연결도로 인계인수에 따른 )

현장 합동점검결과 보고

2015. 03.

동 부 도 로 사 업 소

(시설보수과)

(헌릉로 연결도로 인계인수에 따른 )

현장 합동점검결과 보고

헌릉로 연결도로 인계인수에 따라 그 동안 현장점검시 보완(시공하자) 등이 요구되는 사항에 대하여 개선방안을 찾아 신속히 조치함으로써 시민 이용편의를 도모하고 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 위    치 : 양재대로 ~ 헌릉로간

❍ 공사규모

- 본 선  : 연장 1,640m(토공도로 629m, 지하차도 941m, 교량70m)

- 램 프  : 18개소(연장 5,090m)

- 기 타  : 회전교차로 1개소, 지하차도 3개소(청계산,신원,내곡)

❍ 시 공 사 : ㈜롯데건설,  감리사 : ㈜ 유신

Ⅱ		점검개요

❍ 일    시 : 2015.3.3.(수) 14:00~17:30(2회차 점검)

※ 2015.1.27일 1회차 점검 실시(김용진 외 2명)

❍ 점검방법  : 현장점검후 개선방안에 대한 대책회의(내부순환로 8공구 현장사무실)

❍ 점 검 자

- 외부전문가 : 서현컨스텍 김용진 외 2명(김충진, 김승회)

- 도시기반시설본부 : 홍숭희 과장 외 2명

- 동부도로사업소  : 사업소장 외 3명

- 현장참여기술자  : 현장소장 문인효, 책임감리원 채이균

❍ 점검내용

- 램프 B 구간 지하차도내 우수유입에 따른 처리방안 및 종점부 우수정체 개선

- 신원지하차도 저점부(집수정 주변) 원활한 배수처리를 위한 개선방안

- 집수정 유입구와 토출용량의 적정성 여부(별도 서류검토)

Ⅲ		현장점검 의견

❍ 램프 B 구간처리

- 시점측 BOX내부로 노면수가 유입되지 않도록 U형 배수로측의 방호벽 부분을 철거하여 측면으로 배수가 되도록 조치(김용진, 김충진, 김승회)

- 지하차도 입구의 노면부에 U형측구 방향으로 횡방향 그루빙 등을 실시하여 측구방향으로  유입수를 유도 처리(김충진)

- U형 측구로의 유입구 폭을 확대하고 U형측구의 바닥부를 현 상태보다 낮추어 측구로의 유도가 잘 되도록 조치(김승회)

- 램프B 종점부의 바깥쪽으로 횡 배수기능을 확대할 수 있도록 집수정 개구부를 충분히 확대(김승회)

- 램프 시.종점부의 경계석 외부에 U형 측구를 추가설치하여 사면의 토사와 우수가 도로측으로 유입되는 것을 단기조치후 원활치 않을 경우 검토(김승회)

❍ 신원지하차도 저점부 체수 구간

- 집수정부의 유입부가 작아 체수현상 발생되므로 측구부의 유지관리용 방호벽(집수정 구간 전폭)을 제거하여 유입부로 활용(김용진, 김충진, 김승회)

- 배수측구의 청소를 실시하여 원활한 배수처리 조치(김용진, 김승회)

- 지하차도 구조물 내(본선과 램프F 접속구간) 체수현상이 발생되어 콘크리트 손상원인이 되지 않도록 조치(김용진)

- U형 측구의 형상을 변경하고 효과가 미미하다면 집수정(침전조) 상부를 천공하여 우수가 수직낙하되도록 추가 조치 검토(김충진)

- 본선과 램프 F가 만나는 지점의 토사 및 물고임사항은 차량통행에 지장이 없는 구간이므로 바닥을 높혀서 구조로 개선(김승회)

- 점검통로 하부 배수로에 수직으로 그레이팅이 설치되어 스크린 기능을 부여하였으나, 오히려 물의 흐름을 방해하고 있으므로 개구부를 키워서 존치하거나, 제거하는 방안 검토(김승회)

Ⅳ		자문의견에 대한 회의결과

❍ 시공후 보완이 요구되는 사항은 시공사에서 개선방안(자문의견)을 도면작성 후 도시기반시설본부 및 동부도로사업소와 협의하여 보완조치하고

❍ 시공하자 사항에 대하여는 하자보수 조치

❍ 램프B구간, 신원지하차도 우수처리용량 등 수리검토는 추후보고(김승회 위원 검토중)

Ⅴ		행정사항

❍ 현장점검 자문비 지급(3명×200,000원×2회 = 1,200,000원)

※ 1차 현장점검 실시(1.27일)

❍  예산과목 : 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리(정책), 도로시설물운영(단위),

도로시설물 안전자문단운영(세부사업), 사무관리비

붙임 : 1) 현장점검 및 대책회의 전경사진 1부.

2) 외부전문가 점검의견 1부.  끝.