문서번호	물재생시설과-2982
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김태환		정훈모	03/05 이철해
협 조
	물재생기전팀장			황철호

소화조 기계식 교반기 운영 하수처리시설 견학계획

2015. 3

도시안전본부 물재생시설과

소화조 기계식 교반기 운영 하수처리시설 견학계획

소화조에 최신 기계식 교반기(TM교반기)를 운영중인 하수처리시설을 견학하여 소화효율 및 전력절감 효과 등 운영현황을 현장확인하고자 함

□ 견학개요

❍ 목    적 : 신기술제품(TM교반기) 운영실태 현장확인

❍ 일    시 : 2015. 3. 12(목) ~ 3. 13(금)

❍ 장    소 : 대구 신천하수처리장 및 서부하수처리장

- 신천하수처리장 : 대구광역시 북구 서변동 1290-4번지 (68만㎥/일)

- 서부하수처리장 : 대구광역시 달서구 대천동 770번지 (52만㎥/일)

❍ 출 장 자 : 5명 (물재생시설과3, 서남센터 2)

구분		직위	성명
물재생시설과	물재생운영팀	공업6급	김태환
	물재생기전팀	공업6급	조귀현
		공업6급	강진호
서남물재생센터	경영기획실	실 장	유종영
		과 장	백만성

❍ 주요 견학내용

- 신기술제품(TM교반기) 운영에 따른 전력소비 현황 분석

- TM교반기 운영실태 및 문제점 등 현장확인

- 기존 가스교반식과 신기술제품과의 차이 및 장단점 비교 등

<TM교반기 특징>

‣수직왕복운동을 통한 교반 : 기존 가스교반식 보다 90%이상 전력절감

(가스교반기 52kW/h → TM교반기 1.6kW/h)

‣경량 및 저진동(낮은 임펠라 유동반력으로 소화조 구조안정성 확보 용이)

‣내․외부 부대설비 불필요(회전식 교반기의 베플, 교반기 지지대 등 불필요)

‣스컴제거 가능(유동특성에 의한 수표면 융기현상 발생으로 스컴파쇄)

□ 견학일정

날자	시간	견학일정
‘15.3.12(목)	10:00 ~ 12:00	서울 → 동대구
	12:00 ~ 13:00	점심
	13:00 ~ 14:00	이동(신천하수처리장)
	14:00 ~ 17:00	시설설명(30분), 현장견학(2시간), 질의응답(30분)
	17:00 ~	숙소이동, 저녁식사, 숙박
‘15.3.13(금)	09:00 ~ 10:00	이동(서부하수처리장)
	10:00 ~ 13:00	시설설명(30분), 현장견학(2시간), 질의응답(30분)
	13:00 ~ 14:00	점심
	14:00 ~ 15:00	이동(동대구역)
	15:00 ~ 17:00	동대구 → 서울
	17:00 ~	저녁식사, 귀가

※ 신천하수처리장(국산 TM교반기), 서부하수처리장(외산 수직교반기)

**********************

***********************************************

**********************************

************************************

************************************

*****************************

□ 향후계획

❍ 견학결과에 따라 서남센터(소화조)에서 신기술제품(TM교반기) 현장 실증실험 추진검토