문서번호	정수시설과-746
결재일자	2015.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
변병수		代최양교	03/06 이성재
협 조
	정수과장			정종기
	주무관			김종수

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 관련

송수펌프동 외관변경(리모델링) 설치계획 보고

2015. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수시설공사관련

송수펌프동 외관변경(리모델링) 설치계획 보고

현재 시행중인 시설현대화 및 고도정수처리시설공사와 관련 송수펌프동 외장판넬면에 부분적으로 이빼목을 설치하는 시공계획을 검토하고 보고드림.

1		사업 개요

❍ 공 사 명	: 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
❍ 공사기간	: 2009.12.04 ~ 2016.12.31
❍ 사 업 비	: 230,005백만원
❍ 시 공 자	: 삼성물산(주) 외 2개사
❍ 감 리 자	: ㈜도화엔지니어링 외 1개사
❍ 주요물량	: 고도정수처리시설 60만톤/일

2		보고 내용

1. 보고 개요

1) 이뻬목 설치 계획도

	이뻬우드판넬 100*19 이뻬우드판넬 100*19 이뻬우드판넬 100*19
이뻬우드 100*50@200 이뻬우드 100*50@100

2) 현황사진

■ 송수펌프동 남측	■ 이뻬목우드 100*50@100	■ 이뻬목우드 100*50@200
■ 송수펌프동 동측	■ 송수펌프동 서측	■ 이뻬목우드판넬 100*19

3) 이빼목 시공내용

① 공사 위치 : 송수펌프동 외벽

② 공사 개요 : 이빼목스트립 설치 131㎡

③ 공사예정 기간 : 2015. 3. 9 ~ 2015. 3. 21

④ 시공 사유 : 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 설계시 송수펌프동 외장판넬 마감면에 부분적으로 자연친화적인 이빼목을 설치하여 미관을 개선함으로서 시설현대화와 균형을 맞추고자 설계에 반영됨.

2. 검토 내용

1) 이빼목 설계 일부 누락

- 위 이빼목 설치 계획도와 같이 송수펌프동 북측외벽을 제외한 동,서,남측 외벽 유리창 하단부에 시공토록 설계되었으나, 일부 면적이 누락되어 미관을 저해할 수 있어 추가 시공이 요구됨.

2) 외장판넬 일부 훼손

- 송수펌프동 외장판넬 일부가 훼손된 실정으로 교체가 선행되어야 함.

3		보고자 의견

1) 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 시공사로 하여금 송수펌프동 이빼목 시공과 관련, 설계에 누락된 일부분에 대하여 추가로 시공토록 하고,

2) 이빼목 설치구간의 파손된 일부 외장판넬은 교체한 후 시공토록 함이 타당함.

4		향후 계획

- 상기 내용을 감리단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 1식.  끝.