함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	관말 잔류염소 측정지점 선정 협조요청

1. 우리 아리수정수센터 송수잔류염소 저감을 통한 음용율 향상을 위하여 계절별 목표값을 설정(0.5 ~ 0.65±0.03mg/L)하고 서울 워터나우 및 수도사업소 측정값을 피드백하여 탄력적으로 조정 운영하고 있으나

2. 일부 관말지역에서 잔류염소 농도가 0.3mg/L 초과되는 지역이 발생되어 자체

모니터링 지점 운영 및 수도사업소 측정값을 참고하여 송수 잔류염소 목표값을 운영하고자 하오니 배수지 수계 5개소(대현산 2, 와우산 2, 보광 1)에 대한 지점을 선정 통보하여 주시고, 수도사업소에서 주 1회 측정하고 있는 데이터를 우리 센터로 송부(메일)하여 주시기 바랍니다.

○ 제출서식

구 분	대 상	비 고
동부수도사업소	대현산배수지 수계 대표지점 2개소 위치
서부수도사업소	와우산배수지 수계 대표지점 2개소 위치
중부수도사업소	보광배수지 수계 대표지점 1개소 위치
잔류염소 측정결과	주 1회	YSKIM21@seoul.go.kr 통보

끝.

							뚝도아리수정수센터소장
수신자					중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장)
주무관							김유선			정수과장					정종기					뚝도아리수정수센터소장					03/06 이성재
협조자
시행			정수과-1116									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02)-3146-5446						/전송			02-3146-5409					/	YSKIM21@seoul.go.kr												/	대시민공개