문서번호	도시공간개선단-2409
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제79호

				시 민
주무관	정책운영팀장	도시공간개선단장		행정2부시장
김영무	김진용	한병용		03/10 이건기
협 조

「2015년 제8차」

서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2015. 3.

도시공간개선단

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도시디자인조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

제8차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2015. 3. 4.(수) 14 : 30

❍ 심 의 장 소 : 신청사 11층 공용회의실

❍ 참  석  자 : 총 8인

도로계획과장, 김영섭, 고도재, 한근석, 최경인, 박미호, 이창수, 서혜욱

❍ 신청안건(총3건)                                                               (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
3	3	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 1, 재심 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
8-1	무교 다동구역 제35구역 도시 환경정비사업 가로시설물 (하나은행)	중구 (도심재생과)	•보도포장 •볼라드 •수목보호덮개, 휀스 등	심의	조건부동의
8-2	을지로4가역 9, 10번 지하철 출입구	서울메트로 (시설처)	•지하철 캐노피 •승강기 등	심의	재심
8-3	서울제물포 터널	도시기반시설본부 (토목부)	•터널, 개구부 6개소 및 환기구 2개소	재심의	재심

붙임 : 제8차 서울시민디자인위원회 심의자료 각 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 3. 4(수). 14:30 ~ 17:10
심의대상	보도포장, 볼라드, 수목보호덮개, 휀스 등
안 건 명	무교 다동구역 제35구역 도시환경정비사업 가로시설물(하나은행)
심의번호	8-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하시기 바랍니다. - 보차도 경계석은 외측이 바깥쪽으로 경사지게 하고 모서리를 라운딩 처리하시기 바람. - 보차도 경계석이 어긋나지 않도록 경계석끼리 촉이음 하시기 바람 - 자동차 바퀴의 하중 등에 파손되지 않도록 측구 내부에 지름 13mm 이상의 철근을 배근하시기 바람. - 볼라드는 꺽어지지(압축스프링 등을 이용) 않으며 상부가 반구형태인 서울우수공공디자인 제품을 사용하여 주시고, 노약자 및 장애인 등의 안전을 고려하여 자재 및 간격과 위치를 검토하여 주시기 바람. - 수목보호 휀스의 볼트, 너트 등이 노출되지 않도록 시설물 기초부는 매입하여 주시기 바람. - 신규 식재 가로수(은행나무)는 주변 기존 가로수를 고려 R25 ~ R35 이상으로 식재해 주시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 3. 4(수). 14:30 ~ 17:10
심의대상	지하철 캐노피, 승강기 등
안 건 명	을지로4가역 9, 10번 지하철 출입구
심의번호	8-2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 상정하시기 바랍니다. - 10번 출입구 에스컬레이터 주변 기둥은 노약자 및 장애인 등의 진출입시 안전을 고려하여 라운드 형태 기둥 등으로 검토(도면 제출 : 지하층 기둥 도면 포함)해 주시기 바람. - 9번 출입구 에스컬레이터는 유지관리 및 안전사고 시 보행자의 신속하고, 안전한 이동을 위한 계단설치를 검토해 주시기 바람. - 에스컬레이터의 경사는 30도 이하로, 유리는 저철분 유리를 사용하시기 바람. - 환기구는 보행자의 쾌적성과 원활한 환기를 고려하여 그릴의 위치 및 형태 등을 검토해 주시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 3. 4(수). 14:30 ~ 17:10
심의대상	터널, 개구부 6개소 및 환기구 2개소
안 건 명	서울제물포 터널
심의번호	8-3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 상정하시기 바랍니다. - 시․종점 진출입구 관련 ․ 진출입구의 과도한 디자인은 배제하고 심의자료(P19) 기본설계구조 안처럼 심플한 디자인으로 전체 진출입구의 디자인을 통일해 주시기 바람. ․ 진출입구의 그래픽은 삭제해 주시기 바람. ․ 진출입구 상부 식재 중 꽃잔디는 잔디로 식재해 주시기 바람. - 방수문 관련 ․ 방수문의 시각적인 중압감 해소를 위한 디자인(높이를 점차적으로 증가되는 방안 등)을 검토해 주시기 바람. ․ 방수문 디자인 중 붉은인동을 포함하는 것은 상록이라 하더라도 겨울철 경관이 좋지 않으므로 지양해 주시기 바람. - 공기정화시설 관련 ․ 간결하고 설치 및 제작이 쉬운 마감재(덩굴식재 등)를 검토해 주시기 바람 ․ 양평유수지내 목동교 램프부지 주변 메타세콰이어는 30m이상 자라므로 시야 방해 등을 고려 활엽수 교목으로 검토해 주시기 바람. - 보도육교 관련 ․ 보도육교는 간결하고 경량구조 형식의 보행자 보도육교로 검토해 주시기 바람 (남양주, 이나쿠스교 등 참고). ․ 보도육교는 노약자 및 장애인을 고려한 승강기 설치를 검토해 주시기 바람. - 조경관련 ․ 산철쭉 일변도 식재는 너무 단순하므로 조팝나무, 화살나무 등 계절별 변화를 볼 수 있는 낮은 관목식재를 통일감 있게 식재하시기 바람 ․ 목동 종합운동장 체육시설 부지 식재계획은 좁은공간에 식재밀도가 너무 높으므로 밀도를 낮추어 계획하여 주시기 바람. - 색채관련 ․ 색채계획 불일치 도면을 통일해 주시기 바람 - 공사 계획 및 공사중 교통처리 계획을 제출해 주시기 바랍니다. - 둔치내 기존 식생 훼손이 최소화 될 수 있도록 식수현황 및 제거계획 등을 제출해 주시기 바랍니다.