문서번호	세무과-5704
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	세외수입팀장	세무과장
조수정	양주춘	전결 03/12 김윤규

세외수입종합징수시스템 인프라 개선과 관련한

상용SW 라이선스 확보 추진 계획

2015. 3.

재 무 국

(세무과)

세외수입종합징수시스템 인프라 개선과 관련한

상용SW 라이선스 확보 추진 계획

지난 2014년“세외수입종합징수시스템 인프라 개선 사업”추진시 재난복구(DR)센터와 개발용 노후 장비(HW)는 신규 장비로 교체하였으나,

신규 장비로 설치되는 상용SW 일부는 임시 라이선스를 적용‧운영중으로 정식 라이선스를 확보하여 안정적인 시스템 운영 기반을 마련코자 함.

Ⅰ		추진 근거 및 경과

□ 재난복구센터 인프라 개선 계획 수립 :  세무과-16463, 2014.7.24

❍ 2014년도 세외수입종합징수시스템 인프라 개선 사업에서 재난복구(DR)시스템 인프라 개선 사업 동시 추진 완료

- 2014년 : DR(및 개발)  H/W 전면 교체 및 상용SW 임시 라이선스 적용

- 2015년 : DR센터 상용SW 정식 라이선스로 전환

□ 인프라 개선에 따른 재난복구센터 모의훈련 실시 :  세무과-849, 2015.1.13

❍ 교체된 재난복구센터 운영 인프라(H/W,상용SW)의 재난복구시스템으로 전환 및 정상 운영 여부 확인 완료

Ⅱ		세외수입종합징수시스템 인프라 보유 현황

□ 세외수입종합징수시스템 인프라 개선 추진 현황

❍ 운영센터 인프라 개선 추진 : 2014. 7. 29 ~ 2014. 12. 22

- 운영센터 신규(교체)장비 서비스 개시 : 2014. 12. 22

❍ 재난복구센터 인프라 개선 추진 : 2014. 11월 ~ 2015. 1월

- 재난복구시스템 구축 및 운영 개시 : 2007. 3월

- 노후 장비 교체 및 재난복구시스템 재구성 : 2014. 11월 ~ 12월

- 신규(교체) 장비에서의 재난복구센터 운영 개시 : 2015. 1. 14

□ H/W 현황

구분		운영서버 (2식)	개발서버 (1식)	DR서버 (1식)
AP	기종	HP Superdome2	HP Superdome2	HP Superdome2
	규격	CPU : 2.5Ghz*16Core M/M : 160GB	CPU : 2.5Ghz*4Core M/M : 40GB	CPU : 2.5Ghz*4Core M/M : 40GB
DB	기종	IBM P780	IBM P780	IBM P780
	규격	CPU : 3.7Ghz*14Core M/M : 140GB	CPU : 3.7Ghz*4Core M/M : 40GB	CPU : 3.7Ghz*4Core M/M : 40GB
저장장치		15.88TB	0.98TB	13TB
운영장소		데이터센터	데이터센터	서소문별관 3동

□ 상용SW 보유 현황

제품명	제품 버젼	라이선스 보유현황
		운영서버	개발서버	DR서버
JEUS	JEUS@Enterprise V6.0	8Cpu*2식 (32 Core)	Upgrade필요 ※임시라이선스사용중 (V5.0 2Cpu 보유중)	Upgrade필요 ※임시라이선스사용중 (V5.0 4Cpu 보유중)
WebtoB	WebtoB@Base_S V4.1	8Cpu*2식 (32 Core)	2Cpu (4Core)	4Cpu (8core)
Miplatform	Wired Edition 3.2 Version	8Cpu*2식 (32 Core)	2Cpu (4Core)	4Cpu (8core)
Ubi-Report	Ubi-Report 2.5 Edition	8Cpu*2식 (32 Core)	2Cpu (4Core)	4Cpu (8core)
SSO	Pass-Ni SSO Server License	8Cpu*2식 (32Core) ※1server8 client	-	4pu (8Core) ※1server8 client
EWC	eMagic 1.0	8Cpu*2식 (32core) ※서버라이선스	-	-
캡쳐방지	WebProtector 2.1 (Light Ver.)		Client 1식
암복호화	TrustWeb for Server V3.0	8Cpu*2식 (32 Core)	2Cpu (4Core)	4Cpu (8core)
Pharos	Pharos Java 3.5.11	8Cpu*2식 (32 Core)	2Cpu (4Core)	-
DBSafer	DB safer 3.0	32Core	2Cpu (4Core)	-
Helpcom	Helpcom* Base V9.0	3User	해당없음	해당없음

- Cpu 계산 기준 : 1Cpu=2Core

- 2014년도 인프라 개선 사업시 1종 SW 제품 업그레이드 : Jeus 5.0 ⇒ 6.0

Ⅲ		상용SW 라이선스 확보 추진 계획

□ 대상

❍ DR 및 개발 서버 정식 라이선스 확보가 필요한 상용SW

- JEUS@Enterprise Upgrade(5.0 ⇒ 6.0)

․DR서버(4Cpu) 및 개발 서버(2Cpu)용 각 1식

【참고】DR 및 개발 서버 상용SW 라이선스 추진 사항

2014년도 인프라 개선 사업 추진시 Upgrade가 필요한 상용SW(JEUS)를 제외하고 모두 정식 라이선스로 이관 설치 하였음.

․DR 및 개발 서버에 탑재되는 상용SW에 대한 정식 라이선스는 2008년도 세외수입고도화 사업에서 기 확보하고 있었음.

․업그레이드가 필요하지 않는 상용SW의 라이선스는 신규 서버로 라이선스 이관은 가능하지만, 신규 서버로 상용SW 이관 설치를 위한 기술자 투입 비용 예산이 필요하였음.

․그러나, 2014년도 인프라 개선과 상용SW별 유지보수 사업 범위내에서 업무 협의를 통해 이관 설치를 완료하였음.

□ 소요예산 : 20,000천원

❍ 예산과목 : 세무과, 시 세입 목표달성, 세입관련 전산시스템 효율적 관리,

세입수입종합징수시스템 인프라 개선 (사무관리비 201-01)

□ 추진방법 : 지정정보처리장치에 의한 계약

❍ 근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 (행정자치부 예규 제16호)

- 추정가격 5천만원 이하의 물품 구매 : 2인 이상 견적 제출

□ 추진일정 : 2015. 3월 ~ 4월

❍ 물품 구매 요청 및 발주 공고 :  ’15. 3. 16 ~ 3. 31

- 공고기간 : 7일 (지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제35조)

❍ 라이선스 발급 및 설치 : ’15. 4. 1 ~ 4. 10

❍ 물품 검수 : ’15. 4. 10 ~ 4. 24

Ⅳ		기대효과

❍ 정품 소프트웨어 라이선스를 확보하여 안정적인 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 지원 체계 확보

❍ 세외수입종합징수시스템 서버 교체에 따른 상용SW 이관 설치 완료

(HW를 비롯하여 상용 SW분야까지 완벽한 인프라 개선 완료)

Ⅴ		붙 임

1. 세외수입종합징수시스템 재난재해시 서비스 개념도 1부.

2. 세외수입종합징수시스템 HW 세부 현황 1부.

3. 세외수입종합징수시스템 구성도(H/W,S/W) 1부.   끝.

【붙임1】

세외수입종합징수시스템 재난/재해 발생시 서비스 개념도

□ 평상시

□ 재난/재해 발생시

【붙임2】

세외수입종합징수시스템 H/W 세부 현황

□ AP서버

❍ 기종 :  HP Superdome2

❍ 세무종합징수시스템에 증설하여 독립 운영 환경으로 구성

❍ 논리적 3식 (AP1,AP2,개발)  ※예비파티션 2식 제외

구분		CPU	Memory	볼륨영역 (Local)	볼륨영역 (Storage)	공유볼륨영역 (Storage)	OS
세외 수입 AP#1	AP#1	2.5Ghz*16Core	160GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	113.5GB	647GB *AP#2와 공유	HP-UX 11.31
	개발AP	2.5Ghz*4Core	40GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	200GB		HP-UX 11.31
	예비#1	2.5Ghz*4Core	40GB	300GB (Mirror Disk)*2ea			HP-UX 11.31
세외 수입 AP#2	AP#2	2.5Ghz*16Core	160GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	113.5GB	647GB *AP#1와 공유	HP-UX 11.31
	예비#2	2.5Ghz*4Core	40GB	300GB (Mirror Disk)*2ea			HP-UX 11.31

□ DB 서버

❍ 기종 : IBM P780

❍ 신규 서버 2식 도입

❍ 물리적 2식, 논리적 4식(DB1,DB3,개발,복제), ※예비파티션 2식 제외

구분		CPU	Memory	볼륨영역 (Local)	볼륨영역 (Storage)	공유볼륨영역 (Storage)	OS
세외 수입 DB#1	AP#1	3.7Ghz*14Core	140GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	90GB	6.7TB *DB#2와 공유	AIX 7.1.0.0
	개발AP	3.7Ghz*4Core	40GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	700GB		AIX 7.1.0.0
	예비#1	3.7Ghz*4Core	40GB	300GB (Mirror Disk)*2ea			AIX 7.1.0.0
세외 수입 DB#2	AP#2	3.7Ghz*14Core	140GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	90GB	6.7TB *DB#1와 공유	AIX 7.1.0.0
	BCV복제 및 백업	3.7Ghz*4Core	40GB	300GB (Mirror Disk)*2ea	6.9TB
	예비#1	3.7Ghz*4Core	40GB

□ 저장장치 (스토리지)

❍ 기종 :  EMC VMAX 20K

구분	서버 구분		도입 가용량	현 할당량	비고
운영 센터	AP 서버	External Local	15.88TB	113.5GB*2대	874GB
		External Share		647GB
	DB 서버	External Local		90GB*2대	8,852GB
		External Share		8,672GB
	개발AP		0.98TB	205GB
	개발DB			704GB
	BCV복제(DB)		9.52TB	9,478GB

□ 재난복구(DR)센터

❍ 서버 : 세무종합시스템 DR서버 증설하여 구성

구분	기종	CPU	Memory	볼륨영역 (Local)
AP서버	HP Superdome2	2.5Ghz*4ore	40GB	300GB*4개
DB서버	IBM P780	3.7Ghz*4Core	40GB	300GB*4개

❍ 저장장치(스토리지)

서버 구분	기종	도입 가용량	현 할당량	비고
AP	EMC VMAX 20K	13TB	874GB
DB			8,852GB