문서번호	수상관리과-1161
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	수상관리과장
성범		이은주	03/13 代임상수
협조

성동지대 계류시설 보강작업 완료보고

2015.  3. 13 (금)

한강사업본부

수상관리과

성동지대 계류시설 보강작업 완료보고

성동지대 계류시설의 장기간 사용에 따른 노후로 인해 홍수기 안전사고가 우려되어 결박로프 교체 및 계선주 등을 보강하고 그 결과를 보고함

□ 계류장 현황

❍ 위   치 : 뚝섬한강공원 성동지대사무실 앞 수역

❍ 주요용도

- 평  시 : 수상시설물 안전관리 및 지도점검, 홍수 및 긴급재난시 안전관리 등

- 비상시 : 시민 및 물자도강 등

❍ 계류선박 : 총 14척(예인선 5, 부선 9)

□ 정비기간

❍ 2015. 03. 10 ~ 13(4일간)

□ 정비장소

❍ 성동지대 계류장

□ 정비업체

❍ 주)한담(대표 전동백)

- 강서구 공항대로 649-7, 덕신빌딩 2층

□ 보강작업 내역

❍ 계류장 보강작업을 위한 자재반입 선박 계류장 입항

❍ 부선 방현재(FENDER) 교체(30개)

❍ 계류장 계류로프 교체(38mm × 600m × 8연) 및 로프보호대 설치

❍ 부선 턱 평철(2개소) 및 부선 파손부위(2개소) 용접

❍ 도선장 안전표시줄(추락방지용) 교체(16mm × 100m )

❍ 계선주(볼라드) 설치 및 도장작업(4개소)

□ 반입자재 및 장비내역

❍ 예인선 22톤 및 바지선 130톤            각 1척

❍ 굴삭기 45톤                              1대

❍ 발전기 95kw 및 인버터                   1SET               ❍ 용접기(CO2) 500A                      2일

❍ 용접봉 1.4mm                            20kg

❍ 산소 & LPG                             1식

❍ PP로프(38MM)8연                       600M

❍ 안전로프(16MM)                          100M               ❍ 쏠림방지용 고무패드                       1식

❍ 비트                                      4개소

❍ 보강철판 및 기타잡자재                    1식

□ 작업인력(총 5명)

❍ 선두공(1), 용접공(2), 특별인부(2)

□ 반입자재 및 장비사진

작업선 및 바지선, 굴삭기 등	로프 600m, 방현재(타이어) 30개 등
발전기 및 인버터 등	용접기, 비트 등

□ 계류시설 보강작업 내역

【2015. 3. 10(화)】

❍ 계류장 설치작업 선박 자재반입 계류장 입항

❍ 부선 방현재(FENDER) 교체(30개소)

작업선,바지선 등	부선 방현재(FENDER) 교체

【2014. 3. 11(수)】

❍ 계류장 계류로프 교체

❍ 부선 턱 평철, 그라인딩(2개소) 및 파공부분 용접(2개소)

❍ 비트 설치 (4개소) : 부선 3, 도선장 1

계류장 로프 교체완료	부선 턱 평철 및 그라인딩 작업
부선 파공부분 용접	파공부분 용접 후 광명단 도장
부선 비트설치(1)	부선 비트설치(2)
부선 비트 설치(3)	도선장 비트 설치(4)

【2014. 3. 12(목)】

❍ 도선장 안전로프 교체(12mm x 100m)

❍ 로프보호대 설치(12개 x 3m)

❍ 비트 및 부선갑판 용접,평철작업 후 원색도장

도선장 안전로프 교체	로프 보호대 설치
비트 원색 도장	부선갑판 용접 및 평철작업 후 원색도장

【2014. 3. 13(금)】

❍ 폐로프 및 작업중 발생한 쓰레기 작업바지선 이동

❍ 부선 안전난간 재설치

❍ 부선 갑판 청소

부선 안전난간 재설치	부선 갑판 청소

끝.