문서번호	시설과-1917
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
곽순길		03/18 국중연
협 조
	주무관		문현준
	주무관		정욱
	주무관		이재미

『2015년 국가안전대진단』에 따른

서울역사박물관 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역사박물관

(시 설 과)

『2015년 국가안전대진단에 따른』

서울역사박물관 안전점검 계획

2015년 국가안전대진단 추진계획에 따라 2종 시설물인 서울역사박물관에 대한 민관합동 안전점검 및 정기․정밀점검  계획을 아래와 같이 수립 시행코자 함.

□ 안전점검 개요

가. 근   거

◦ 2015년 서울시 안전대진단 추진계획통보 및 추진철저

【안전총괄과-3708(2015. 3. 5)】

◦ 2015년 국가안전대진단 추진 협조 요청

【역사문화재과-5147(2015. 3. 11)】

◦ 시설물의안전관리에관한특별법시행령〔별표1의2〕- 점검 시기

- 정기점검 : 2회/1년 이상(박물관)

- 정밀점검 : B.C 등급 1회/3년(14년 실시, B등급), A등급 1회/4년

나. 점검대상

◦ 민관합동 안전점검 및 정기점검

- 서울역사 박물관 : 연면적 20,882㎡

대상 : 연면적 5,000㎡이상인 전시장(시특법 2종시설물 대상)

□ 점 검 계 획

가. 민관합동 안전점검

1) 점검일시 : 2015년 3월 19일

2) 점검반 편성

◦ 총괄반장 : 시설과장

◦ 점검반원 : 문현준, 곽순길, 정욱, 이재미

◦ 민간전문가 : 베이직 엔지니어링(주) 대표 박 종 경

3) 점검방법

◦ 점검 체크리스트에 의한 육안 및 동작점검

※ 점검 체크리스트

- “분야별 안전점검 체크리스트” : 붙임1

4) 분야별 점검내용

◦건축분야 점검 내용

- 구 조 : 철골철근콘크리트

- 외 벽 : 화강석 버너구이 마감, AL시트위 불소수지 코팅(기둥, 띠)

- 내 벽 : 오크무니목, 자기질타일, 석고보드, 대리석 등

- 지 붕 : 평스라브 및 동판지붕, 마이톤 (시트방수위 우레탄 방수)

- 창 호 : AL창, 브론즈 문, 목재문, 철문, 슬라이딩 문, 셔터

- 문화재 기단부․초석 침하, 마루․구들 함몰, 벽체균열, 기와

공포․지붕틀 연목, 부연 처짐, 기타 등

◦ 전기분야 점검 내용

- 수.배전반, 조명분야, 방재분야, 비상발전기, 기타설비 등

◦ 기계분야 점검 내용

- 보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 유구펌프, 정화조,

열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기 등.

나. 정기점검(박물관)

◦ 상반기 : ‘15. 1월 ～  6월( 4월 예정) : 정기점검

◦ 하반기 : ‘15. 7월 ～ 12월(11월 예정) : 정기점검

□ 안전점검 결과 조치(정밀․정기점검)

가. 시설물의 상태평가

◦ 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석

하여 재난발생 위험 정도에 따라 등급 지정

◦ 등급의 지정은 [시설물의 상태 평가기준] 적용

- 상태평가 방법 : 각부재 상태판정 → 박물관 건물 전체 판정

◦ A․B․C급은 중점관리대상 시설로 지정, D․E급은 재난위험시설로 지정함

◦ 정밀점검은 경험과 기술을 갖춘자가 외관조사 점검 및 시설물의 기능적 상태를 판단하고, 시설물이 현재의 사용요건을 만족시키는 지 확인 관찰하고 중대한 결함이 있는 경우 관계행정기관의 장 통보

등 급	시설물의 상태	평가(조치)기준
A급 (우수)	ㅇ문제점이 없는 최상의 상태	ㅇ이상이 없는 시설
B급 (양호)	ㅇ보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	ㅇ지속적 관찰이 필요한 시설
C급 (보통)	ㅇ주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	ㅇ보수․보강이 이행되어야 할 시설
D급 (미흡)	ㅇ주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수. 보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	ㅇ조속히 보수․보강 필요한 시설
E급 (불량)	ㅇ주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	ㅇ붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급조치와 사용제한․금지조치가 필요한 시설

나. 시설보수 등의 조치(공통)

◦ 안전점검 결과에 따라

- 경미한 경우에는 ⇒ 자체 보수․보강 조치

- 재난위험이 있는 경우에는 ⇒ 긴급안전 조치 및 정밀점검 실시

□ 행 정 사 항

◦ 수시점검 및 정기점검 실시

- 점검계획 수립 및 점검결과 보고(관련 부서)

- 안전점검결과에 따른 응급조치 및 시설보수 조치

◦ 2015년 3월 안전점검 계획수립 및 점검결과 제출 (역사문화재과)

◦ 안전점검 결과는 한국시설안전공단 시설정보관 종합시스템

(FMS)에 등록 유지관리

첨 부  1. 분야별 안전점검 체크리스트 각 1부.

2. 박물관 비상상황시 조치요령(메뉴얼) 1부.

3. 비상연락망 1부. 끝.

성과지표 : 12. 관람환경의 적정성

13. 고객 만족도