문서번호	공공디자인과-15708
결재일자	2013.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	11/11 한문철

2013년 제56차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 11.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도시디자인조례	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제56차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 11. 6.(수) 14:30 ~ 17:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 후생동 3층 소담 난실

❍ 참  석  자 : 총 8인

김영섭, 고도재, 서혜옥, 유은미, 이선화, 김혜정, 변영진, 오원심

❍ 신청안건(총5건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
5	5

❍ 심의결과 : 조건부동의 2, 재심 2, 유보 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
56-1	4호선 쌍문역 4번 출입구 옆 승강기	서울메트로 (고객만족처)	•승강기 1개소	심의	조건부동의
56-2	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도	성동구 (주택과)	•교량2개소(신설1, 확장1), 방음벽 705m	심의	유보
56-3	사가정길 보도개선	도시기반시설본부 (토목부)	•보도개선(연장520m)	심의	재심
56-4	잠실역 버스환승센터	도시교통본부 (주차계획과)	•환승센터(19,797㎡) 출입구(2),승강기(1),환기구(4)	심의	재심
56-5	마곡지구 가로등	SH공사 (전기통신팀)	•마곡지구(3,665,086㎡)내 가로등	심의	조건부동의

붙임   1. 제56차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제56차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 6(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	지하철 출입구 승강기 1개소
안 건 명	4호선 쌍문역 4번 출입구 옆 승강기
심의번호	56-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 모서리를 면접기 하지 않고 사각 형태가 되도록 하되 아래 의견을 반영하기 바람. ㆍ모서리 부분은 프레임 없이 유리로만 마감. ㆍ양측의 세로 프레임은 유리 마감면에서 400~450mm 들어간 위치에 설치. ㆍ하부 석재 기초부가 돌출되지 않도록 유리면과 동일한 폭으로 조정. ㆍ상부 지붕면 몰딩이 돌출되지 않도록 간결하게 처리. ㆍ환기구는 통풍 효율이 높도록 마주보는 방향으로 양측에 배치. - 본 승강기 설치로 인해 볼라드가 없어도 주차가 어려워지는 구역은 기존 볼라드 제거를 검토 바람. - 재포장 하는 부분을 제시안보다 조금 더 넓게 사각형 형태로 조정 하시기 바람.(하부 이미지 참조). 끝. 제시안보다 조금 더 넓게 사각형태로 재포장 부분 조정

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 6(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	가로조성사업(면적 4,222㎡)
안 건 명	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도
심의번호	56-2	심의결과	유보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 전체적으로 주변과의 조화성을 판단할 수 있는 자료가 불충분하므로 아래와 같이 자료를 보완한 후 심의키로 의결함. - ‘건물 - 보도- 조경 – 차로 – 건너편의 현황’ 등을 종합적으로 고려하여 보행공간을 디자인하고 이를 설명하는 자료를(사진, 도면, 이미지 등)충실히 보완하시기 바람. - 저층부 상가의 출입문이 너무 많아 건물 전면에서 상행위와 이로 인한 보행의 혼잡이 예상되므로 대책을 마련하시기 바람(저층부 상가는 너무 작게 구획되고 각 상가마다 출입문이 있어 건물 전면 공간의 혼란이 예상되므로 조정 권고). - 본 사업은 건축물과 관계가 매우 밀접하므로 차기 위원회에는 건축물의 설계자도 함께 참석하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 6(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	가로조성사업(연장 520m)
안 건 명	사가정길 보도개선
심의번호	56-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 대상지 현황 자료 및 추후 개선 계획을 보다 세밀하게 제시하시기 바람(특히 보행 불편이 발생할 가능성이 높은 코너, 보도 폭이 좁은 구간, 부설주차장 출입구, 시설물이 복잡하게 설치되는 구간 등) - 연접구간의 가로수 현황 및 해당 구청의 가로수 계획을 확인하여 조경계획을 세우시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 6(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	환승센터(19,797㎡), 출입구 2개소, 승강기 1개소, 환기구 4개소
안 건 명	잠실역 버스환승센터
심의번호	56-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 좁은 공간이 주는 갑갑함, 쾌적한 공기여건(Air Volume) 등을 고려하여 보행구역의 천장고를 높이고 보행로 폭이 좁은 구간은 폭을 넓히는 방안을 검토 바람. - 버스 교통이 원활한지를 검토하되 특히, 회전하는 부분에서 회전반경과 차로폭이 적정한지 확인하시기 바람. - 위급상황시 피난계획의 적절성을 확인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 6(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	안내사인 5종 및 관광안내소 2개소
안 건 명	마곡지구 가로등
심의번호	56-5	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 보안등이 없이 가로등만 설치하는 경우 가로등과 등주의 디자인은 해당 장소에 어울리며 조형성도 매우 우수한 바 제시한 안대로 디자인 하시기 바람. - 가로등과 보안등을 통합 설치하는 경우 보안등 암의 선형을 가로등주의 곡선과 비슷하게 하고 인위적으로 부착한 느낌 없이 가로등주와 일체로 된듯한 느낌이 들도록 디자인 하시기 바람.(또는 보안등은 가로등주와 독립된 별도의 지주로 설치). 끝.