문서번호	시설관리과-4512
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
김주경	송종범	남정열	03/19 원응연
협 조
	급수운영과장		전명수
	주무관		김용현

누수 및 안전사고 예방을 위한

현장활동 활성화 추진계획

2015. 3. 19.

강동수도사업소

누수 및 안전사고 예방을 위한 현장활동 활성화 추진계획

공사장, 상수도관 및 각종 시설물에 대한 순찰 강화 및 안전점검 확행과 각종 현장 활동 강화로 안전사고 예방 및 상수도 관련 체계의 최적화 유지

□ 특별 안전관리 시설물 대상

○ 시설물 현황

배수지	가압장	현수관로	지하철 공사장	공동구 노출관로	단위공사장	대형 계량기
3개소 (송파구2, 강동구1)	7개소 (무인2, 증압5)	1개소 (0.02km)	7개 공구 (4.7km)	1개 공구 (6.6km)	5개소 (송파구3, 강동구5)	940개 (75mm이상)

□ 현장 확인 중점 조치한 사항

○ 겨울철, 설날연휴, 해빙기 대비 종합점검

- 2015. 01.02 ~ 3.13 현재까지 총 3회

- 직원 2개반 14명, 간부(소장, 과장), 유관기관 합동점검

- 누수취약, 지하철주변 등 부식 취약, 단일배관․수계전환 불가 지역

지하철 공사장, 가압장, 배수지, 대형 계량기실 맨홀 등 중점 순찰

- 점검결과 오금배수지 출입문 잠금장치 불량 발견 조치

○ 시설물 및 공사 현안사항에 따른 특별점검

- 방이 증압장 신설에 따른 시설물 확인 ▸ 일 시 : 2015.2.17.(화) 14:00~17:00 ▸ 점검자 :소장, 과장, 시설물담당
- 위례신도시 입주에 따른 급수대책 추진사항 점검 ▸ 일 시 : 2015.2.27(금) 10:00~12:00 ▸ 점검자 :소장, 과장, 기전팀장, 지역담당

□ 향후 안전사고 예방 및 현장 활동 활성화 강화 방안

[ 간부직 공무원 현장근무 일상화 ]

○ 매월 첫째 주 수요일 현장 활동의 날 지정 운영

- 간부직, 관련직원 현장점검 순찰 등 현장 활동 정례화

- 유관기관, 인접 사업소, 외부 전문가 참여 주요시설물 상호협업 점검

- 공사 대리인, 감리자 등 현장관계자들과 소통의 자리를 마련, 현장의 목소리    를 듣고 문제점을 사전에 파악, 해결책 마련

- 안전사고 유형별 가상 모의훈련 실시(연 2회) 및 안전교육 강화(수시)

○ 간부직 공무원 현장점검 일상화

- 부서별 일상 현장업무 간부직 현장 수시동행 점검확인

대상 업무		동행주기
• 가압장•배수지등 시설물 순찰 • 옥내 •외 누수탐지 • 대형•단위공사장 순찰 • 대형계량기 검침	⇨	• 월 2회 • 월 2회 • 주 1회 • 월 1회

○ 누수 등 긴급 상황 시 관련간부 및 직원 긴급 현장출동 신속대처

- 누수사고 등 긴급사고 발생시 간부직 및 관련 직원 긴급 현장 출동 종료 시 까지 근무

- 대형사건으로 확산되는 것을 방지하기 위해 간부직(소장․과장) 직접 현장지휘

- 탁상행정이 아닌 사고지점에 현장상황실을 설치 및 신속 피해상황 파악 처리

- 원인분석 및 안전관리 등 대책회의를 전문가 및 관련 타부서요원과 협의 후 신속 복구 조치

- 현장관계자 공사 진행사항 보고체계 및 유관기관 협조체제 구축으로 피해상황 최소화

○ 누수 등 안전 취약시기 집중(주1회) 현장 활동 강화

- 해 빙 기 ( 3~4월) : 큰 폭의 기온변화로 누수발생 위험 높게 상존

▸ 지반침하, 사면붕괴 등에 의한 시설물 파손 및 수도관 이탈 위험지역

- 하 절 기 ( 7~8월) : 폭염 및 폭우로 시설물, 공사장 위험도 가장 높음

▸ 하천횡단 수도관, 교량 현수관, 시설물 주변 절개지, 대형계량기실,각종공사장 점검 등

- 동 절 기 (12~2월) : 반복적인 동파, 동결지역 사전예방

▸ 심도부족, 보온미비 수도관 동결예방, 신축누수에 취약한 송수관 순찰점검

○ 반복적 누수지역 및 대형공사장 이력관리 및 데이터베이스화

- 요소별, 능률적 현장 확인으로 업무 효율성 제고

- 위험요소 지속적 현장 확인 점검으로 선제적 안전사고 예방

현장 활동 활성화 우수 사례

○ 암수정수센터(2,200㎜) 누수 발생 시 간부직 현장 활동 지휘 및 신속 복구 대처

-  발생 일시 : 2014.12.20.(토)

-  발생 위치 : 곡관 보호콘크리트 내부 2,200㎜ 강관

-  누수 원인 : 온도변화에 따른 신축작용에 의해 취약부 강관 누수

-  참 가 자 : 본부장, 부본부장, 급수부장, 시설안전부장, 사업소장, 과장외 20명                   (암사정수센터 관련직원, 암사대교관련 도로 개설 부서요원 등)

-  현장활동 주요 추진사항

① 본부장, 부본부장, 관련 직원 철야 현장 근무

② 누수 상황 관련 복구 진척에 따라 연속적 대책 방안 협의

③ 누수 된 물 하수처리 비상 관 부설 처리 도로 결빙 예방

④ 단수가 수반되지 않도록 방이동 3천 세대 수계전환(암사⇒광암)

⑤ 수계전환, 배수처리, 자재 등 복구방안 연속적 협의 검토 시행

⑥ 길동배수지 최대수위 확보, 암사 저양정 가동중단

⑦ 현장에서 간부직의 빠른 의사결정과 정확한 판단으로 강남, 서초구지역 단수 예방

□ 향후 계획

○ 기술부서 매월 첫째주 수요일 “현장 활동의 날” 시행

○ 맞춤형 안전관리 매뉴얼에 따른 지속적인 순찰 ․ 점검 후 복명

○ 상수도시설물 점검내용 및 조치결과에 따른 이력 관리

○ 비상 연락체계(응급복구업체, 유관기관 등) 유지 및 관리 등 협조체제 유지

별 첨 : 맞춤형 안전점검 체크리스트 1부.  끝.