문서번호	현장대응단-1686
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개

2안전담당	지휘2팀장	현장대응단장			결재
조재성	박태성	03/19 염무열
협 조

안전관리 검토 · 평가서 (성북구 하월곡동 90-1789 단독주택 화재)

평가 번호	지휘팀-		소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방경 박태성
평가 일시	15. 3. 17.					팀 원	지휘2팀 6명 전원
활 동 내 용	평 가 구 분	위험요인 및 사고형태		현 장 안전조치	개 선 대 책	개선대책 시행
						담당자	조치결과
성북구하월곡동 90-1789단독주택 화재	기계적	고압의 방수로 펌프차량과 수관 카플링이 풀려 대원이 부상을 입는다		즉시 방수를 중지하고 안전조치 후 방수	적절한 압력과 연결카프링의 조임을 반드시 확인한다	안전책임자	○
	물 질 ․ 환경적	주택가 좁은골목길에 위치하여 수관전개시 수관이 꼬이거나 꺽여 대원이 부상을 입을수 있다.		진압요원에게 위험요인 각인 시킴 / 헬멧 등 보호장구 착용 및 시민 통제	화점에 대한 거리를 정확히 파악하여 적절한 수관연장을 통한 꼬임 및 꺽임을 줄여 필요이상 수관전개 방지	진압대장 안전담당 안전책임자	○
	인 적	단독주택으로 출입문 폐쇄로 인한 출입문(유리) 파괴시 대원이 부상을 입을 수 있다.		보호장구 착용 및 현장안전수칙에 의거 작업 지시	유리창 등 파괴시 각종 보호장구을 착용하고 유리 등 비산을 감안한 안전 거리유지 및 통제	진압대장 안전담당 안전책임자	○
	관리적	옥내 진입대원의 인원과 현장활동 위치파악, 공기호흡기 잔량체크, 개인인식표 반납후 내무진입		각 출동대 안전책임자 안전관리 철저	건물 관계자에게 정확한 상황(장애요인, 위험물 등)을 파악하고 이를 각 대원에게 전파	각 출동대 현장지휘자(안전책임자)	○