문서번호	공공디자인과-16366
결재일자	2013.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	11/25 한문철

2013년 제58차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 11.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제58차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 11. 20.(수) 14:30 ~ 17:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 후생동 3층 소담 난실

❍ 참  석  자 : 총 8인

김영섭, 김성은, 이형숙, 이창수, 고영균, 서승하, 한근석, 김정윤

❍ 신청안건(총7건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
7	6		1

❍ 심의결과 : 조건부동의 4, 재심 2, 보고종결 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
58-1	6호선 월드컵경기장 1,2,3번 출입구 캐노피	도시철도공사 (시설처)	•출입구 캐노피 3개소	심의	재심
58-2	김수영문학관 주변 보도	도봉구 (문화관광과)	•보도조성(연장 168m),안내사인 및 시설물	심의	조건부동의
58-3	산새마을 주거환경 관리사업	은평구 (주거재생과)	•마을경관개선 (면적45,756㎡)	심의	조건부동의
58-4	허준을 테마로한 가로조성	강서구 (도시디자인과)	•보도개선(연장307m)	심의	재심
58-5	북부간선도로 월릉진출램프 방음벽	시설관리공단 (도로관리처)	•방음벽표면 디자인 (연장 100m)	심의	조건부동의
58-6	한양도성 안내표지판	문화관광디자인본부 (한양도성도감)	•안내사인 3종	심의	조건부동의
58-7	영등포로터리 지하도상가 출입구 및 승강기	시설관리공단 (상가관리처)	•출입구 캐노피 1개소 및 승강기 2개소	보고	보고종결

붙임   1. 제58차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제58차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	지하철 출입구 캐노피 3개소
안 건 명	6호선 월드컵경기장 1,2,3번 출입구 캐노피
심의번호	58-1	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 전체적으로 시설물이 현장과 어울리도록 조정하시기 바람. ㆍ프레임들이 보다 슬림하게 보이도록 디자인 조정. ㆍ곡선형 디자인은 지양하고 한쪽 방향으로 경사진 직선형 지붕 검토. ㆍ유리는 무색투명한 유리 또는 연한 회색계열 유리 적용 검토. - 현실성과 세부사항(detail)을 고려하시기 바람. ㆍ개별 유리판의 크기는 보다 줄이시기 바람(제시한 규격은 기성유리제품의 최대치수보다 클 것이며, 긴 경간(span)과 자중으로 인한 구조적 부담이 높음) ㆍ프레임의 굵기, 천장면의 배수계획(드레인 등), 유리의 접합 상세 등을 제시. - 1번 출입구 측면의 가로방향 선 무늬는 삭제하시기 바람. - 유동인구, 바람의 세기, 적설량 등 주변 환경에 관한 기본적인 자료를 조사하여 설계에 반영하시기 바람. - 디자인과 구조에 대해 서울시민디자인위원회 위원의 자문을 받으시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	보도조성(연장 168m), 안내사인 및 시설물
안 건 명	김수영 문학관 주변 보도
심의번호	58-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 덩굴은 ‘송악’ 등 사계절 푸른 수종을 식재하되, 하부 토심을 충분히 확보하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	마을경관 개선(면적 45,756㎡)
안 건 명	산새마을 주거환경 관리사업
심의번호	58-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하시기 바랍니다. - 경사진 도로의 안전난간 주변부도 잘 미끄러지지 않는 바닥으로 마감하시기 바람(보도 중앙부의 포장을 난간 하부까지 연장하는 방안 검토). - 안전난간은 평철로 된 세로바형으로 하시되, 상부는 목재 손스침을 설치하시기 바람.(경사지에 적용될 경우 세로 난간은 바닥면이 아닌 중력에 대한 수직방향 유지) - 이동식 플랜터는 내구성과 배수기능을 고려하여 디자인하시고, 플랜터 대신 하부 바닥 자체에 토양을 채우는 방안도 검토하시기 바람. - 보도 단부의 쇄석자갈은 지름 2.5cm 정도의 자갈을 사용하되, 반드시 깨끗이 세척하여 채우시기 바람. - 경사면에 설치하는 통석계단의 각 단위재들은 미끄러지지 않게 사각 단면으로 구성하시기 바람(하부 이미지 참조). - 목재 휀스는 상부가 뾰족하지 않도록 디자인하시고, 넓은 면 대신 얇은 면이 보이도록 배치하시기 바람. - 안내판의 유리문 테두리는 안내판 바탕면과 같은 색으로 도장하시기 바람. - 철평석은 고가의 재료이므로 예산 범위내에서 구매가 가능한지 확인하시기 바람. - 조경과 휀스, 플랜터 등의 시설물디자인에 대해 서울시민디자인위원회 위원의 자문을 받으시기 바람.(자문위원 확인서 제출). 끝.

< 미끄럼 방지를 위해 경사면 통석계단 단위재들은 사각형으로 조정 >

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	보도조성(연장 307m)
안 건 명	허준을 테마로 한 가로조성
심의번호	58-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 거대한 시설물을 설치하기보다 자연스럽게 허준을 알리는 방향으로 컨셉을 수정하시기 바람(예를 들어 가로상에 ‘동의보감’에 나오는 식물들을 식재하고 그 설명을 간략하게 적어주는 등) - 시설물은 고급스럽고 품격 있는 형태의 상징물로 조성하되, 그 크기와 숫자를 현재보다 줄이시기 바람. - 기존의 가로수는 존치하시기 바람. - 참고로 제시한 디자인은 제한된 예산보다 많은 돈이 소요될 가능성이 높음. - 서울시민디자인위원회 위원 중 조경과 환경디자인 분야 전문가의 자문을 받으시기 바람(자문위원 확인서 제출). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	방음벽 표면 디자인(연장 100m)
안 건 명	북부간선도로 월릉진출램프 방음벽
심의번호	58-5	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 두께 8mm(4mm + 4mm) 정도의 얇은 강화유리를 적용하시기 바람. - 깨져도 비산되지 않도록 중간에 필름이 있는 제품을 적용하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	안내사인 3종
안 건 명	한양도성 안내표지판
심의번호	58-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 위원회에 보고한 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 서울서체는 가독성이 낮으므로 제목에만 적용하고, 본문에는 해당 디자인과 어울리면서 가독성이 높은 서체를 적용하시기 바람. - 얇은 금속 뒤에 프레임으로 지지하는 형식의 판은 작은 충격에도 뒤틀리므로, 판형 안내사인은 프레임 없이 두꺼운 판(두께 9mm 이상)으로 디자인하시기 바람. - 판형 안내사인은 쉽게 떼어갈 수 없도록 일반적이지 않은 공구로만 탈부착 하도록 디자인하시기 바람. - 길안내판 디자인에 아래 의견을 반영하시기 바람. ㆍ성곽라인 디자인은 유지하되 부착되는 판은 사각형으로 제작을 검토. ㆍ성곽라인 위의 현위치 화살표는 삭제하고, 현재 위치만 시인성 있도록 표기. ㆍ실제 부착시 문자가 잘 읽히는 크기인지 확인하시고, 필요시 안내사인 크기나, 문자의 크기를 조정. ㆍ지주에 부착할 경우 부착 띠는 기와진회색으로 하고, 조임재가 돌출되지 않도록 하시기 바람(양쪽 모두 너트로만 체결되는 방식 등 검토). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 11. 20(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	지하도상가 출입구 캐노피 1개소 및 승강기 2개소
안 건 명	영등포구 지하도상가 출입구 및 승강기
심의번호	58-7	심의결과	보고종결
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 캐노피 환기구 그릴은 유리에 부착할 수 없을 것이므로, 캐노피 자체의 폭과 동일하게 크기를 조정하시기 바람.(하부 이미지 참조) - 승강기의 환기구 그릴은 양 측면으로 2개소에 설치하시기 바람. - 승강기 난간은 평철로 디자인하고(40mm × 16mm) 가로바는 돌출되지 않도록 하시기 바람. - 승강기 난간 중간부 수평재는 내구성 있는 목재로 디자인하시기 바람. 끝. < 캐노피의 환기구 그릴을 단부까지 확장 >