문서번호	서울숲공원관리사무소-1592
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
허민	현호재	代최원아		03/23 이춘희
협 조
	공원운영과장		서동선

2015년 서울숲 수경시설 관리계획

2015. 03

동부공원녹지사업소

(서울숲공원)

서울숲 수경시설 관리계획

서울숲 공원내 수경(水景)시설에 대한 철저한 관리로 공원을 이용하는

많은 시민들에게 맑고 쾌적한 수경환경과 청량감 넘치는 시설을 제공

하여 이용시민의 만족도를 높이고자 함.

추진방향

가동기간 중 지속적인 수경시설물관리로 쾌적한 수경환경 유지

어린이 물놀이시 이물질 혼합되지 않도록 사전계도

정기적인 수질검사 실시등 철저한 수질관리로 시민건강상 위해요인 제거

시설현황

분수시설 : 11개소

수경시설 종 류	설치년도	수경시설 규모(㎡)	높이(m)	모타규격 (HP)	급수원	조명설치 여 부
바닥분수	2005. 6	177	6	7.5(10대)	상수	설치
소형분수(2개소)	2005. 6	9	1.5	0.25(1대)	상수	미설치
벽천분수	2005. 6	6	2.5	0.18(1대)	지하수	설치
벽천(식물원)	2005. 6	16	4	2.5(1대)	상수	설치
프로그램분수	2005. 6	82	6	1.5(4대),2(4대) 4(1대),5.5(1대)	지하수	설치
폭기분수(2개소)	2005. 6	1	4	5(2대)	지하수	설치
거울연못	2005. 6	324	-	-	지하수	미설치
수변화장실분수	2005. 6	10	1	1(대)	상수	미설치
안개분수	2011. 9	30	0.5	0.5(1대)	상수	미설치

계류시설 : 9개소

구 분	방수방법	설치규모			비 고
		연장(m)	면적(㎡)	폭(m)
계		2,287	4,143	0.5~11m
생태숲 연못 구간	벤토나이트	37	74	2 m
		120	120	1m
서울숲연못 ~ 습지생태연못	〃	470	940	1.5 ~ 3m
소원의폭포 ~ 곤충식물원	〃	230	460	1.5~3m
거울연못 ~서울숲연못	〃	150	375	2~3m
소원의폭포~서울숲연못	〃	310	465	0.5~3m
성수대교 ~서울숲연못	〃	400	400	0.5~2m	2012년
스케이트파크 ~ 서울숲연못	〃	470	700	0.5~3m	2011년
나비정원 옆(연못)	〃	24	168	7
소원의 폭포	콘크리트	76	441	3~11m

연  못 : 3개소

구 분		연못규모				담수량 (Ton)	방수방법	비 고
		면적(㎡)	규모 (m)	수심(m)
				평균	최저
계		27,385		1.3	2.3	29,249
생태연못	소계	8,286		1.5	2.0	10,466
	상류	3,773	100x40	1.5	2.0	4,750	벤토나이트
	하류	4,513	90x50	1.5	2.0	5,716	황토다짐
서울숲연못		8,019	180x45	1.5	2.5	11,735	벤토나이트
습지생태연못		11,080	220x50	1.0	3.0	7,048	황토다짐

수경시설 운영계획

운영기간

▶ 분수시설 11개소 : 2015. 5. 1 ~ 9. 30(5개월)

▶ 계류시설 9개소

- 습지생태 연못계류 : 연중운영

- 습지생태 외 계류시설 : 2015. 4 ~ 11.

운영시간

▶ 분수시설

횟 수	평일 ․ 공휴일(6회)		비고
1, 2	12 : 00 ~ 12 : 30	13 : 00 ~ 13 : 30
3, 4	14 : 00 ~14 : 30	15 : 00 ~ 15 : 30
5, 6	16 : 00 ~16 : 30	17 : 00 ~ 17 : 30

- 바닥분수, 프로그램분수, 소형분수(2), 폭기분수(2), 수변화장실분수

※ 주요행사, 일기상황, 에너지절약 등 사정에 따라 시기, 시간 탄력적 운영

- 벽천분수(2), 안개분수 :  11:00 ~ 16:00

- 거울연못 : 24시간 담수

▶ 계류시설(9개소)

- 실개천 및 생태숲, 서울숲연못, 성수대교구간 등 : 24시간 가동

※ 주요 행사, 일기상황, 에너지절약 등 사정에 따라 시기, 시간 탄력적 운영

수경시설물 관리 계획

[ 용역시행 ]

대 상 : 분수시설 5개소(바닥분수, 거울연못, 소형분수2, 수변화장실분수)

기 간 : 2015. 5. 1 ~ 9. 30

발주방법 : 전자공개수의계약

용역내용

- 고압세척기 등 장비를 활용한 저류조 및 상판, 구조물 청소와 이끼제거,

소독 등 (주 2 ~ 3회 실시)

소요예산 : 35,000천원

예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비.

[ 직영관리 ]

대   상 : 분수시설 6개소(벽천분수2, 프로그램분수, 폭기분수2, 안개분수)

계류시설 9개소(생태숲연못구간, 서울숲연못구간, 실개천구간,

성수대교구간 등)

기   간 : 수경시설 운영기간 내

관리방법 : 자체 공원관리 인력을 활용하여 보수 및 점검을 하고

계류구간을 주2~3회 청소작업 실시.

향후 추진계획

2015. 4. ~ 11 : 수경시설(분수 6. 계류 9) 직영관리

2015. 3. ~ 9  : 분수시설(5개소) 용역관리

- 2015. 3     : 용역발주 및 계약

- 2015. 5 ~ 9 : 용역시행

기 대 효 과

주기적인 점검으로 쾌적한 수경환경 유지

청량감 넘치는 분수시설 관리로 시민 만족도 향상기여