문서번호	시설보수과-1025
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
이경수		03/23 박춘배
협 조
	주무관		임승민

2015년 해빙기 도로시설물 안전점검 결과 보고

(상반기 특정관리대상시설 정기점검 포함)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

성동도로사업소

(시설보수과)

2015년 해빙기 도로시설물 안전점검 결과 보고

(상반기 특정관리대상시설 정기점검 포함)

우리 사업소 관리 도로시설물에 대하여 해빙기 안전사고 예방대책의 일환으로   시행한 해빙기 안전점검 및 정비 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2015년 해빙기 도로시설물 안전점검 계획(시설보수과-723, ‘15.2.27.)

2015년 상반기 특정관리대상시설 정기점검 계획

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2015.03.03 ~ 03.19

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조로 주치의(1종) 또는 외부전문가와 합동점검 실시

점검대상(총 13개소)                                                 (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	6	1	4	1	1
1종	1					1
2종	6	4		1	1
법정외	6	2	1	3

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천복개도로(좌안)

- 2종(6개)  : 군자교, 성동교, 금호터널, 장안교, 장평교, 능산지하차도

- 법외(6개) : 면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도, 용마고가차도, 중랑교지하차도,                         신내지하차도,

지적사항  및 조치계획

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
1	청계천복개구조물(좌안)	2005 (개보수)	6.7~16.9	1,406	하수관 연결부 파손 (고산자교 상류430m)	동대문구청 이첩
					배수관 길이 부족	2015 일상유지 보수예정 (전수조사)
2	전농교	1975 12.31	48	36	배수구 청소 요망	직영반 조치 완료
3	군자교	1986 12.30	42	200	현수막 제거 요망	직영반 조치 완료
					교면 소파	직영반 조치 완료
4	면목교	1974. 12.31	26	72	특이사항 없음
5	용마고가차도	1989 02.28	17.9	48	상부 및 측면 표면처리부 박리	2015 일상유지 보수예정
6	성동교	1979 08.14	29	230	배수구 청소 요망	직영반 조치 완료
7	장평교	1985. 01.25	20	204	보도 우레탄 포장 들뜸,파손	정밀점검 후 결과 반영
					배수구 토사 퇴적	직영반 조치 완료
8	금호터널	1984 02.29	22	320	보도 쓰레기 청소 요망
9	능산지하차도	1995 02.28	17	380	백태발생 2개소 (옹벽구간, 터널구간)	상반기 보수 예정
					배수로 뚜껑 망실	2015 일상유지 보수예정
10	답십리굴다리지하차도	1987. 12.01	21.6	49	배수로 청소 요망	직영반 조치 완료
11	중랑교지하차도	1993 10.14	18.5	320	배수로 뚜껑 부분 파손	2015 일상유지 보수예정
12	신내지하차도	2000. 02.29	20	320	노면 소파	직영반 조치 완료
13	장안교	1978. 08.14	34	200	보도 포장 파손	도기본에서 공사예정
계					16건	조치완료 9건, 향후조치 7건

붙 임 : 해빙기 도로시설물 안전점검 결과 및 사진  1부.

2015. 03.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 이 경 수 (서명)

시설물담당자(부)   시설7급 임 승 민 (서명)

외부전문가            조 광 현

외부전문가            서문동군

외부전문가            최 영 묵

외부전문가            김 재 성