문서번호	교량안전과-4671
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
우창원	이수근	03/23 이용심

해빙기 점검 결과보고(동호대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

도시안전본부

(교량안전과)

해빙기 시설물  점검 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 해빙기대비 교량시설물 합동점검계획에 따라 2015년 동호대교에 대해 외부전문가와 합동으로 해빙기 점검을 실시하고 결과를 보고 함

Ⅰ. 관련근거

○ 2015년 국가안전대진단 연계 해빙기 안전관리대책 추진계획

(건설안전과-1194,‘15.1.27)

○ 2015년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

Ⅱ. 점검개요

○ 시설현황

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	구 조
			상부	하부
동호대교	본선 폭 20.2m, 연장 1,220m 램프 6~7.5m, 연장 306m 옥수고가 본선 355m, 램프 330m 압구정고가 본선 672m, 램프 320m	1984	강바닥판거더교 강박스거더교	T형, 라멘식 구주식

○ 점 검 일 : 2015. 3. 20

○ 점검인원 : 2명

- 전담주치의   : 한국시설안전공단 진단본부장 유덕용

- 시설물담당자 : 토목6급 우 창원

○ 점점내용 : 교대 지반침하,전도 및 배수시설, 도로부속물 등 해빙기 취약부분 등

교량 받침 가동상태 및 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태 등

○ 점검결과 및 조치계획

시 설 물	세부위치	지적사항	조치계획(결과)	비고
동호대교	보도부 (부분)	동결융해로 배수구 인접부 보도 아스팔트 들뜸	일상유지보수업체 정비예정
	배수구	모래 및 이물질에 의한 배수구 막힘(다수)	일상유지보수업체 정비예정
	아스팔트 포장	아스팔트 포장 균열 침하 아스팔트 패칭 및 초속경 보수부 균열 이격 발생	일상유지보수업체 활용 정비 및 하자보수 지시
	신축이음	신축이음부 이물질 퇴적 및 신축이음 단차	일상유지보수업체 정비 및 동호대교 보수공사 시행
	방호벽	강재 방호벽 이격발생	일상유지보수업체 정비예정

붙임 : 1. 해빙기 합동점검 보고서 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.