	서울특별시난지물재생센터	심볼
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	한강변 우수토실 개선완료 및 물돌리기 개선계획 보고

1. 물재생과-2999(2014. 10. 2)호, 물재생시설과-3438(2014. 11. 4)호, 물재생과-1054(2015. 3. 23)호와 관련입니다.

2. 우리센터 한강변 우수토실 3개소 개선완료 및 물돌리기 개선계획을 보고합니다.

◎ 한강변 우수토실 개선완료 보고(총 3개소)

가. 추진배경

1) 한강변에 설치된 대규모 토구(우수토실)는 하천수가 우수토실을 통하여 역류되어 이를 방지코자 월류벽이 설치되어 있음.

나. 문제점

1) 퇴적토, 3Q 이상 우수 다량 차집으로 준설비용, 전력비, 약품비, 기계, 모터의 감가상각비 증가와 통수단면이 줄어 저지대 침수우려 높음.

다. 한강변 우수토실(R-1, R-7, R-10) 개선 완료

1) 토사유입방지 및 유량조절장치 설치로 위의 문제점 개선 및 모니터링에 의한 자료수집 중

라. 추가 개선계획

1) 4개소 : 한강-R-8(3연), 한강-R-13(3연), 한강-R-15(1연), 한강-R-18(1연)

※ 별도 보고후 개선예정

◎ 물돌리기 개선계획 보고

가. 추진배경

1) 각종 안전검검, 인력 소규모 준설, 차집시설 보수시 물돌리기 등이 선행되어야 하므로 막대한 비용이 소요되며, 이동하면서 손상 가능성이 있는 시설물에 대한 즉시 또는 수시 점검 가능한 시스템 필요

나. 문제점

1) 항상 오수가 흐르고 있어 정확한 안전점검 불가

2) 직영 소규모 인력준설시 능률이 현저히 저하되고 차집시설 보수시 어려움 있음

다. U형 관로중 하수 Box가 노후되고 불량한 곳 우선(욱천, 홍제천, 봉원천, 불광천) 시범개선 시행

1) 물돌리기 조절장치로 위의 문제점을 개선하고 순찰 및 안전점검시 모니터링에 의한 자료수집

2) 물돌리기 시연후 효과 분석하여 효과 기대될 시 타센터 횡단전개 실시

따로붙임 1) 유량조절장치 개선계획 방침서 1부.

2) 유량조절장치 완료사진 1부.

3) 물돌리기 개선계획 방침서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
시설팀장	권순회		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	03/24 가길현
협조자	주무관	홍승지		주무관	박만헌
시행	물재생과-1071	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02)300-8563	/전송	02)300-8587	/	plpel@seoul.go.kr	/	대시민공개