문서번호	공공디자인과-17145
결재일자	2013.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박진화	이명기	임경호		12/09 한문철
협 조

함께만드는서울,함께누리는서울

제22차 빛공해방지위원회심의(서시위 제60차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013.12

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제22차 빛공해방지위원회(서시위 제60차)심의결과 보고

□ 개  요

❍ 일    시 : 2013. 12. 3(화) 14:30

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 4층 문화관광디자인본부 회의실

❍ 참석위원  : 김정태,최대섭,백지혜,하미정,기유경,이연소,이재하

❍ 상정안건(심의 5건)

□ 결 과

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
60-1	화곡3주구 주택재건축정비사업내 가로등 설치공사	강서구 도시디자인과	· 가로등 10m, LED 150W 17개 · 보안등 5m, LED 50W 24개 (차도 폭 17 M, 6차선)	심의	조건부 동의
60-2	VENUE G 옥외조명 계획	강서구 도시디자인과	· 지하 5층 ~ 지상 6층 (연면적 : 42,332.30㎡)	심의	조건부 동의
60-3	화약류저장소 이전부지 공원등설치공사	중랑구 도시디자인과	· 산책로 : 목재등주 26본 (LED 50W 29등) · 주된장소 : 혼합석재등주 6본 (LED 90W 9등) · 분전함 1면	심의	조건부 동의
60-4	까치산공원 주택재건축 푸르지오 옥외조명계획	관악구 도시디자인과	· 지하 5층, 지상18~22층 · 4개동 + 테라스 3개동	심의	조건부 동의
60-5	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 터널형방음벽 태양광 LED 설치	도시기반시설본부 토목부	· 시점부: 150m (조립식LED 20㎠×20㎠, 300개) · 종점부: 150m (조립식LED 20㎠×20㎠, 300개)	심의	재심

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미심의등)	부결	기 타 (의견제시등)
5	-	4	1	-	-	-	-	-

붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.

2. 제60차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강서구 화곡동 산70-1번지 일대
신청내용	화곡3주구 주택재개발정비사업 가로등 설치공사
심의번호	60 - 1	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 기존에 설치된 MH 250W와 신설예정인 LED 150W의 색온도를 4,700k로 동일하게 설치 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강서구 등촌동 678-14
신청내용	VENUE G 옥외조명계획
	60 - 2	심의결과	조건부 동의
심의번호
【 의결 내용 】 1. Wall light 조명은 각도를 조정하여 조명계획 범위를 벗어나지 않도록 현장테스 확인 후 설치하시기 바랍니다. 2. 건축마감재의 골드 색상를 고려하여 동절기 (Warm white)3,000k로, 하절기 (Cool white)는 5,000k로 연출 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	중랑구 신내동 780-6번지 일대
신청내용	화약류저장소 이전부지 공원등 설치공사
심의번호	60 - 3	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 공원내 폭이 넓거나 좁은 산책로에는 Pole의 높이와 간격을 조정하여 균제도를 평균(0.49) 높이시기 바랍니다. 2. 주진입로 광장부분 석재등주 8m와 목재등주 5m가 혼합되어 주간경관 측면에서 산만하게 보이므로 균형 잡힌 조명계획이 되도록 등주를 통일시키시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	관악구 봉천6동 100-2번지 외 94필지
신청내용	까치산공원 주택재건축 푸르지오 옥외조명계획
심의번호	60- 4	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 세대에 침입광이 없도록 보안등 설치 위치 및 광원의 빛의 퍼짐이 없도록 시행하시기 바랍니다.

공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	구로구 개봉동 개봉역 앞 남부순환로
신청내용	남부순환로(개봉역 앞)구조개선공사 터널형방음벽 태양광 LED 설치
심의번호	60- 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 터널형 방음시설 TOP 부분 태양광 시설은 주민편의를 위한 사업효과가 미미하고 설치 후 상향광으로 시각적 공해의 우려가 있으며, 지속적인 기능유지에 대한 기술적 시스템의 재검토가 필요 합니다. 2. 지역주민의 의견을 수렴하여 주민들이 원하는 시설(수목조성, 운동시설, 파고라 등)을 계획하시는 방향으로 의견을 제시 합니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강서구 등촌동 678-14
신청내용	VENUE G 옥외조명계획
	60 - 2	심의결과	조건부 동의
심의번호
【 의결 내용 】 1. Wall light 조명은 각도를 조정하여 조명계획 범위을 벗어나지 않도록 현장테스 확인 후 설치하시기 바랍니다. 2. 동절기 (Warm white), 하절기 (Cool white) 계절에 따른 색온도 변화에 대하여 건축마감재의 색상을 검토 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	중랑구 신내동 780-6번지 일대
신청내용	화약류저장소 이전부지 공원등 설치공사
심의번호	60 - 3	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 공원내 폭이 넓거나 좁은 산책로에는 Pole의 높이와 간격을 조정하여 균제도를 높이시기 바랍니다. 2. 주진입로 광장부분 석재등주 8m와 목재등주 5m가 혼합되어 주간경관 측면에서 산만하게 보이므로 균형 잡힌 조명계획이 되도록 등주를 통일시키시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	관악구 봉천6동 100-2번지 외 94필지
신청내용	까치산공원 주택재건축 푸르지오 옥외조명계획
심의번호	60- 4	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 세대에 침입광이 없도록 보안등 설치 위치 및 광원의 빛의 퍼짐를 확인하여 시행하시기 바랍니다.

공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 12. 3(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	구로구 개봉동 개봉역 앞 남부순환로
신청내용	남부순환로(개봉역 앞)구조개선공사 터널형방음벽 태양광 LED 설치
심의번호	60- 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 터널형 방음시설 TOP 부분 태양광 시설은 주민편의를 위한 사업효과가 미미하고 설치 후 상향광으로 시각적 공해의 우려가 있으며, 지속적인 기능유지에 대한 기술적 시스템의 재검토가 필요 합니다. 2. 지역주민의 의견을 수렴하여 주민들이 원하는 시설(수목조성, 운동시설, 파고라 등)을 계획하시는 방향으로 의견을 제시 합니다.