문서번호	공공디자인과-17113
결재일자	2013.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	12/09 한문철

2013년 제61차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 12.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제61차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 12. 4.(수) 14:30 ~ 17:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 후생동 3층 소담 난실

❍ 참  석  자 : 총 9인

김영섭, 서혜옥, 진욱, 김경숙, 최경인, 이선화, 황승준, 김선영, 조정원

❍ 신청안건(총6건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
6	5		1

❍ 심의결과 : 원안동의 1, 조건부동의 4, 재심 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
61-1	제11회 서울우수공공디자인 인증 제품	문화관광디자인본부 (공공디자인과)	•우수공공디자인인증 현물심사 통과제품 52종	심의	원안동의
61-2	마포구 용강2,3구역 보도 정비	마포구 (도시경관과)	•보도조성(연장 936m)	심의	재심
61-3	사가정길 보도개선	도시기반시설본부 (토목부)	•보도개선(연장520m)	심의	조건부동의
61-4	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도	성동구 (주택과)	•교량2개소(신설1, 확장1), 방음벽 705m	심의	조건부동의
61-5	한양도성 안내표지판	문화관광디자인본부 (한양도성도감)	•안내사인 3종	보고	조건부동의
61-6	청담동 래미안 방음벽	강남구 (주택과)	•방음벽(연장 124m)	심의	조건부동의

붙임   1. 제61차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제61차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	우수공공디자인 현물심사 통과제품 52종, 인증기간 연장 53건
안 건 명	제11회 서울우수공공디자인 인증제품
심의번호	61-1	심의결과	원안동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 제시한 원안대로 사업진행 하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	보도조성(연장 936m)
안 건 명	마포구 용강 2,3구역 보도 정비
심의번호	61-2	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 사거리 3구역 임대동 앞 보도폭이 2구역 앞의 보도폭보다 좁은 사유를 제시하시기 바람. - 용강2구역 이면도로 진입구 부분은 진출입 차량의 시야 확보 여부를 확인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	보도개선(연장 520m)
안 건 명	사가정길 보도 개선
심의번호	61-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 위원회에 보고한 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 보도바닥 중 부설주차장 진입구 등 내구성을 요하는 부분은 내구성 있게 포장하시기 바람. - 기존 가로수를 최대한 활용하시고, 새로 이식하는 나무는 제시된 수목보다 큰 수목을 식재하시기 바람. - 바깥 차선에 불법주차의 가능성을 검토하고 필요시 방안을 강구하시기 바람(카메라설치, 진입방지 휀스 설치 등). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자

2013. 12. 4(수). 14:30 ~ 17:00

심의대상

보도, 자전거도로, 띠녹지 등 가로조성사업

안 건 명

왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도

심의번호

61-4

심의결과

조건부동의

ㆍ

【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 위원회에 보고한 후 사업진행 하시기 바랍니다.

- 띠녹지 폭을 최대한 확폭하고, 상가측은 띠녹지 바깥쪽에(차도측면) 휀스를 연속되게 설치하시기 바람.

- 상가 전면에 매대가 나오지 못하도록 하는 방안을 강구하시기 바람.(조합측과 합의 등)

- 버스베이 조성시 평면상 진입구 측의 경사구간은 길게, 진출구 측의 경사구간은 짧게 처리하시기 바람.

- 상가 주 진입구와 상가 시작점 모서리 부분의 보도 바닥은 선형으로 구분되는 그러데이션 패턴을 적용하시기 바람.(하부 이미지 참조).  끝.

주 출입구 부분 그러데이션 처리 (안쪽으로 갈수록 진해지게 조정하되 명도차가 너무 크지 않도록 조정)

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	안내사인 3종
안 건 명	한양도성 안내표지판
심의번호	61-5	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 길안내판은 정사각형과 직사각형 샘플을 제작하여 실제 부착 위치에 붙여본 후 보다 어울리는 디자인을 채택하시기 바람. - 실제 부착시 문자가 잘 읽히는 크기인지 확인하고, 필요시 안내사인 크기나, 문자의 크기를 조정하시기 바람. - 샘플 테스팅 과정에 전문가도 참여시키시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	방음벽(연장 124m)
안 건 명	청담동 래미안 방음벽
심의번호	61-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 지난번 심의에서 의결한 내용을 따르시기 바랍니다. 끝.