문서번호	하천관리과-4630
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
안덕용		代안준수	03/25 정중곤
협조
	주무관		조세호

2015년 빗물저류조 및 유수지 점검계획

2015. 3

도시안전본부

(하천관리과)

2015년 빗물저류조 및 유수지 점검 계획

자치구에서 운영·관리하고 있는 저류조, 유수지에 대하여 우기전 점검·정비를 실시하여 풍수해 대비에 만전을 기하자고 함

□ 점검개요

○ 점검대상

- 유수지 : 용산유수지 등 52개 유수지

- 저류조 : 망우산 빗물저류조 등 27개 빗물저류조

○ 점검기간 : ’15. 4. 1. ~ 4. 30.

○ 점 검 반 : 관계 공무원으로 구성

○ 점검방법

- 유수지 : 자치구 자체 점검 시행

- 저류조 : 시․구 합동점검 시행

□ 점검내용

○ 빗물저류조

- 운영 매뉴얼 및 상황실

․ 빗물 저류조 개요 및 배수 유역도 작성 여부

․ 업무 흐름도, 비상 단계별 운영 계획(수문조작 등)

․ 비상연락망 체계(담당공무원, 지역 주민 등)

․ 상황실 운영(수문 작동 방법 등) 현황 등

- 현장점검

․ 유․출입 관로 파손, 토사 및 오물 등 퇴적 여부

․ 유입부 스크린 파손 및 낙엽 등 퇴적물 적치 여부

․ 빗물저류조 구조물 손상, 내부 오물 및 토사 퇴적 여부

․ 방류 수문 이상 여부

․ 유지관리 입구(장비투입구) 파손 및 덮개 개폐 여부

○ 유수지

- 유수지 바닥 상태(토사 퇴적, 균열, 파손 등)

- 복개시설(슬라브, 기둥) 균열, 파손 여부 등

- 사면(잡초제거, 호안블록 구멍 및 파손, 벽체 파손 및 균열 등)

- 빗물 유입․유출시설(수문 등) 파손 및 작동 여부 등

- 유수지 바닥에 유수 장애시설 적치 여부 등

○ 기타

- 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

□ 점검 및 정비 계획

○ 유수지

- 점검책임자 : 자치구 담당과장

- 점검일정

· ’15. 4. 1 ~ 4. 10. : 자치구 주관 점검 실시

· ’15. 4. 15까지 : 점검결과 및 조치계획 제출(자치구→서울시)

· ’15. 4. 30까지 : 정비 결과 서울시 보고

○ 빗물저류조

- 점검책임자 : 서울시 담당팀장

- 점검일정

· ’15. 4. 6 ~ 4. 30 : 시·구 합동점검 실시

· ’15. 5. 8까지 : 점검결과 조치내용 제출(자치구→서울시)

□ 행정사항

○ 빗물저류조 합동점검 차량 및 점검장비(장화등) 지원(자치구)

첨부  1. 빗물저류조 점검일정 및 현황 1부.

2. 유수지 현황 1부.

3. 빗물저류조 및 유수지 점검 리스트 각 1부.

4. 점검 및 정비 사진양식 1부.  끝.

첨부 1>

빗물저류조 점검일정 및 현황

점 검 일	자치구명	점 검 대 상			비고
		위 치	저류용량(㎥)	설치년도
4월 6일	종로	삼청동 산 2-2	7,300	2006
		예장동 숭의초교	2,150	2006
4월 7일	중구
		필동2가 한옥마을	6,978	2008
		필동2가 주민운동장	4,268	2010
		동국대운동장옆	4,000	2015
4월 8일	동대문	제기동 135-54	320	2007
4월 9일	마포	성산1동 407-10(성산)	720	2008
		성산1동 450(성원)	2,170	2008
4월 13일	강서	화곡1동 월정어린이공원	2,400	2009
		화곡본동 무궁화공원	2,550	2010
4월 14일	관악	관악산 공대폭포	5,000	2014
		관악산 버들골	20,000	2014
4월 16일	금천	시흥계곡	24,000	2015
4월 17일	광진	구의동 동의초교 뒤	3,240	2008
		중곡4동 용암골 주차장	3,120	2010
		어린이대공원(구의문)	16,000	2013
4월 20일	강남	삼릉공원	6,748	2015
4월 21일	성북	석관동 42-4	2,700	2004
		성북동 276-6	12,119	2007
4월 22일	영등포	대림동 대림어린이공원	2,447	2009
4월 23일	용산	남산공영 주차장	900	2013
4월 27일	중랑	망우1동 산56 망우산	30,000	2004
4월 28일	노원	상계동 마들근린공원	14,100	2008
4월 29일	은평	녹번천 복개시점	6,250	2012
4월 30일	서초	방배동 507-1 사당역환승센터	45,000	2013
		방배동 산129-2 사당IC	15,000	2013
		서초2동 1324-1 용허리공원	15,000	2014

첨부 2>

유 수 지 현 황

연번	관리기관	유수지명	면 적(㎡)	저류용량(㎥)	수 계	상 태	위 치	설치년도
계		52	1,823,099	4,320,873
1	용 산	용 산	37,985	121,000	한 강	복개	한강로3가 25-2	1976
2		원 효	6,972	10,271	〃	복개	원효로3가 51-4	1987
3		한 남	49,400	35,000	〃	복개	한남동 536	1970
4	성 동	금 호	8,810	27,000	〃	복개	금호4가 56	1989
5		뚝 섬	61,705	180,000	중랑천	부분복개	성수동1가2동 685-63	1973
6		용 답	12,230	13,700	중랑천	복개	용답동 27-1	1978
7		옥 수	2,345	5,520	한 강	미복개	옥수2동 78	1985
8		응 봉	2,918	11,500	중랑천	부분복개	응봉동 210-3	1985
9		새 말	2,425	5,330	중랑천	미복개	송정동 93	1985
10	광 진	자 양	18,235	50,000	한 강	부분복개	자양2동 594	1987
11		광 장	5,654	20,000	〃	바닥정비	광장동 319-1	1994
12		구 의	9,857	4,800	〃	바닥정비	구의동 624-5	2006
13	동대문	용 두	3,164	5,000	정릉천	복개	용두동 129-274	1969
14		휘 경	14,418	31,800	중랑천	복개	휘경동 348	1975
15		전 농	20,500	102,000	〃	복개	송정동 78-1	1985
16		장 안	21,040	70,000	〃	복개	송정동 74	1973
17	중 랑	면 목	71,243	95,000	〃	복개	면목동 168-2	1976
18	마 포	마 포	30,601	75,095	한 강	복개	마포동 36-1	1958
19		망원1	68,991	162,000	〃	바닥정비	망원동 450-3	1973
20		성 산	2,785	4,500	불광천	미복개	성산동 445	1985
21		난 지	202,367	551,000	〃	미복개	상암동 496-86	1993
22	양 천	목동(신정1)	100,824	213,000	안양천	복개	목동 915	1978
23		오금(신정2)	38,239	162,000	안양천	바닥정비	신정동 330-4	1986
24	강 서	가 양	30,145	90,000	한 강	바닥정비	가양동 1493	1992
25		마 곡	142,524	300,000	〃	바닥정비	마곡동 406-1	1989
26		방 화	12,136	8,600	굴포천	미복개	개화동 600-2	2005
27	구 로	신도림	24,069	59,390	안양천	부분	신도림동 276-4	1978
28		구로1	23,800	29,100	〃	복개	구로동 1-4	1977
29		구로2	1,539	1,700	〃	복개	구로6동 120-5	1986
30		신구로	52,800	100,800	안양천	바닥정비	구로1동 689-7	1979
31		개봉1	75,880	156,000	목감천	미복개	개봉동 189-6	1989
32		개봉2	5,725	3,640	〃	미복개	구로5동 631-2	1995
33	금 천	독 산	18,205	35,927	〃	부분	독산1동 700	1981
34		시 흥	5,942	15,200	〃	복개	시흥1동 557-1	1981
35		가산1	6,482	9,000	〃	바닥정비	가산동 550-22	1971
36		가산2	7,650	10,000	〃	바닥정비	가산동 535-146	1971
37	영등포	양평1	81,079	115,000	〃	부분	양평3가 57	88(‘60)
38		대림3	25,200	36,200	도림천	부분복개	대림3동 611	1980
39		도림2	19,439	31,000	대방천	바닥정비	도림2동 254	1982
40		신 길	8,742	10,000	한 강	바닥정비	신길1동 53	1989
41	동 작	흑 석	7,741	20,000	〃	복개	흑석동 103-2	1968
42		대 방	2,551	11,000	〃	복개	대방동 82-10	1993
43		노량진	2,690	8,000	〃	복개	노량진1동 13-17	1993
44	서 초	반 포	76,545	140,000	반포천	바닥정비	반포동 15-2	1976
45	강 남	대 치	84,216	216,000	탄 천	바닥정비	대치동 78-24	1981
46	송 파	풍 납	15,575	46,200	성내천	복개	풍납동 387	1984
47		잠 실	66,212	238,000	탄 천	바닥정비	잠실본동 306	1975
48		신 천	30,264	92,000	성내천	부분복개	신천동 14	1975
49		탄 천	101,000	261,000	탄 천	바닥정비	가락동 509	1986
50	강 동	천 호	7,840	19,600	한 강	복개	천호동 329	1979
51		성 내	67,700	237,000	성내천	바닥정비	방이동 88-11	1993
52		고 덕	26,700	65,000	고덕천	미복개	고덕동 108	1994

첨부 3>

빗물저류조 점검 리스트

○ 저류조명 :

○ 점검일시 :

구분	점검사항	점검내용
운영매뉴얼	배수유역 현황
	저류조 개요(제원)
	저류조 평면 및 단면도
	계측 및 CCTV 현황
	운영 흐름도
	단계별 운영(조치)계획
	수문 및 펌프 가동 시기
	비상연락망
상황실	감시시설(CCTV, 계측기 등) 작동여부
	수문, 펌프 등 원격 조정 상태
빗물저류조	유입부 스크린
	유입관로(파손, 퇴적물 적치 등)
	저류조 구조물 상태 (내․외부)
	저류조 내부 오물 및 토사 퇴적 여부
	수문 상태(파손, 수동 작동 여부 등) - 유입부 - 유입부
	배수 펌프 상태(파손, 부식 및 노후화 등)
	유출관로(파손, 퇴적물 적치 등)
기타	유지관리 작업구 상태(파손, 덮개 노후화등)
	유입, 유출부 맨홀 상태(토사 퇴적 등)
	특이사항

점검자 : 소속           직급        성명

소속           직급        성명

소속           직급        성명

첨부 4>

유수지 점검 리스트

유수지명				위 치
점검일자				점검자
번호	점검내용		점검결과
1	우수의 유하상태
2	구조물의 손상, 부등침하여부
3	오염여부
4	관거 및 유수지내 불법투기 여부
5	유수지의 무단사용 여부 (유수장애시설 적치 등)
6	토사의 적치여부
7	악질하수의 유입 및 유해가스의 유무
8	유도수로 및 유출관로 파손여부
9	유지관리 수문의 이상 유무
10	기타사항
※ 특이사항

첨부 5>

유수지 점검 사진

유수지명			점검일시
유수지 전체가 나오는 전경사진
점검내용			점검내용
점검하는 사진 또는 정비대상 사진 요망 (유수지 바닥)			점검하는 사진 또는 정비대상 사진 요망 (유수지 사면(벽체등)
점검내용			점검내용
점검하는 사진 또는 정비대상 사진 요망 (복개구조물 기둥 등)			점검하는 사진 또는 정비대상 사진 요망 (복개구조물 상부 등)