문서번호	수질조사과-7666
결재일자	2013.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질조사과장	수질연구부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
정종순	함영국	김복순	김준기		12/19 김경호
협 조
	생산부장			박용철
	수질과장			代정종기

2014년 상수원 및 취수원 수질조사 개선계획

2013.12

서울특별시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	수도법,수질측정망	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	본부, 정수센터	)		무 □

2014년 상수원 및 취수원 수질조사 개선계획

상수원 수질조사의 합리적인 조정 ․ 변경으로 서울시 취수 원수의 수질 안전성 확보 및 체계적인 관리를 추진하고자 함

Ⅰ		목적 및 근거

◦ 추진목적

- 한강 수역의 상시 수질감시체제 구축 및 체계적인 원수 관리

- 조류 대발생, 수질사고 등 발생시 신속한 대처로 효과적인 정수처리 대비 및 상수원 수질개선 방안 강구

◦ 추진근거

- 환경정책기본법 시행령 제2조 및 상수원관리규칙 제25조

- 시장님 지시사항(2012.1.18) ⇒ 상수원 수질관리 철저

- 환경부 수질측정망 운영계획(2013.6.24)

Ⅱ		수질조사 현황

◦ 상수원 수계의 조사지점 및 조사주기

- 조사지점 : 33지점(첨부자료2. 참조)

: 남한강 – 9점, 북한강 – 9점, 지류천 – 10점, 한강본류 - 5점

- 조사주기 : 매월 1회

◦ 취수장 수역의 조사지점 및 조사주기

- 조사지점 : 6지점(첨부자료2. 참조)

- 조사주기 : 매주 1회

Ⅲ		변경 사유

◦ 환경부 수질측정망 운영 지침에 따라 한강 상수원 수계의 수질조사 조정 필요

- 한강 상수원 수계에 대한 환경부 및 서울시의 수질조사 중복지점 발생

: 수질조사 중복 23지점 - 남한강 9, 북한강 8, 한강본류 3, 지류천 3

※ 연구원 담당 수질측정망 수질조사 6지점 포함 – 지류천 6

: 연구원 단독 수질조사 4지점 – 북한강 1, 지류천 1, 한강본류 2

: 연구원 자체 중복지점 5지점 - 한강 본류 5

※ 한강 본류(5) - 팔당대교, 강동대교, 강동남, 천호대교, 잠실대교

- 팔당 상수원의 상류지역 수질은 환경부 수질측정망 자료(23지점) 활용

※ 환경부 수질측정망(WEIS,Water Information System) 운영

- 물환경정보시스템(WEIS) : http://10.101.95.15/jsp/login/login.jsp 매월 5일까지 입력

- 본청(물관리정책과) : 한강 및 지류천 수질현황 월간 제공

- 한강 상수원 수계 관리와 관련 환경부의 요청 또는 요구사항(통보)

: 상수원 관련 단기연구 및 특별수질조사는 가능하나 지속적인 수질조사는 곤란

◦ 서울시 원수 수질관리 강화로 양질의 원수 확보를 위한 수질조사 지점 및 시기 조정

- 취수원 수역의 수질조사는 원수의 체계적 집중관리를 위해 보강·강화(매주)

- 상수원 수역의 수질조사는 (남·북)한강 본류의 수질경향만 파악(분기)

: 남·북한강 수질조사는 본류 위주조사 추진

◦ 한강 상류의 상수원 수역에 조류대발생 및 수질사고 등 발생시 특별수질조사 추진

Ⅳ		변경 내역

◦ 팔당호 상수원 수역 및 서울시 취수장의 원수 수질관리 강화

- 서울시 6개 취수장과 팔당호 유입 남·북한강 상류(4지점)의 수질관리 추가

- 조사지점 : 10지점(6개 취수장 + 남·북한강 유입 4지점)

구 분	조사지점				주기
	구 분	변경전	변경후	증감내역	변경전	변경후
취수장 수역	팔당상류 팔당하류	1 5	5 5	4 0	매주	매주

※ 추가지점 : 남한강–이포보 하류(복포리 및 신원리), 북한강–청평댐 하류(삼봉리 및 진중리)

- 조사주기 : 매주 1회

◦ 한강 상수원 상류 수계의 수질조사 지점의 축소 및 주기 변경

- 한강 상류의 남·북한강 수질조사 지점은 본류 위주로 개편하고, 조류대발생 등 수질문제 발생 시에는 그 지역의 지류천을 포함하는 특별수질조사 실시

- 조사지점 : 20지점[남·북한강 상류의 각 8지점과 팔당 하류 5지점 제외]

구 분	조사지점				주기
	구 분	변경전	변경후	증감내역	변경전	변경후
상수원 수역	계	33	20	-13	매월	매월~분기
팔당댐 상류 (상수원)	남한강 북한강	9 9	5 5	- 4 - 4	매월	분기
팔당댐 하류 (지류천)	경기도	10	10	0	매월	매월
팔당댐 하류 (한 강)	한강하류	5	0	- 5	매월	-

- 조사주기 : 팔당댐 상류의 한강 수역 – 분기 1회

팔당댐 하류 지류천 수역 – 매월 1회

◦ 상수원 수역에서 조류 대발생 및 수질사고 등 발생시 특별 수질조사 추진

Ⅴ		기대효과

◦ 환경부의 상수원 수계 수질조사 중복지점 정리로 조사업무 효율성 제고

◦ 취수 원수에 대한 집중관리로 조류 대발생 등에 대한 선제적 수질관리

◦ 상수원 수질조사 정리 효과를 수질연구 및 기술개발 수질검사 지원에 집중

- 상수원의 조류 대발생 관련 조류독소 및 맛·냄새물질 분석법 정립, 관리

- 조류독소 및 맛·냄새물질의 정수처리 기술개발(공동)연구

- 배급수 계통의 맛·냄새물질 유발원인 조사 및 관리방안

Ⅵ		행정사항

◦ 시행시기 : 2014년 1월

◦ 공문시행 : 수질조사계획서를 본청 및 본부(수질과, 6개 아리수센터)에 송부

＜첨부＞

첨부 1. 수질 조사지점 및 조사주기 변경현황 1부.

첨부 2. 서울시 및 환경부 상수원/취수원 수질조사지점(현행) 1부.

첨부 3. 서울시 상수원 및 취수원 수질조사지점(안) 1부.

첨부 4. 수질조사 항목 1부.

【 첨부 1. 수질 조사지점 및 조사주기 변경 현황 】

◦ 조사지점 변경현황 : 39점 ⇒ 30점

구 분	변경전	변경후	비 고
남한강	본류(5) : 양평, 이포, 여주, 강천, 부론 지류(4) : 흑천, 복하, 청미, 섬강	본류(5) : 양평, 이포, 여주, 강천, 부론	5지점
북한강	본류(5) : 양수, 청평, 의암, 춘천, 소양 지류(4) : 수동, 조종, 가평, 홍천	본류(5) : 양수, 청평, 의암, 춘천, 소양	5지점
지류천	지류(10) : 궁촌, 도심, 월문, 덕소, 홍릉, 왕숙, 산곡, 덕풍, 실개천, 경안	좌동	10점
한강본류	본류(5) : 팔당, 강동, 강동남, 천호, 잠실	중지	-
취수원	취수원(6) : 광암,강북,암사,구의,자양,풍남	취수원(6) + 삼봉리, 진중리, 복포리, 신원리	10점

◦ 조사주기 변경현황 : 매주~매월 ⇒ 매주~분기

구 분	변경전	변경후	비 고
상 수 원(10)	매월	분기	팔당댐 상류의 남·북한강 수역
지 류 천(10)	매월	매월	경기도 지역
한강본류( 5)	매월	-	중지(취수원 원수 수질과 유사)
취 수 원(10)	매주	매주	추가지점 : 남한강–이포보 하류(복포리 및 신원리), 북한강–청평댐 하류(삼봉리 및 진중리)

【 첨부 2. 환경부 및 서울시 상수원/취수원 수질조사지점(현행) 】

구 분		지점명칭	채 수 위 치	환경부수질측정망 조사기관	조사 기관	조사 주기
남한강 (9)	본류	부 론 강 천 여 주 이 포 양 평	강원도 원주시 부론면 법천리(남한강대교) 경기도 여주군 여주읍 단현리(강천보) 경기도 여주군 능서면 왕대리(여주보) 경기도 여주군 금사면 이포리(이포보) 경기도 양평군 양평읍 양근리(양평대교)	한강물환경연구소 한강유역청 한강물환경연구소 한강물환경연구소 한강물환경연구소	연구원 연구원 연구원 연구원 연구원	매월 매월 매월 매월 매월
	지류	섬 강 청 미 복 하 흑 천	강원도 원주시 문막읍 문막리(문막교) 경기도 여주군 점동면 삼합리(삼합교) 경기도 여주군 홍천면 효지리(홍천교) 경기도 양평군 개군면 공세리(흑천교)	원주지방환경청 한강물환경연구소 경기도 한강물환경연구소	연구원 연구원 연구원 연구원	매월 매월 매월 매월
북한강 (9)	본류	소 양 춘 천 의 암 청 평 양 수	강원도 춘천시 신북읍 천전리(세월교) 강원도 춘천시 신북읍 용산리(용산취수장) 강원도 춘천시 신동면 의암리(신연교) 경기도 가평군 설악면 회곡리(청평댐앞) 경기도 양평군 양서면 양수리(양수교)	한강물환경연구소 원주지방환경청 원주지방환경청 한강물환경연구소 -	연구원 연구원 연구원 연구원 연구원	매월 매월 매월 매월 매월
	지류	홍 천 가 평 조 종 수 동	강원도 춘천시 남면 발산1리(충의대교) 경기도 가평군 가평읍 읍내리(가평교) 경기도 가평군 외서면 청평리(청평교) 경기도 남양주시 화도읍 구암리(내구운교)	한강물환경연구소 한강물환경연구소 한강물환경연구소 한강물환경연구소	연구원 연구원 연구원 연구원	매월 매월 매월 매월
한강 본류 (5)	본류	팔당대교 강동대교 강동남단 천호대교 잠실대교	경기도 남양주시 와부읍 팔당리(팔당대교) 서울특별시 강동구 암사동(강동대교) 서울특별시 강동대교 남측변 100m 서울특별시 강동구 천호동(천호대교) 서울특별시 강동구 자양동(잠실대교)	한강물환경연구소 한강유역청 - - 한강유역청	연구원 연구원 연구원 연구원 연구원	매월 매월 매월 매월 매월
경안천(1)		경 안	경기도 광주시 초월면 정지리(수중보)	한강물환경연구소	연구원	매월
팔당 하류 지류 (9)	지류	궁 촌 도 심 월 문 덕 소 홍 릉 왕 숙 산 곡 덕 풍 실개천	경기도 남양주시 와부읍 도곡리(도곡취수장 옆) 경기도 남양주시 와부읍 도곡리(덕소고교아래) 경기도 남양주시 와부읍 덕소리(월문교) 경기도 남양주시 와부읍 덕소리(덕소1교) 경기도 남양주시 삼패동(석실교) 경기도 구리시 토평동 하수방류구 100m하류 경기도 하남시 천현동(산곡교) 경기도 하남시 신장동(덕풍교) 경기도 남양주시 와부읍 도곡리(강북 상류)	서울특별시 서울특별시 서울특별시 서울특별시 서울특별시 한강물환경연구소 서울특별시 경기도 -	연구원 연구원 연구원 연구원 연구원 연구원 연구원 연구원 연구원	매월 매월 매월 매월 매월 매월 매월 매월 매월
취수 원수 (6)	본류	광암 강북 암사 구의 자양 풍납	경기도 하남시 배알미동 수공 광역1-2단계 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 강북취수장 서울특별시 강동구 암사동 암사취수장 서울특별시 광진구 광장동 구의취수장 서울특별시 광진구 자양동 자양취수장 서울특별시 송파구 풍납동 풍납취수장		연구원 연구원 연구원 연구원 연구원 연구원	매주 매주 매주 매주 매주 매주

※ 붉은색 : 환경부 수질측정망(6점) 업무대행

‡ 조사지점 33점 중 23점 중복

【 첨부 3. 서울시 상수원 및 취수원 수질조사지점(안) 】

구 분		지점명칭	채 수 위 치	연구원 환경부 수질측정망 조사	조사 주기
남한강 (5)	본류	부론 강천 여주 이포 양평	강원도 원주시 부론면 법천리(남한강대교) 경기도 여주군 여주읍 단현리(강천보) 경기도 여주군 능서면 왕대리(여주보) 경기도 여주군 금사면 이포리(이포보) 경기도 양평군 양평읍 양근리(양평대교)		분기
북한강 (5)	본류	소양 춘천 의암 청평 양수	강원도 춘천시 신북읍 천전리(세월교) 강원도 춘천시 신북읍 용산리(용산취수장) 강원도 춘천시 신동면 의암리(신연교) 경기도 가평군 설악면 회곡리(청평댐앞) 경기도 양평군 양서면 양수리(양수교)		분기
팔당호(1)	지류	경안	경기도 광주시 초월면 정지리(수중보)		매월
팔당 하류 (9)	지류	궁촌 도심 월문 덕소 홍릉 왕숙 산곡 덕풍 실개천	경기도 남양주시 와부읍 도곡리(도곡취수장 옆) 경기도 남양주시 와부읍 도곡리(덕소고교아래) 경기도 남양주시 와부읍 덕소리(월문교) 경기도 남양주시 와부읍 덕소리(덕소1교) 경기도 남양주시 삼패동(석실교) 경기도 구리시 토평동 하수방류구 100m하류 경기도 하남시 천현동(산곡교) 경기도 하남시 신장동(덕풍교) 경기도 남양주시 와부읍 도곡리(강북 상류)	○ ○ ○ ○ ○ ○	매월
취수 원수 및 남북한 유입지점 (10)	취수원	광암 강북 암사 구의 자양 풍납	경기도 하남시 배알미동 수공 광역1-2단계 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 강북취수장 서울특별시 강동구 암사동 암사취수장 서울특별시 광진구 광장동 구의취수장 서울특별시 광진구 자양동 자양취수장 서울특별시 송파구 풍납동 풍납취수장		매주
	남·북한강 유입 지점	삼봉 진중 복포 신원	경기도 남양주시 조안면 삼봉리 경기도 남양주시 조안면 진중리 경기도 양평군 옥천면 복포리 경기도 양평군 양서면 신원리		매주

※ 붉은색 : 환경부 수질측정망(6점) 업무대행

【 첨부 4. 수질조사 항목 】

○ 상수원 및 지류천 수질조사 항목

주기	항목수	수질 및 수생태계 환경기준(28)	참고항목(14)	비고
매월	17	pH, BOD, COD, SS, DO, T-N, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군, 클로로필-a	수온, 전기전도도, NO3--N, NH3-N, TOC, 2-MIB, 지오스민	지류천
분기	25	CN, Cr6+, Cd, As, Hg, Pb, Sb, ABS, PCB, 유기인, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP),사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 1,4-다이옥산	DTN, DTP, PO4-P, 페놀, 불소, 트리클로로에틸렌, 유량	상수원

○ 취수원 및 남·북한강 유입지점 수질조사 항목

주기	항목수	상수원관리규칙(8)	참고항목(13)	비고
매주	21	pH, BOD, SS, DO, NH3-N, NO3-N 총대장균군, 분원성대장균군	수온, 전기전도도, COD, T-N, T-P, 조류, 클로로필-a, TOC, TCA, IBMP, IPMP, 2-MIB, 지오스민

끝.