문서번호	공공디자인과-17812
결재일자	2013.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	12/23 代정헌재

2013년 제64차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 12.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제64차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 12. 18.(수) 14:30 ~ 18:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 후생동 3층 소담 게스트룸

❍ 참  석  자 : 총 8인

김영섭, 진욱, 김경숙, 김선영, 고도재, 김인겸, 고은정, 서승하

❍ 심의안건(총11건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
11	10		1

❍ 심의결과 : 조건부동의6, 재심2, 유보2, 보고종결1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
64-1	광복교~안양교 주변도로 확장	도시기반시설본부 (토목부)	•교량1개소,방음벽 705m, 휀스 및 중분대	심의	조건부동의
64-2	도림천 충무교 확장사업	관악구 (토목과)	•교량(1개소)	심의	조건부동의
64-3	잠실역 버스환승센터	도시교통본부 (주차계획과)	•환승센터(19,797㎡) 출입구(2),승강기(1),환기구(4)	심의	재심
64-4	허준을 테마로한 가로조성	강서구 (도시디자인과)	•보도개선(연장307m)	심의	재심
64-5	6호선 월드컵경기장 1,2,3번 출입구 캐노피	도시철도공사 (시설처)	•출입구 캐노피 3개소	심의	조건부동의

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
64-6	홍대입구역 1번 출입구 및 환기구	서울메트로 (고객만족처)	•지하철 출입구 1개소, 환기구 1개소	심의	조건부동의
64-7	지하철 2, 4호선 고가구조물 점검로	서울메트로 (고객만족처)	•고가철로 점검로 (2호선 신림~신도림) (4호선 당고개~노원)	심의	유보
64-8	동대문역사문화공원 안내사인	서울디자인재단 (DDP전시본부)	•안내사인물 3종 (외부사인9, 주차사인7, 내부사인 15)	심의	유보
64-9	해치택시 디자인변경안	도시교통본부 (택시물류과)	•해치택시 디자인 변경안	심의	조건부동의
64-10	구로구 개봉동 방음벽	도시기반시설본부 (토목부)	•방음벽(연장 170m)	심의	조건부동의
64-11	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도	성동구 (주택과)	•보도조성 (연장 1,115m)	보고	보고종결

붙임   1. 제64차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제64차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	교량 1개소, 방음벽 및 휀스
안 건 명	광복교 ~ 안양교 주변도로 확장
심의번호	64-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 그 결과를 공공디자인과에 제출한 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 추천2안(아치교 형식)으로 디자인 하시고, 교각 디자인은 추천1안을 기본으로 하되 교각의 수는 3개로 하시기 바람. - 방음벽 디자인에 아래 의견을 반영하시기 바람. ㆍ방음벽은 기초부를 포함하여 최대 높이 6m 이하로 하고 중간에 꺽임 없이 수직으로 올라간 형태로 디자인. ㆍ방음벽 최상단 가로면은 프레임 없이 유리면이 노출되도록 디자인. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	교량 1개소
안 건 명	도림천 충무교 확장사업
심의번호	64-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 제시하신 관악산을 상징하는 장식물은 아래와 같은 사유로 부적합하므로 지양하시기 바람. ㆍ불필요한 장식을 지양하는 서울시의 디자인 정책에 위배됨(디자인서울가이드라인 - 교량 상부에 기능과 무관한 장식 설치를 금지한다.) ㆍ보는 이가 직관적으로 관악산을 떠올릴 수 없는 형태이며 색채와 형태가 교량 및 주변 경관과 어울리지 않음. ㆍ교량시설과 상관없는 별도의 장식물로서 교량과 일체화된 시설물이 아니므로 견고성이 떨어지므로 유지관리상 불리함. ㆍ아이들의 호기심을 유발하여 올라갈 위험이 있음. - 부득이 교량에 특색을 부여하고자 할 경우 난간을 특색 있게 디자인(기성품 대신 별도로 디자인 하여 제작) 하거나 보다 세련되고 디자인적 논리성이 있는 다른 형태의 장식물을 검토하시기 바람. - 아울러 새로운 디자인을 제시하고자 할 경우는 그 과정에서 서울시민디자인위원회 위원의 자문을 받으시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	환승센터(19,797㎡), 출입구 2개소, 승강기 1개소, 환기구 4개소
안 건 명	잠실역 버스환승센터
심의번호	64-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 화재시 피난에 대한 검토는 아래 의견을 반영하시기 바람. ㆍ화염만이 아닌 유독가스까지 고려하여 시뮬레이션. ㆍ피크타임을 기준으로 한 최대 예상인원을 대상으로 시뮬레이션. ㆍ버스환승센터만 고려하지 않고 실제 공간이 연결된 환승센터 끝에서 지하철 승강장까지의 공간을 대상으로 시뮬레이션. - 교통 문제는 위원회에서 지정한 교통 전문가의 확인을 받으시기 바람.(명지대 김홍상 교수) - 보행로의 폭이 좁은 구간은 병목현상 발생이 우려되므로 폭을 넓히는 방안을 검토 바람. - 건설기술심의 완료 후 다시 심의신청 하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	보도개선(연장 307m)
안 건 명	허준을 테마로한 가로조성
심의번호	64-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 가로 시작점의 전광판은 운전자의 눈부심 유발 등이 우려되므로 설치를 지양하시고, 대신 주변에 대나무를 집중 식재하고 높은 수준의 조형물을 하나만 설치하며 나머지 공간은 수목 위주로 간략히 조성하기를 권함. ※ 해당 전광판은 옥외광고물 관리법 시행령 제16조(지주 이용 간판의 표시방법) 제1항 제2호의 규정에 위배됨. - 조형물들은 적은 예산으로 빠른 시간에 여러 개를 설치하면 수준이 떨어질 가능성이 높은 바, 나머지 조형물들은 추후에 충분한 시간을 가지고 공모 등을 통해 순차적으로 설치하시기 바람. - 원할 경우 추후 조형물로 교체가 용이하도록 제시한 조형물 설치 예정지에 에칭 처리한 유리판이나 간단한 부조 형식의 시설물을 임시로 설치하시기 바람. - ‘허준을 만나다’ 안내사인물은 크기를 줄이고, 안내문이 사람 눈 높이에 맞게끔 위치를 조정하시기 바람. - 보도 포장은 별도의 패턴 없이 단색으로 처리하고 포장재의 단위규격은 최대한 크게하고 줄눈 간격은 최소화하시기 바람. - 보차도경계석은 모서리를 라운딩처리하고 차도측 세로면은 바깥쪽으로 경사지게 처리하시기 바람(KSF4006기준에 따라 디자인). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	출입구 캐노피 3개소
안 건 명	6호선 월드컵경기장 1,2,3번 출입구 캐노피
심의번호	64-5	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 그 결과를 위원회에 보고한 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 제1안으로 진행하되 아래 의견을 반영하시기 바람. ㆍ기둥은 무광택 표면처리된(hair line마감 등) 스테인레스 제품을 적용. ㆍ세장한 기둥을 2개씩 묶어서 설치하는 방안을 검토. ㆍ상부에서 캐이블로 지붕을 지지하는 방식은 바람이 아래에서 불어올 때 지붕이 들릴 우려가 있으므로 하부에도 최소한의 기둥을 설치. - 출입구 공사범위에 접하는 부분의 조경을 새로 설치하는 캐노피 디자인에 어울리게 조정하는 방안을 검토하시기 바람. - 상세 마감은 서울시민디자인위원회 위원장, 주변부 조경은 환경디자인 분야 전문가의 자문을 받으시기 바람.(자문위원 의견서 제출) 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	지하철 출입구 1개소, 환기구 1개소
안 건 명	홍대입구역 1번 출입구 및 환기구
심의번호	64-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 그 결과를 공공디자인과에 제출한 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 환기구는 시각적으로 각지지 않고 보행자가 부딪히지 않도록 평면상 내측 모서리 부분이 각지지 않고 부드러운 유선형이 되도록 조정하시기 바람. - 출입구가 이용자의 눈에 잘 띄지 않을 우려가 있으므로 출입구를 안내하는 사인물 설치에 각별히 유의하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	철도 고가구조물 점검로(2호선 신림 ~ 신도림, 4호선 당고개 ~ 노원)
안 건 명	지하철 2,4호선 고가구조물 점검로
심의번호	64-7	심의결과	유보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 건설기술심의를 완료한 후 다시 심의키로 의결함. - 노후된 교량에 추가적인 하중을 더하는 것은 바람직하지 않은 바, 전 구간에 점검로를 설치하는 방식보다 하중 추가와 비용이 적게 소요되는 방식을 우선 검토하시기 바람. ㆍ위험도가 높은 부분만(교각과 교량 상판이 접점 등) 점검로 설치 검토. ㆍ이동식 점검로 설치 검토. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	안내사인물 3종(외부사인, 주차안내사인, 내부사인)
안 건 명	동대문역사문화공원 안내사인
심의번호	64-8	심의결과	유보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 현재 디자인안은 개념 제시 수준인 바, BI(심볼, 로고타입, 색채, 그래픽 모티브 등)를 확정하고 디자인을 보다 구체화한 후 심의키로 의결함. - 안내판 모서리 라운딩 처리부분의 곡률반경을 통일시키시기 바람. - 사용하는 서체 중 서울 남산체는 가독성이 떨어지므로 본문에는 다른 서체를 적용하시기 바람. - 안내사인물은 위치별 조도 차이로 인해 시인성이 달라지므로 이를 고려하시기 바람. - 샘플 제작 후 가독성과 시인성을 확인하시기 바람. - 시설물의 명칭을 각기 다르게 혼용하고 있는 바(동대문역사문화공원(Dongdaemun History & Culture Park), 동대문디자인플라자&파크(DDP,DONGDAEMUN DESIGN PARK & PLAZA) 등), 서울시 주관부서와 협의하여 명칭을 통일하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	해치택시 디자인안 2종(개인택시, 법인택시)
안 건 명	해치택시 디자인 변경안
심의번호	64-9	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업시행 하시기 바랍니다. - 현재의 꽃담항토색 택시에는 면형 광고는 어울리지 않으므로 광고 형태를 면 대신 폭이 좁은 선형으로 하되, 전면부에서 후면부까지 연속되는 가로선형으로 디자인 하시기 바람. - 만일 제시안처럼 면형 광고를 원할 경우에는 색채를 차가운색으로 변경하시기 바람(싱가폴의 택시 색채 참조). - 택시 유리에는 어떠한 광고도 부착 하지 않기를 권함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	방음벽(연장 170m)
안 건 명	구로구 개봉동 방음벽
심의번호	64-10	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 방음벽은 기초부를 포함하여 최대 높이 6m 이하로 하되, 중간에 꺽임 없이 수직으로 올라간 형태로 디자인 하시기 바람. - 방음벽 최상단 가로면은 프레임(소음감쇠기) 없이 유리면이 노출되도록 디자인 하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 18(수). 14:30 ~ 18:30
심의대상	보도조성(연장 1,115m)
안 건 명	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도
심의번호	64-11	심의결과	보고종결
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 그러데이션 처리시 내측이 더 어둡고 외측으로 갈수록 밝은 색이 되도록 하되, 외측의 색이 일반 보도면보다는 약간 더 어둡게 하시기 바람(그러데이션 외측의 색이 보도 바깥면보다 더 밝지 않게 조정. - 그러데이션을 4단계로 하기 어려울 경우 2단계 또는 3단계로 처리하여도 무방함. 끝.