문서번호	지리정보과-1798
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
김영혁		代장기덕	03/27 강신재
협 조
	주무관			장기덕
	주무관			신정민

『상수도관로 누수 발생시』

GIS 현장대응 실시대상 확대 계획 보고

2015. 3.

상수도사업본부

(지리정보과)

『상수도관로 누수 발생시』

GIS 현장대응 실시대상 확대 계획 보고

누수 발생시 상수도 시설물의 조사▪측량을 실시하여 정확도를 높이고 있는 GIS 현장 대응 실시대상을 확대하여 고품질의 DB를 구축하고자 함.

※ 300㎜ 이상 → 80㎜ 이상

1		현장대응 개요

□ 추진배경

○ 대형 상수도관로(D=300㎜ 이상)의 정확도

개선 사업이 완료(2014년)됨에 따라 구축된

관로의 위치 정확도 검증 요구

○ 정확도 개선사업 시행시 탐사 불가능

처리된 관로(이하 ‘불탐관로’) 탐사를

실시할 수 있는 대안 제시 필요

○ 대형 상수도관로 누수 발생시 노출관로 정보(위치, 속성) 활용 방안

○ 상수도관로 누수 발생시 GIS 현장대응 체계 구축계획(2014.5.16.)

□ 그간 추진실적

○ 대    상 : 누수발생으로 노출된 상수도관(D=300㎜ 이상)

○ 추진기간 : 2014. 5. 16. ~ 12. 31.

○ 추진실적

(단위 : 건)

누수발생	현 장 대 응				현장미대응
	계	정탐관로	불탐관로	폐쇄관로
99	97	81	7	9	2

□ 추진효과

○ 정탐관로 위치정확도 검증을 통해 DB 신뢰도를 향상 시키고 오류데이터를 수정하여 고품질의 DB 구축

- 정탐관로(10개소, 0.5㎞)의 위치오류(평면 3건, 심도 7건) 수정

※「공공측량작업규정」시설물 탐사오차 허용범위 : ±0.3m

○ 누수발생시 불탐관로(7개소, 1㎞)의 경우 보완 탐사를 실시하여 GIS DB에 반영함으로써 탐사율 향상 및 정확한 DB 구축

2		현장대응 확대 추진(안)

□ 현장대응 대상 확대

	【기 존】
○ 누수 발생 등으로 인해 노출된 대형 상수도관로(D=300㎜ 이상)

	【변 경】
○ 누수 발생 등으로 인해 노출된 대형 상수도관로(D=300㎜ 이상)와 정확도 개선사업이 완료된 소블록 내 소형 상수도관로(D=250㎜이하) - 소블록 총2,037개 중 164개 블록 정확도 개선사업 완료(2014년기준) - 매년 정확도 개선사업이 완료된 소블록에 대하여 추가 확대 실시

□ 대상 확대 배경

○ 현장대응 실시 분석결과 불탐율 최소화 및 정확한 DB 구축에 소기의 성과를 거둠.

○ 소형 상수도관로(D=250㎜ 이하)의 정확도 개선사업이 시작되어 소형관로에 대한 위치 정확도 검증이 요구됨.

소블록 완료 현황

<서북지역(60개블록)>	<서남지역(58개블록)>	<동남지역(46개블록)>

□ 추진계획

○ 체계적인 현장 대응이 이루어질 수 있도록 매뉴얼 구축(붙임 1)

○ 사업소별 대응팀 구성

- 상시 현장 대응이 가능하도록 비상연락망 정비

- 신속하게 대응할 수 있도록 지역별 인력 배정 조치

- 누수 발생시 신속하게 현장 입회하여 기존성과 확인 및 수정 보완

○ 누수 발생이 GIS 현장 대응팀에 신속하게 전달될 수 있도록 누수 감리교육 실시

현장 대응 흐름도

			•누수복구 감리로부터 누수발생 수신 •GIS 용역 사업책임자는 즉시 해당지역 대응팀에 상황 전달
	(누수감리 → GIS용역사)
			•해당지역 대응팀 현장출동
			•누수현장 현황 파악 및 상황보고
	(GIS용역사 → 본부담당)
			•누수관로 조사/탐사/측량 실시
			•기존성과 비교 분석 및 결과 보고 •탐사완료구간 GIS 로딩
	(GIS 용역사 → 본부,사업소)

○ 대상 확대에 따른 비용 증▪감 설계변경시 반영

- 대상 확대 시행에 따른 비용 증가 발생(31,250천원)

▸ 누수 발생건수(2014.12.31.기준)

(단위 :건수)

구 분	계	80㎜	100~250㎜	300㎜ 이상
누수발생건수	1,848	422	1,147	279

▸ 250㎜ 이하 발생 건수

• 1,569개소 × 8% = 125개소

※ 8% : 2,037개소 소블록 중에서 정확도 개선사업이 완료된 164개 소블록의 비율

• 125개소 × 250,000원 = 31,250,000원

• 향후 정확도 개선사업이 완료되는 소블록이 증가함 따라 비용은 계속 증가 예상

- 비용 증▪감은 향후 설계 변경시 반영 조치

3		기대효과

□ 대상 확대를 통해 불탐관로 재 탐사 및 수정 보완으로 불탐율 감소

□ 기존 성과를 검증할 수 있는 기회는 물론 용역사에 경각심을 유발시켜 향후 시행되는 기존관 탐사시 고품질의 DB 구축 기대

□ 누수 발생시 GIS 용역사 현장 입회를 통해 관로위치 확인을 지원함으로써 신속한 누수복구 시행

4		향후계획

□ 누수복구 감리 업무부여 및 교육(누수방지과 협조)

○ 정확도 개선사업이 완료된 D=80㎜ 이상 관로 누수 발생시 GIS 현장 대응팀에 상황 전파

□ GIS 현장대응 매뉴얼 용역사 배부

□ 지속적인 대응방법 모니터링과 분석을 통해 가장 효과적이고 적합한 방법을 본 사업에 적용(매뉴얼 등 지속적으로 정비)

붙임 : 매뉴얼(GIS 현장대응) 1부 .끝.